Anexa nr. 1
la Instrucţiunile metodice  privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă	
Exemple
de calculare a valorii 1 km de gazoducte de presiune înaltă şi medie

WinСмета2000     
	Formularul nr.7	
(denumirea obiectivului)		
СALCULUL nr. 1
al valorii construcţiei  1 km de gazoducte din ţevi de polietilenă de presiune medie 
cu diametrul de pînă la 90 mm 
Valoarea de deviz  ________________ lei	
Întocmit în preţuri  curente, trimestrul___, 200_ 
Nr.
d/o	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
Unitatea de măsură 	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
———-——
inclusiv salariu	Total
—————
inclusiv salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrări de terasamente 					
1.	TsC03B1
	Săpătura mecanică cu excavato-rul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidra-ulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II   	100 m3	11,27			
2.	TsA20B
	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu   	m3	33,80			
3.	TsD02A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm   	100 m3	6,78			
4.	TsD01B
	Împrăştierea cu lopata a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor,   pamîntul  provenit din teren mijlociu de categoria II	m3	169,59			
5.	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv   
	100 m3	1,70			
6.	TsD03A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II   	100 m3	2,79			
			Total lucrări de terasamente	            				
			Inclusiv salariu					
								
 		2. Montarea  conductelor					
7.	GD52C
	Ţeavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 80 SDR 17,6 cu diametrul de 90 mm 	m	1 000,00			
8.	GD54B
	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fi-ting (mufe, teu, cot) din polieti-lenă, ţevile avînd d = 90 mm 	buc.	10,00			
9.	GC01C
	Probă preliminară pentru cont-rolul etanşeităţii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la con-ducte avînd diametrul de 100 mm 	km	1,00			
10	GC03C
	Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocom-presor, pentru controlul etanşei-tăţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 100 mm	km	1,00			
 			Total montarea conductelor	            				
			Inclusiv salariu					
 	Cheltuieli directe					
	Asigurarea socială					
	Asigurarea medicală					
	Total					
	Transportarea materialelor (Calcul)					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total					
	TVA					
	Total calcul					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

Notă: Calcularea valorii construcţiei 1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi  altor resurse etc.   Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc., neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar.

Anexa nr.1 (continuare)

WinСмета2000     
	Formularul nr.7	
(denumirea obiectivului)		
СALCULUL nr. 2
al valorii construcţiei 1 km de gazoducte din ţevi de polietilenă de presiune  medie cu diametrul de pînă la 110 mm 
Valoarea de deviz  ________________ lei	
Întocmit în preţuri  curente, trimestrul___, 200_ 
Nr.
d/o 	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
Unitatea de măsură 	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
———-——
inclusiv salariu	Total
—————
inclusiv salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrări de terasamente 					
1.	TsC03B1
	Săpătură mecanică cu excavato-rul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidra-ulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II   	100 m3	11,27			
2.	TsA20B
	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu   	m3	33,80			
3.	TsD02A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de catego-riile I sau II, executată cu buldo-zer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm   	100 m3	6,78			
4.	TsD01B
	Împrăştierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor,   pamîntul  provenit din teren mijlociu de categoria II	m3	169,59			
5.	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv   	100 m3	1,70			
6.	TsD03A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II	100 m3	2,79			
 			Total lucrări de terasamente	            				
			Inclusiv salariu					
								
 		2. Montarea conductelor					
7.	GD54C
	
Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fi-ting (mufe, teu, cot) din polieti-lenă, ţevile avînd diametrul de 110 mm	buc.	10,00			
8.	GD52D
	Ţeavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 80 SDR 17,6 cu diametrul de 110 mm	m	1 000,00			
9.	GC01C
	Probă preliminară pentru contro-lul etanşeitătii îmbinărilor, exe-cutată cu aer la Pn 5, la conducte avînd diametrul de 100 mm 	km	1,00			
10.	GC03C
	Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocom-presor, pentru controlul etanşei-tăţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 100 mm	km	1,00			
 			Total montarea  conductelor 	            				
			Inclusiv salariu					
	Cheltuieli directe					
	Asigurarea socială					
	Asigurarea medicală					
	Total					
	Transportarea materialelor (Calcul)					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total					
	TVA					
	Total calcul					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	
Notă: Calcularea valorii construcţiei  1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi altor resurse etc.   Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc., neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar.

Anexa nr.1 (continuare)

WinСмета2000     
	Formularul nr.7	
(denumirea obiectivului)		
СALCULUL nr.3
al valorii construcţiei 1 km de gazoducte din ţevi de polietilenă de presiune înaltă cu diametrul de pînă la 160 mm 
                                                                                                     Valoarea de deviz___________________lei 	
Întocmit în preţuri  curente, trimestrul _____, 2006
Nr.
d/o 	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
Unitatea de măsură 	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
———-——
inclusiv salariu	Total
—————
inclusiv salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrări de terasamente 					
1.	TsC03B1
	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II   	100 m3	11,27			
2.	TsA20B
	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu   	m3	33,80			
3.	TsD02A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm   	100 m3	6,78			
4.	TsD01B
	Împrăştierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor,   pămîntul  provenit din teren mijlociu de categoria II	m3	169,59			
5.	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv   	100 m3	1,70			
6.	TsD03A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile  III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II   	100 m3	2,79			
 			Total lucrări de terasamente	            				
			Inclusiv salariu					
								
 		2. Montarea conductelor					
7.	GD52F
	Teavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 100 SDR 11 cu diametrul de 160 mm	m	1 000,00			
8.	GD54E
	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fi-ting (mufe, teu, cot) din polieti-lenă, ţevile avînd diametrul de 160 mm	buc.	84,00			
9	GC01E
	Probă preliminară pentru cont-rolul etanşeitătii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la con-ducte avînd diametrul de 150 mm 	km	1,00			
10.	GC03E
	Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocom-presor, pentru controlul etanşei-tăţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 150 mm	km	1,00			
 			Total montarea  conductelor 	            				
			Inclusiv salariu					
	Cheltuieli directe					
	Asigurarea socială					
	Asigurarea medicală					
	Total					
	Transportarea materialelor (Calcul)					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total					
	TVA					
	Total calcul					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

Notă: Calcularea valorii construcţiei 1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi altor resurse etc.   Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc., neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar.

Anexa nr.1 (continuare)
WinСмета2000     
	Formularul nr.7	
(denumirea obiectivului)		
СALCULUL nr. 4
al valorii construcţiei 1 km de gazoducte de ţevi din polietilenă de presiune înaltă cu diametrul de pînă la 200 mm 
                                                                                                     Valoarea de deviz___________________lei	
Întocmit în preţuri  curente, trimestrul __, 2006
Nr.
d/o 	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
Unitatea de măsură 	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
———-——
inclusiv salariu	Total
—————
inclusiv salariu	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrări de terasamente 					
1.	TsC03B1
	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3 cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit, teren de categoria II   	100 m3	11,27			
2.	TsA20B
	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la debleuri săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu   	m3	33,80			
3.	TsD02A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categorilee I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm   	100 m3	6,78			
4.	TsD01B
	Împrăştierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor,   pămîntul  provenit din teren mijlociu de categoria II	m3	169,59			
5.	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv   	100 m3	1,70			
6.	TsD03A1
	Împrăştierea pămîntului afînat provenit din terenuri de categoriile I sau II şi categoriile III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, terenuri de categoriile I sau II	100 m3	2,79			
 			Total lucrări de terasamente	            				
			Inclusiv salariu					
								
 		2. Montarea conductelor					
7.	GD52H
	Ţeavă din polietilenă, pentru conducte de distribuţie, montată în şanţ, PE 100 SDR 11 cu diametrul de 200 mm	m	1 000,00			
8.	GD54G
	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între ţeavă şi fi-ting (mufe, teu, cot) din polieti-lenă, ţevile avînd diametrul de 200 mm	buc.	84,00			
9	GC01F
	Probă preliminară pentru cont-rolul etanşeitătii îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la con-ducte avînd diametrul de 200 mm 	km	1,00			
10.	GC03F
	Probă de rezistentă şi regim, executată cu aer, cu motocom-presor, pentru controlul etanşei-tăţii îmbinărilor şi armaturilor, la conducte de oţel cu diametrul de 200 mm	km	1,00			
 			Total montarea  conductelor 	            				
			Inclusiv salariu					
	Cheltuieli directe					
	Asigurarea socială					
	Asigurarea medicală					
	Total					
	Transportarea materialelor (Calcul)					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Total					
	TVA					
	Total calcul					
	Inclusiv salariu					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

Notă: Calcularea valorii construcţiei  1 km de conducte în fiecare caz se efectuează reieşind din condiţiile prevăzute de proiect, relieful şi categoria terenului, costul materialelor şi  altor resurse etc.   Utilajele, punctele şi staţiile de distribuţie, traversările de drumuri etc. neincluse în calculul 1 km de conducte, dar prevăzute în proiect, se iau în evidenţă suplimentar.