|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к Положению об отнесении лесов  к группам и категориям защитности    КРИТЕРИИ  отнесения лесов к категории защитных лесных полос по берегам рек,  прудов, водохранилищ и других водных объектов  **1.** К защитным лесным полосам относятся леса, расположенные по берегам рек, прудов, водохранилищ и других водных объектов.  **2.** Защитные лесные полосы выделяются вдоль рек протяженностью более 25 км и вокруг прудов и водохранилищ площадью более 100 га на землях лесного фонда, независимо от формы собственности, управления или пользования.  По рекам протяженностью менее 25 км выделяются участки леса с ограниченным режимом хозяйствования шириной 15 м.  **3.** На беспойменных реках или на участках рек, не имеющих выраженной поймы, ширина защитных лесных полос определяется согласно настоящим критериям от уреза воды, а при расчлененности реки на протоки – от берега внешней протоки.  Вдоль рек с четко выраженной поймой ширина защитных лесных полос слагается из ширины поймы и прилегающей к ней полосы, определяемой согласно положениям настоящих критериев.  У истоков рек протяженностью более 25 км в защитные лесные полосы выделяются леса в радиусе, равном ширине защитной лесной полосы лесов, установленной для данной реки.  Внешняя граница защитных лесных полос при их установлении должна совпадать с естественными рубежами, квартальными просеками, линиями электропередачи и др.  **4.** Вокруг озер, прудов и водохранилищ ширина защитных лесных полос устанавливается равной ширине выделенных полос по впадающим в них или вытекающим из них рекам.  В случаях, когда в указанные водные объекты впадает или из них вытекает несколько рек, ширина защитной лесной полосы принимается по реке, имеющей наибольшую ширину.  **5.** Берегозащиные лесные полосы создаются в пределах водоохранных лесных полос и в обязательном порядке – по берегам рек водных объектов, подверженным эрозии (табл.1).    Таблица 1  Ширина берегозащитных лесных полос | | | |
| Длина реки, км | **Ширина защитных лесных полос в зависимости от вида берега, м** | | |
| **выпуклый** | **вогнутый** | **прямолинейный** |
| До 50 | 15 | 20 | 15 |
| 51-100 | 20 | 30 | 20 |
| 101-200 | 30 | 50 | 30 |
| Более 200 | 40 | 70 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** Ширина защитных лесных полос по берегам рек, речек выделяется в зависимости от их длины (табл.2).      Таблица 2    Ширина защитных лесных полос по берегам рек, речек | |
| Длина реки, речки, км | **Ширина защитных лесных полос, м** |
| 25-100 не менее | 20 |
| 101-200 не менее | 50 |
| Более 200 не менее | 100 |
| Прут и Днестр | 300 |