Anexa nr. 2

la Norma sanitar-veterinară privind

protecţia animalelor în momentul uciderii

**Cerinţe privind curentul utilizat de echipamentul**

**pentru asomarea cu baie de apă (valori medii per animal)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frecvenţa** (Hz) | **Pui** | **Curcani** | **Raţe şi gîşte** | **Prepeliţe** |
| < 200 Hz | 100 mA | 250 mA | 130 mA | 45 mA |
| De la 200 la 400 Hz | 150 mA | 400 mA | Interzis | Interzis |
| De la 400 la 1500 Hz | 200 mA | 400 mA | Interzis | Interzis |