Приложение № 2

к Ветеринарно-санитарной норме по

защите животных во время умерщвления

**Требования к электрическому току, использумому оборудованием**

**для оглушения в водяной бане (средние значения на животное)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (Гц) | Цыплята | Индейки | Утки и гуси | Перепела |
| < 200 Гц | 100 mA | 250 mA | 130 mA | 45 mA |
| От 200 до 400 Гц | 150 mA | 400 mA | Запрещается | Запрещается |
| От 400 до1500Гц | 200 mA | 400 mA | Запрещается | Запрещается |