Anexa 1

la Regulamentul sanitar privind protecţia

sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva

riscurilor asociate funcţionării staţiilor de

alimentare cu produse petroliere

**Zona de protecţie sanitară**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Clădiri** | **Distanţa, m** | | |
| **Staţia de alimentare cu hidrocarburi gazoase lichefiate/gaz natural**  **comprimat** | | **Staţia de alimentare**  **cu carburanţi lichizi** |
| **rezervoare** | | **rezervoare** |
| **subterane** | **supraterane** | **subterane** |
| 1. | Clădiri şi instalaţii sociale cu aflare permanentă pînă la 50 persoane. Case de locuit cu un etaj | 20 | 40/35 | 25 |
| 2. | Clădiri şi instalaţii sociale cu aflare permanentă pînă la 500 persoane. Case de locuit cu înălţimea de sub 28m | 30 | 60/40 | 25 |
| 3. | Clădiri şi instalaţii sociale cu aflare permanentă a 500 şi mai multe persoane  Case de locuit cu înălţimea peste 28m | 60 | 120/100 | 25 |
| 4. | Clădiri administrative, socio-sanitare şi de producţie a întreprinderilor industriale | 15 | 25/25 | 15 |
| 5. | Instituţii sociale (teritoriul şcolilor, grădiniţelor, instituţiile medico-sanitare publice şi private, teren de joacă pentru copii şi pentru sport) | 60\* | 120/100\* | 25\* |

Notă : Zona se stabileşte de la sursele de poluare (coloana de distribuire, rezervor de păstrare, staţia de epurare).

\* Distanţa pînă la hotarul terenului