Anexa nr.4

la Regulamentul sanitar privind protecţia

sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva

riscurilor asociate funcţionării staţiilor de

alimentare cu produse petroliere

**Normarea nivelurilor de iluminare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea locului de muncă** | **Valorile iluminatului,**  **lx** |
| 1. | Zona de muncă a operatorului (la coloana de alimentare cu carburanţi) | 30 |
| 2. | Masa de lucru a operatorului în încăpere | 200 |
| 3. | Locul de scurgere a combustibilului în cisterne (cap de turnare) | 20 |
| 4. | Depozite, cămări, zone deschise (pe podea, rafturi) | 50 |
| 5. | Vestiare, duşuri, | 50 |
| 6. | Lavoare, WC | 75 |
| 7. | Sonde din zona tehnologică (iluminatul minim pe acoperişul sondei) | 10 |
| 8. | Teritoriul SAC şi carosabil | 5 |