Приложение № 1

к Санитарному регламенту по охране здоровья

 населения и рабочих от рисков, связанных

 с функционированием автозаправочных станций

**Санитарно-защитная зона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Здания** | **Расстояние, м** |
| **Автостанции по заправке сжиженным углеводородным газом/сжатым природным газом** | **Станции по заправке жидким топливом** |
| **резервуары** | **резервуары****подземные** |
| **подземные** | **надземные** |
| 1. | Общественные здания и социальные объекты с постоянным проживанием до 50 человек. Одноэтажные жилые дома | 20 | 40/35 | 25   |
| 2. | Общественные здания и социальные объекты с постоянным проживанием до 500 человек. Жилые дома высотой до 28 м | 30 | 60/40 | 25 |
| 3. | Общественные здания и социальные объекты с постоянным проживанием до 500 человек и более. Жилые дома высотой более 28 м  | 60 | 120/100 | 25 |
| 4. | Административные, социально-бытовые и производственные здания промышленных предприятий | 15 | 25/25 | 15 |
| 5. | Социальные учреждения (площадки в школах, детских садах, государственных и частных медико-санитарных учреждениях, детские игровые и спортивные площадки) | 60\* | 120/100\* | 25\* |

Примечание. Зона устанавливается от источников загрязнения (распределительная колонка, резервуар для хранения, очистные сооружения).

\*Расстояние до границы участка.