Приложение № 5

к Положению

по эксплуатации

водохранилищ/прудов

Водохранилище/пруд

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пользователь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***РЕГИСТР №\_\_\_\_\_\_\_***

**наблюдений за состоянием конструкций, канав и деформаций берегов**

**водохранилища**

**(месторасположение)**

Начат

Завершен

Аттестованное ответственное лицо

Таблица 1

**Наблюдения за состоянием всех сооружений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата и время** | **Содержание**  **обнаруженных**  **нарушений** | **Принятые меры** | **Подпись** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В Регистре фиксируются обнаруженные нарушения по состоянию и нормальному функционированию всех сооружений водохранилища, электромеханического оборудования, автоматизированных средств контроля, коммуникаций, водоснабжения и снабжения электроэнергией, а также служебных помещений, помещений для приема пищи, вспомогательного хозяйства и т. д.

В Регистре фиксируются также инспекторские проверки состояния вышеуказанных сооружений и меры, предпринятые пользователем водохранилища/пруда или аттестованным ответственным лицом.

Регистр заполняется наблюдателями, служебными лицами, которые осуществляют текущие наблюдения и которые немедленно информируют аттестованное ответственное лицо об обнаруженных дефектах.

Аттестованное ответственное лицо сообщает пользователю водохранилища/пруда и лицам, ответственным за эксплуатацию указанного объекта, обо всех регистрациях, а также о принятых мерах.

Регистр проверяется пользователем водохранилища/пруда в следующие сроки:

1. в период паводка и высокого уровня заполнения водохранилища – ежедневно;
2. в остальное время – один раз в 10 дней.

Таблица 2

**Наблюдения за состоянием канавы водохранилища и деформаций берегов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Содержание** | **Подпись** |
| **1** | **2** | **3** |

К Регистру прилагается план канавы водохранилища в соответствии с кривой уровня. В случае обследования (ревизия состояния берегов) на плане отмечаются места образования оползней, воронок, мелей и др., а в Регистре указывается их расшифровка. В случае указания мест, зарегистрированных визуально, в плане осуществляется их инструментальное исправление тахиметрическим методом. Здесь же характеризуется состояние верхнего слоя льда и работы по удалению льда.

Во время штормов в Регистре фиксируются максимальная скорость ветра и высота волн, период действия ветра.