Приложение № 1

к Положению о Государственной комиссии

по оценке, уценке и выбраковке оружия

**Т А Б Л И Ц А**

**оценки качества оружия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дефекты** | **Мероприятия по восстановлению** | **Процент износа** |
| 1. | Оружие переделанное, модернизированное, с техническими характеристиками, отличающимися от предусмотренных в инструкции (паспорте) оружия, у которого стерт или перебит заводской номер | Не допускаются, оружие передается на уничтожение | 100 % |
| 2. | Дефекты, подобные вспучиваниям в зоне снарядного входа патронника и дульного сужения, приводящие к уменьшению прочности; царапины и другие  дефекты,  вызванные обработкой внутренней поверхности патронника  и канала ствола; трещины и другие нарушения целостности металла, вздутия и другие углубления (раковины), бороздки, возникшие в результате обработки или эксплуатации на поверхности канала ствола и патронника, видимые невооруженным  глазом; превышение допустимого уровня износа канала ствола и патронника | Замена ствола (стволов) или приведение их в состояние, исключающее производство выстрела | от 20  -до 70 % |
| 3. | Деформация стволов | Замена ствола (стволов) или приведение их в состояние, исключающее производство выстрела | 55 % |
| 4. | Деформация, поломка пистолетной, револьверной рамки или ствольной коробки для длинноствольного оружия  | Замена неисправных деталей |
| 5. | Поломка приклада или трещины | Замена неисправных деталей | 40 % |
| 6. | Поломка частей механизмов боевого действия, превышение допустимых величин зазора между зеркалом затвора и опорной поверхностью под патрон, устранимые неисправности в функционировании затвора, револьверного барабана, запирающих и выбрасывающих механизмов, предохранительного или заряжающего механизма оружия, дефектов, полученных при подгонке узлов, ковке, штамповке,  сверлении, сварке, пайке или другой обработке, если они отрицательно влияют на прочность и безопасность | Ремонт | 20 % |
| 7. | Поломка цевья или трещины | Замена неисправных деталей |
| 8. | Отсутствие деталей: дульного тормоза, пламегасителя, мушки, целика, затыльника приклада, пружины ударника, ударника, возвратной пружины, магазина, рычага запирающего механизма; коррозия поверхности металла вокруг ударника (ударников) и т.д. | Установка отсутствующих деталей | 10 % |
| 9. | Нарушения внешнего защитного покрытия металлических частей оружия | Ремонт с проведением операций по воронению, никелировке и т.д. |  |