Приложение № 4

к Положению о требованиях к экологическому

проектированию автономных циркуляционных

насосов без герметизации и интегрированных

циркуляционных насосов без герметизации, встроенных в продукт

**Ориентировочные контрольные значения**

На дату утверждения настоящего Положения ориентировочным значением для наилучшей имеющейся на рынке технологии относительно циркуляционных насосов является индекс энергетической эффективности: EEI ≤ 0,20.