Приложение № 4

к Положению о требованиях к экологическому

проектированию потребления электроэнергии

в режиме ожидания и выключения электрического

и электронного оборудования для дома и офиса

**Контрольные показатели**

Устанавливаются следующие контрольные показатели для целей пункта 2 части 3 приложения №1 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий

– режим отключения: 0 - 0,3 ватт – выключатель расположен на главной стороне и зависит, среди прочего, от характеристик, связанных с электромагнитной совместимостью, в соответствии с Директивой 2004/108/CЕ;

* режим ожидания – функция реактивация: 0,1 ватт;
* режим ожидания – дисплей: простые дисплеи и маломощные светодиоды – 0,1 ватт; большие дисплеи (например, для часов) требуют большей мощности;
* режим ожидания в сети: 3 ватта для оборудования HiNA; 1 ватт или менее для оборудования, которое не является оборудованием HiNA.