Приложение № 3

к Положению о требованиях к экологическому проектированию потребляемой мощности в холостом режиме и средней эффективности в активном режиме внешних источников питания

**Ориентировочные контрольные значения, предусмотренные в пункте 8 настоящего Положения**

Холостой режим

Самая низкая потребляемая мощность при работе в холостом режиме, доступная в случае внешних источников питания, может быть аппроксимирована следующим образом:

- по крайней мере, 0,1 W для PO ≤ 90 W;

* по крайней мере, 0,2 W для 90 W < PO ≤ 150 W;
* по крайней мере, 0,4 W для 150 W < PO ≤ 180 W;
* по крайней мере, 0,5 W для PO > 180 W.

Средняя эффективность в активном режиме

Лучшая средняя эффективность внешних источников питания в активном режиме, согласно последним имеющимся данным, может быть аппроксимирована следующим образом:

* 0,090 · ln(PO) + 0,680 для 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W;
* 0,890 для PO > 10,0 W».