**Приложение № 3**

к Регламенту радиосвязи любительской службы Республики Молдова

# **ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОМ РАДИООБМЕНЕ**

A. РАДИОТЕЛЕГРАФНЫЙ РАДИООБМЕН:

**I. Вызывной сигнал.**

Вызывной сигнал от радиолюбительской станции может быть:

1. Общий вызывной сигнал, адресованный всем станциям, работающим в данной полосе частот;
2. Вызывной сигнал, адресованный конкретной станции.
3. Общий вызывной сигнал образован:
4. слово CQ (повторяется максимум 3 раза)
5. слово DE
6. позывной станции которая вышла на связь (повторяется максимум 3 раза)
7. буква K (приглашение к передаче).

В случаях когда вызывается DX станция, к слову CQ может быть добавлено слово DX, а в случаях, когда вызывается станция конкретной страны или континента, может быть добавлен код соответствующий страны или континента.

В рамках соревнований, слово CQ может быть заменен другим, характерным данной соревнований, в соответствии с данным регламентом (TEST, CONTEST, CQAA и др.)

Вызывной сигнал по адресу:

1) Позывной вызываемой станции (повторенный максимум 3 раза)

2) Слово DE

3) Позывной вызывающей станции (повторенный максимум 3 раза)

4) Буква K (приглашение к передаче).

В случаях, когда условия для установления связи плохие, вызывной сигнал может быть повторен, но не более 10-ти раз.

**II.** Ответ на призыв**.**

Ответ на призыв составлен:

1) Позывной вызывающей станции (повторенный максимум 3 раза)

2) Слово DE

3) Позывной вызываемой станции (повторенный максимум 3 раза)

4) Буква K (приглашение к передаче).

**III. Непосредственный радиообмен:**

После принятия ответа на вызов, соответствующая станция передает желаемое сообщение, используя для этой цели либо четкий язык**,** либо коды и сокращения, позволенные данным Регламентом. Использование других кодов и сокращений запрещается. Начало и конец сообщения должен обязательно содержать позывной корреспондента, слово DE и собственный позывной.

Радиообмен может быть проведен на любом языке.

В случае работы BK, поступается следующим образом:

1) Станция которая передала и ждет приема, передает после окончания сообщения, слово BK;

2) Станция которая приняла сообщение и следовательно передаст ответ:

a) слово BK;

b) слово DE;

c) собственный позывной (повторенный максимум 3 раза).

В случае обмена очень короткими сообщениями, в особенности во время соревнований, возможно исключение передачи преамбулы, введенное прямо в содержание сообщения.

**IV. Конец связи:**

В заключении связи, каждая из участвующих станций передает в соответствующем порядке:

1) Позывной станции корреспондента;

2) Слово DE;

3) Позывной собственной станции;

4) Слово SK слитно (конец связи).

**B. РАДИОТЕЛЕФОННЫЙ РАДИООБМЕН:**

В случае радиотелефонии, процедуры вызова, ответа, проведения радиообмена и окончания связи, по существу, идентичны телеграфии, с разницей что сокращения DE, K, SK, BK и др. заменяются эквивалентными словами и выражениями, а буквы, которые составляют вызывной сигнал, могут быть выражены словами, начинающиеся соответствующей буквой, но рекомендуется использование международного фонетического кода.