Приложение

К Приказу Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова

№ 348 от 11.07.2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modelul, marca, modificația automobilului** | **Norma de bază,****l/100 km** | **Combustibilul** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| KIA RIO (1.4 , 1368 cm3, MT6 ) | 5,7 | B |
| KIA RIO (1.4 , 1368 cm3, AT6 ) | 6,4 | B |
| KIA RIO (1.6 , 1591 cm3, MT6 ) | 6,0 | B |
| KIA RIO (1.6 , 1591 cm3, AT6 ) | 6,6 | B |
| KIA RIO X-Line (1.4 , 1368 cm3, MT6 ) | 5,9 | B |
| KIA RIO X-Line (1.4 , 1368 cm3, AT6 ) | 6,6 | B |
| KIA RIO X-Line (1.6 , 1591 cm3, MT6 ) | 6,6 | B |
| KIA RIO X-Line (1.6 , 1591 cm3, AT6 ) | 6,8 | B |
| KIA CEED (1.4 , 1368 cm3, MT6 ) | 6,2 | B |
| KIA CEED (1.6 , 1591 cm3, MT6 ) | 6,4 | B |
| KIA CEED (1.6 , 1591 cm3, AT6 ) | 6,8 | B |
| KIA CEED (1.6 , 1582 cm3, MT6 ) | 3,6 | M |
| KIA CEED (1.6 , 1582 cm3, AT-DCT7 ) | 4,2 | M |
| KIA CEED GT (1.6 , 1591 cm3, AT-DCT7, Turbo ) | 7,4 | B |
| KIA CEED SW (1.4 , 1368 cm3, MT6 ) | 6,0 | B |
| KIA CEED SW (1.6 , 1591 cm3, MT6 ) | 6,7 | B |
| KIA CEED SW (1.6 , 1591 cm3, AT6 ) | 6,8 | B |
| KIA CEED SW (1.6 , 1582 cm3, MT6 ) | 3,9 | M |
| KIA SPORTAGE (1.6 , 1591 cm3, MT6, FWD) | 6,7 | B |
| KIA SPORTAGE (1.6 , 1591 cm3, AT6, FWD) | 6,9 | B |
| KIA SPORTAGE (2.0 , 1999 cm3, MT6, FWD) | 7,9 | B |
| KIA SPORTAGE (2.0 , 1999 cm3, MT6, AWD) | 8,2 | B |
| KIA SPORTAGE (2.0 , 1999 cm3, AT6, FWD) | 7,9 | B |
| KIA SPORTAGE (2.0 , 1999 cm3, AT6, AWD) | 8,3 | B |
| KIA SPORTAGE (1.6 , 1591 cm3, MT6, Turbo, AWD) | 7,3 | B |
| KIA SPORTAGE (1.6 , 1591 cm3, AT-DCT7, Turbo, AWD) | 7,5 | B |
| KIA SPORTAGE (1.7 , 1685 cm3, MT6, FWD) | 4,7 | M |
| KIA SPORTAGE (1.7 , 1685 cm3, AT-DCT7, FWD) | 4,9 | M |
| KIA SPORTAGE (2.0 , 1995 cm3, MT6, AWD) | 5,9 | M |
| KIA SPORTAGE (2.0 , 1995 cm3, AT6, AWD) | 6,3 | M |
| KIA OPTIMA (2.0 , 1999 cm3, MT6 ) | 7,7 | B |
| KIA OPTIMA (2.0 , 1999 cm3, AT6 ) | 7,9 | B |
| KIA OPTIMA (1.7 , 1685 cm3, MT6 ) | 4,6 | M |
| KIA OPTIMA (1.7 , 1685 cm3, AT-DCT7 ) | 4,4 | M |
| KIA OPTIMA (2.4 , 2359 cm3, AT6 ) | 8,3 | B |
| KIA OPTIMA (2.0 , 1998 cm3, AT6, Turbo ) | 8,5 | B |
| KIA PICANTO (1.0 , 998 cm3, MT5 ) | 4,4 | B |
| KIA PICANTO (1.0 , 998 cm3, AT4 ) | 4,5 | B |
| KIA PICANTO (1.2 , 1248 cm3, MT5 ) | 5,5 | B |
| KIA PICANTO (1.2 , 1248 cm3, AT4 ) | 5,6 | B |
| KIA CERATO (1.6 , 1591 cm3, MT6 ) | 6,7 | B |
| KIA CERATO (1.6 , 1591 cm3, AT6 ) | 7,0 | B |
| KIA CERATO (2.0 , 1999 cm3, AT6 ) | 7,4 | B |
| KIA SOUL (1.6 , 1591 cm3, MT6 ) | 7,3 | B |
| KIA SOUL (1.6 , 1591 cm3, AT6 ) | 7,9 | B |
| KIA SOUL (2.0 , 1999 cm3, MT6 ) | 7,9 | B |
| KIA SOUL (2.0 , 1999 cm3, AT6 ) | 8,0 | B |
| KIA SOUL (1.6 , 1582 cm3, MT6 ) | 6,4 | M |
| KIA SOUL (1.6 , 1582 cm3, AT-DCT7 ) | 6,0 | M |
| KIA SOUL (1.6 , 1591 cm3, AT-DCT7, Turbo ) | 6,9 | B |
| KIA SORENTO (2.2 , 2199 cm3, MT6, FWD) | 5,7 | M |
| KIA SORENTO (2.2 , 2199 cm3, AT8 Sportmatic, FWD) | 6,0 | M |
| KIA SORENTO (2.2 , 2199 cm3, MT6, AWD) | 6,0 | M |
| KIA SORENTO (2.2 , 2199 cm3, AT8 Sportmatic, AWD) | 6,5 | M |
| KIA STINGER (2.0 , 1998 cm3, AT8 Sportmatic, Turbo, RWD) | 9,6 | B |
| KIA STINGER (2.2 , 2199 cm3, AT8 Sportmatic, RWD) | 6,7 | M |
| KIA STINGER (3.3 , 3342 cm3, AT8 Sportmatic, RWD) | 11,3 | B |
| KIA STINGER (3.3 , 3342 cm3, AT8 Sportmatic, AWD) | 11,9 | B |

***Примечание.***

***Обозначение основных параметров двигателя и коробки передач (по данным изготовителей)****:*

***[KIA STINGER (2.0 , 1998 cm3, AT8 Sportmatic, Turbo, RWD)]***

*-* ***KIA*** *– марка автомобиля;*

*-* ***STINGER*** *– модель автомобиля;*

*-* ***2.0*** *- модификация автомобиля;*

*-* ***1998 cm3****– рабочий объем двигателя в cm3;*

*-* ***AT8 Sportmatic*** *– тип коробки передач (MT -механическая, AT- автоматическая);*

*-* ***Turbo*** *– двигатель оснащён турбиной;*

*- Привод (****FW****- на передние колёса,* ***RW****- на задние колёса,* ***AWD****- полный провод).*