Приложение № 4

 к Положению об отходах электрического

 и электронного оборудования

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**по складированию ОЭЭО,**

**собранных в соответствии с пунктом 34 Положения**

**1.** В отношении мест складирования, в том числе временного, ОЭЭО до их обработки, не нанося ущерба положениям Закона № 209 от 29 июля 2016 года об отходах, необходимо обеспечить следующее:

1. водонепроницаемые поверхности для соответствующих зон, оборудованных установками для сбора утечек, и, при необходимости, с использованием отстойников и отстойников с обезжиривающими средствами;
2. прочный тент для защиты соответствующих зон от непогоды.

**2.** Места обработки ОЭЭО должны быть оснащены:

1. весами для измерения веса обработанных отходов;
2. водонепроницаемыми поверхностями и прочными тентами для защиты от непогоды соответствующих зон, оборудованных установками по сбору утечек и, при необходимости, с использованием отстойников и отстойников с обезжиривающими средствами;
3. площадками для надлежащего складирования отдельных демонтированных деталей;
4. подходящими контейнерами для складирования батарей, конденсаторов с содержанием ПХБ/ПХТ и других опасных отходов, например, радиоактивных;
5. оборудованием для обработки воды, согласно нормативам в области здравоохранения и окружающей среды.