Title: Anexa nr
Author: System Administrator
Company: TACIS CCJ

Anexa nr.3
la Strategia infrastructurii  transportului 
terestru pe anii 2008-2017

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI CĂILOR FERATE

Statistici anuale

Nr. d/o | Indicator | Unitate | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Datele statistice anuale
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Lungimea liniilor | Km | | | | |
2. | Restricţii de viteză | Cifra restricţiilor de viteză. / 1000 km de linii de cale ferată | | | | |
3. | Numărul de locomotive | Număr | | | | |
4. | Numărul de vagoane | Număr | | | | |
5. | Numărul vagoanelor de pasageri | Număr | | | | |
6. | Traficul de călători | | | | | |
6.1. | Total călători | Călători/an | | | | |
6.2. | Traficul de călători | Călători/km | | | | |
6.3. | Distanţa medie parcursă de pasageri | Km | | | | |
7. | Traficul de mărfuri | | | | | |
7.1. | Total trafic de mărfuri | Tone/an | | | | |
7.2. | Traficul de mărfuri | Tonă/km | | | | |
7.3. | Distanţa medie de transport al mărfurilor | Km | | | | |
8. | Numărul de angajaţi | Număr | | | | |

Indicatori anuali ai performanţei 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Indicatori operaţionali | | | | | |
1.1. | Densitatea traficului | 000 din UT^1 pe km de linie | | | | |
1.2. | Productivitatea locomotivelor | 000 UT pe locomotivă | | | | |
1.3. | Productivitatea vagoanelor | 000 Tonă-km pe vagon | | | | |
1.4. | Productivitatea vagoanelor de pasageri | 000 călători-km pe vagon de pasageri | | | | |
1.5. | Productivitatea angajaţilor | Unităţi de trafic pe angajat | | | | |
1.6. | Accidente | Număr pe an | | | | |
2. | Indicatori financiari | | | | | |
2.1. | Total venit anual | Valoare | | | | |
2.2. | Total costul muncii | % ale costului muncii în venitul total | | | | |
2.3. | Costul operaţional | Total costuri operaţionale pe UT | | | | |
2.4. | Coeficient al activităţii | Total cheltuieli operaţionale pe an/total venituri operaţionale pe an | | | | |
2.5. | Coeficientul de deservire a datoriei | Fluxul în numerar divizat pe deservirea datoriei | | | | |

^1 UT înseamnă Unităţi de Trafic = Pasager/km+Tonă/km