Author: Dascal Maia

Таблица 15
Противоэрозионные гидротехнические
 мероприятия по уезду Тараклия

№п/п | Гидротехническиемероприятия | Единицаизмерения | Стоимостьединицыизмерения | Уезд Тараклия
| | | | Всего по уезду
| | | | Общий объём | Общая стоимость тыс.леев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Распылители стока воды | км | 1050,91 | 304,2 | 320
2. | Водоотводящие валы-канавы | км | 3990 | 314,33 | 1254
3. | Напашные водоотводящие валы | КМ | 563 | 998,55 | 562
4. | Сбросные канавы | КМ | 3990 | 300,15 | 1198
5. | Дороги с обратным уклоном | КМ | 4910 | 238,82 | 1173
6. | Залуженные водосбросы | КМ | 2898 | 686,03 | 1988
7. | Запруды бетонные | тыс.штук | 82320 | 27 | 2223
| Запруды плетневые | тыс. штук | 3440 | 0 | 0
8. | Трубчатые переезды | штук | 44520 | 542 | 24130
9. | Быстротоки | км | 178080 | 5,23 | 931
10. | Водосбросы | км | 636720 | 240,94 | 153411
11. | переходы через залуженные водосбросы | штук | 3440 | 1190 | 4094
12. | Засыпка оврагов | га | 1041600 | 10,72 | 11166
13. | Выравнивание оврагов | га | 28560 | 35,82 | 1023
14. | Закрепление вершин оврагов | штук | 309540 | 45 | 13929
15. | Рекультивация (землевание) смытых почв | га | 13608 | 42 | 572
16. | Рекультивация карьеров | га | 33726 | 1,07 | 36
17. | Противоэрозионные пруды | штук | | 0 | 0
| | га | 140910 | 0 | 0
18. | Стабилизация и освоение оползней | га | 54890 | 71,2 | 3908
19. | Закрытый дренаж | га | 5460 | 1105 | 6033
20. | Открытый дренаж | га | 2562 | 0 | 0
21. | Химическая мелиорация | га | 1932 | 5949 | 11493
| Всего | | | | 239444