Author: Dascal Maia

Таблица 7
Противоэрозиониые гидротехнические
 мероприятия по уезду Бзлць

№п/п | Гидро-техническиемеропри-ятия | Еди-ни-цаизме-ре-ния | Стои-мостьедини-цыизме-рения | Уезд Бэлць
| | | | Сектор Рышкань | Сектор Сынджерей | Сектор Глодень | Сектор Фэлешть | Всего по уезду
| | | | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Распылители стока воды | | 1050.91 | 335,14 | 352 | 461.84 | 485 | 205,29 | 216 | 372,74 | 392 | 1375,01 | 1445
2 | Водоотводящие валы-канавы | км | 3990 | 429,014 | 1712 | 718,895 | 2868 | 259,927 | 1037 | 574,486 | 2292 | 1982,323 | 7909
3 | Напашные водоотводящие | км | 563 | 1709,49 | 962 | 1574,06 | 886 | 873,61 | 492 | 1214,8 | 684 | 5371,96 | 3024
4 | Сбросные канавы | км | 3990 | 135.34 | 540 | 113,68 | 454 | 71,49 | 285 | 98,86 | 394 | 419,37 | 1673
5 | Дороги с обратнымКЛОНОМ | км | 4910 | 172.376 | 846 | 349,294 | 1715 | 150,194 | 737 | 226,314 | 1111 | 898.178 | 4410
6 | Запуженные водосбросы | км | 2898 | 737,842 | 2138 | 688,162 | 1994 | 412,414 | 1195 | 570,276 | 1653 | 2408.694 | 6980
7 | Запруды бетонные | тыс. штук | 82320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Запруды плетневые | тыс.штук | 3440 | 24 | 83 | 46 | 158 | 21 | 72 | 29 | 100 | 120 | 413
8 | рубчатые переезды | штук | 44520 | 1311 | 58366 | 1513 | 67359 | 824 | 36684 | 1149 | 51153 | 4797 | 213562
9 | быстротоки | км | 178030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | водосбросы | км | 636720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Переходы через залуженные водосбросы | штук | 3440 | 2947 | 10138 | 2475 | 8514 | 1557 | 5356 | 2153 | 7406 | 9132 | 31414
12 | Засыпка оврагов | га | 1041600 | 4,47 | 4656 | 11,23 | 11697 | 11,25 | 11718 | 71,28 | 74245 | 98,23 | 102316
13 | Выравнивание оврагов | га | 28550 | 26,42 | 755 | 87.76 | 2506 | 19,18 | 548 | 6,73 | 192 | 140,09 | 4001
14 | Закрепление вершин оврагов | штук | 309540 | 47 | 14548 | 137 | 42407 | 4 | 1238 | 8 | 2476 | 196 | 60670
15 | рекультива-ция землеваниесмытых почв | га | 13608 | 135 | 1837 | 100 | 1361 | 52 | 708 | 81 | 1102 | 368 | 5008
16 | Рекультива-ция карьеров | га | 33726 | 31 | 1046 | 1,9 | 64 | 4 | 135 | 4 | 135 | 40,3 | 1379
17 | Противоэрозионные пруды | штук | | 26 | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 139 | 0
| | га | 140910 | 67,41 | 9499 | 309,58 | 43623 | 506,35 | 71350 | 140,68 | 19823 | 1024,02 | 144295
18 | Стабилизация и освоение оползней | га | 54890 | 1077,81 | 59161 | 3292,66 | 180734 | 340,53 | 18692 | 1138,36 | 62485 | 5849,36 | 321071
19 | Закрытый дренаж | га | 5460 | 503 | 2746 | 3515 | 19192 | 2592 | 14152 | 556 | 3036 | 7166 | 39126
20 | Открытый дренаж | га | 2562 | 96 | 246 | 534 | 1368 | 325 | 833 | 0 | 0 | 955 | 2447
21 | Химическая мелиорация | га | 1932 | 8332 | 16097 | 15583 | 30106 | 6406 | 12376 | 12166 | 23505 | 42487 | 82085
| Всего | | | | 185728 | | 417493 | | 177825 | | 252135 | | 1033230