Author: Dascal Maia

Таблица 8
Противоэрозионные гидротехнические
 мероприятия по уезду Кахул

№п/п | Гидро-техническиемероприятия | Единицаизме-ре-ния | Стои-мостьедини-цыизме-рения | Уезд Кахул
| | | | Сектор Кахул | Сектор Кантемир | Сектор Вулкэнешть | Всего по уезду
| | | | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев | Общийобъём | Общая стои-мость тыс.леев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Распылители стока воды | км | 1050,91 | 541,68 | 569 | 742,79 | 781 | 470,15 | 494 | 1754,62 | 1844
2. | Водоотводащие валы-кананы | км | 3930 | 449,867 | 1796 | 864,75 | 3450 | 315,76 | 1260 | 1630,377 | 6506
3. | Напашные водоотводящие валы | км | 563 | 1258,84 | 709 | 1796,76 | 1012 | 1248,96 | 703 | 4304,56 | 2423
4. | Сбросные канавы | км | 3990 | 306,62 | 1219 | 455,33 | 1817 | 389,83 | 1665 | 1160,68 | 4691
5. | Дороги с обратным уклоном | км | 4910 | 437,153 | 2146 | 407,08 | 1999 | 410,71 | 2017 | 1254,943 | 6162
6. | Залуженные водосбросы | км | 28Э8 | 910,4 | 2638 | 1099,13 | 3185 | 1008,46 | 2923 | 3017,99 | 8746
7. | Запруды бетонные | тыс.штук | 82320 | 46,93 | 3863 | 41,52 | 3418 | 41,88 | 344! | 130,33 | 10729
| Запруды плетневые | тыс.штук | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Трубчатые переезды | штук | 44820 | 793 | 35304 | 998 | 44431 | 930 | 41404 | 2721 | 121139
9. | Быстротоки | км | 178080 | 5,944 | 1059 | 7,977 | 1421 | 6,989 | 1245 | 20,91 | 3724
10. | водосбросы | км | 636720 | 273,124 | 173904 | 366,78 | 233536 | 322,98 | 205648 | 962.884 | 613088
11. | Переходы через залуженные водосбросы | штук | 3440 | 1211 | 4166 | 1806 | 6209 | 1545 | 5315 | 4561 | 15690
12. | Засыпка оврагов | га | 1041600 | 8,93 | 9301 | 8,23 | 8572 | 2,57 | 2677 | 19,73 | 20551
13. | Выравнивание оврагов | га | 28560 | 33,93 | 969 | 45,02 | 1286 | 36,23 | юз: | 116,18 | 3290
14. | Закрепление вершин оврагов | штук | 309540 | 11 | 3405 | 12 | 3714 | 37 | 11453 | 60 | 18572
15. | Рекультивация (землевание) смытых почв | га | 13608 | 0 | 0 | 92,5 | 1259 | 78,2 | 1064 | 170,7 | 2323
16. | Рекультивация карьеров | га | 33726 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | 28,5 | 961 | 28,6 | 966
17. | Противоэрозионные пруды | штук | | 17 | 0 | 14 | 0 | 32 | 0 | 63 | 0
| | га | 140910 | 138,76 | 19553 | 197,61 | 27845 | 478,86 | 67476 | 815,23 | 114874
18. | Стабилизация и освоение оползней | га | 54890 | 61,9 | 3398 | 924,8 | 50762 | С | 0 | 986,7 | 54160
19. | Закрытый дренаж | га | 5460 | 145 | 792 | 0 | 0 | 192 | 1046 | 337 | 1840
20. | Открытый дренаж | га | 2562 | 308 | 789 | 1303 | 3338 | 467 | 1196 | 2078 | 5324
21. | Химическая мелиорация | га | 1932 | 15760 | 30448 | 8638 | 16689 | 276 | 533 | 24674 | 47670
| Всего | | | | 296031 | | 414724 | | 353454 | | 1064209