Author: Dascal Maia

Таблица 1
Среднестатистический пробег шины легковых
автомобилей (категория М1)

№ п/ п | Базовая модель автомобиля | Обозначение (типоразмер) шины | Модель шины | Среднеста-тистический пробег шины, тыс. км
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Автомобили, произведенные в странах СНГ
1. | ВАЗ-111 «Ока» и модификации | 135/80R12 | БИ-308 | 35

2.

ВАЗ-2101,-2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107,-2108,-2109 и
модификации

155-13/6,45-13

И-151

40

| | 165-13/6,45-13 | АИ-138У,М- 145,С-110,Вл-20. VS-2 | 40
| | 165/70R13 | Бл-85, ВС-11, ВС-2,Бц-19.     Я-508. КАМА- 205.КАМА-503, МР-8 | 45
| | 165/80R13 | МИ-16-1.МИ-16, Я-270.Я-515 | 45
| | 175/70R13 | Бл-85, ВС-4,ВС-11.ВС-20, 10В, VS-12, М-202.М-204,Я-380,Я-458,Я-552,И-391, БИ-391.ВлИ-391 | 45
| | | М-232, 0-78. Я-400. 15В, SFT-4 | 40
| | 185/65R13 | БЦ-13, БЦ-16, К-161, К-177 | 45
3. | ВАЗ-2121 "Нива" и модификации | 175-16/6.95-16 | Вл-21,ВлИ-5 | 45
| | 175/80R16 | Я-457 | 45
| | | ВЛИ-10 | 40
| | 185/75R16 | К-156 | 45
| | | VS-17.Bn-53 | 40
4. | ГАЗ-24 и модификации | 7,35-14 | ИД-195.АИД-23.ВЛ-14.ВЛ-20 | 40
5. | ГАЗ-3102, -31013, -31029, -3105, -33029,-24 и модификации | 205/70R14 | ИД-220, ОИ-297, ИЛ-259, VS-1, KAMA-ART, КС-2, БЦИД-220. БЦ-1, И-371. И-503, НР-60,   ЛМ-2. Бел-59. Я-426, Я-440. Я- | 50
| | | М-227.М-217 | 45
6. | ГАЗ-3110 и модификации | 195/65R15 | Л-8. КАМА Nicola, КАМА Grant, Я-437, Я-456, | 50
7. | РАЗ-14 "Чайка" | 9,35-15 | Ш1-126.ИЛ-137 | 24
8. | ЗАЗ-968. -1102 и модификации | 155/70R13 | Бц-11, БЛ-85. БЛ-85-1 | 45
| | 6,15-13 | И-151 | 40
9. | ИЖ-2125. -2126, -2715, Москвич-408. -412,-423,-424,-427,-2136, -2140 и модификации | 6,45-13 | М-145, Вл-20. БЦС-1. С-110 | 40
| | 165/70R13 | Я-370 | 40
| | 165/80R13 | МИ-16. М-190.Я- | 45
| | | Вл-14,АИ-168У | 40
| | 175/70R13 | ИН-251,  10В. ВлИ-391, И-391, БИ-391, Я-402 | 45
| | | Я-400.С-129, SPT4 | 40
10. | Москвич-2141        и | 165/80R14 | МИ-180 | 45
| | 185/65R14 | БЦ-5. И-394. БИ-394, М-239.26В.К-187.Я-438, Я-460. Я-523,Я-540,У5-18 | 50
Автомобили зарубежного производства

1.

BMW различных модификаций

185/65R15,
195/65R15.205/60R14

лины   зарубежного гроизводства

50

2.

Chevrolet различных модификаций

195/70R14,
185/70R14.235/55R15

шины   зарубежного троизводства

50

3. | Daewoo различных модификаций | 175/70R13, 185/65R14 | шины   зарубежного троизводства | 45

4.

Ford различных модификаций

175/70R13, 185/65R13, 185/65R14, 185/70R14,
185n5R14,195/70R14

шины   зарубежного производства

55

5.

Hyundai   различных модификаций

195/70R14,
195/75R14.205/60R15

шины    зарубежного производства

40

6.

Honda    различных модификаций

185/70R14, 205/65R14, 185/65R15, 195/60R15,
185/65R15,205/65R15

шины    зарубежного производства

50

7.

Kia
модификаций

165/70R13,
175/70R13,195/75R14

шины   зарубежного производства

45

8.

Mercedes        Benz
различных
модификаций

185/70R14, 195/65R14, 195/75R14, 195/65R15, 205/60R15,205/65Rl

шины   зарубежного производства

50

9. | Opel       различных модификаций | 185/70R14, 195/70R14, 225/70R15, 225/75R16,235/75Rl | шины   зарубежного производства | 60

10.

SAAB     различных модификаций

185/65R15,
195/60R15,205/65R15

шины   зарубежного производства

40

11. | Renault    различных модификаций | 175/70R13,195/65R14 | шины   зарубежного производства | 55

12.

Toyota
модификаций

165/70R13. 175/70R13,
195/70R14, 185/80R14

шины   зарубежного производства

50

13.

Volkswagen различных модификаций

165/70R13, 175/70R13, 185/65R14,
185/70R14.205/70R14

шины   зарубежного производства

55

5.

Hyundai   различных модификаций

195/70R14,
195/75R14.205/60R15

шины    зарубежного производства

40

6.

Honda    различных модификаций

185/70R14, 205/65R14, 185/65R15, 195/60R15,
185/65R15,205/65R15

шины    зарубежного производства

50

7.

Kia
модификаций

165/70R13,
175/70R13,195/75R14

шины   зарубежного производства

45

8.

Mercedes        Benz
различных
модификаций

185/70R14, 195/65R14, 195/75R14, 195/65R15, 205/60R15,205/65Rl

шины   зарубежного производства

50

9. | Opel       различных модификаций | 185/70R14, 195/70R14, 225/70R15, 225/75R16,235/75Rl | шины   зарубежного производства | 60

10.

SAAB     различных модификаций

185/65R15,
195/60R15,205/65R15

шины   зарубежного производства

40

11. | Renault    различных модификаций | 175/70R13,195/65R14 | шины   зарубежного производства | 55

12.

Toyota
модификаций

165/70R13. 175/70R13,
195/70R14, 185/80R14

шины   зарубежного производства

50

13.

Volkswagen различных модификаций

165/70R13, 175/70R13, 185/65R14,
185/70R14.205/70R14

шины   зарубежного производства

55
•

14.

Volvo     различных модификаций

185/60R15, 185/65R15, 185/70R15,
195/70R15,205/65R15

шины   зарубежного производства

50

Таблица 2
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
 ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
 (КАТЕГОРИИ N1, N2, N3)

№
п/п

Базовая модель автомобиля

Обозначение
(типоразмер) шины

Модель шины

Среднестатистический
пробег шины, тыс. км

1 | 2 | 3 | 4 | 5
Грузовые автомобили отечественного производства и стран - членов СНГ
Грузовые автомобили полной массой до 3.5 т включительно (категория N1)

1.

Автомобили семейства ГАЗ-3302    "Газель",   в   т.ч. специальные              и
специализированные на базе их шасси и модификации

175R16C

К-135.Я-462.И-512. ВЛИ-10М,   Бр-102. ВИ-14

75

| | 175/80R16C | Я-447.ДП-10 | 75

2.

Автомобили семейства ГАЗ-
2217 "Соболь" и модификации

185/75R16C

К-156, К-170, К-182, М-219

70

| | 215/65R16 | К-181 | 60
| | 225/60R16 | М-250. К-174 | 60
3. | ИЖ-2715-01. -27151-01, -27156-01, Москвич-2335, -233522 и модификации | 175/80R13 | Я-379 | 50
4. | Псковавто-2214,       -2931 "Фермер" | 8,40-15 | Я-245.Я-192 | 55
5. | Псковавто-2943 "Фермер" | 175Ш6С | К-135, Я-462, И-512, ВЛИ-10М, БР-102. ВИ-14 | 75
6. | РАФ-33 1 1 1, -33 1 1 и модификации | 185/82КЛ5С | Я-288 | 60
| | 185/80РЛ5С | М-243 | 55
7. | УАЗ-3741, -37419, -3962, -39629,  -3909, -39099, -2206, - | 225Ш6С | К-151 | 65
| | 215/90Ш5 | Я-245-1.ЯИ-357А | 65
| 22069. -3303, -33039, -2746, -33036, -39094, -39095, -3153, -31539,-3159 | 225/75Ш6 | К-153,Я-435А | 65
| | 8,40-15 | Я-245.Я-192 | 50

Грузовые автомобили полной массой свыше 3,5 т до 12,0 т
 включительно (категория N2)

1. | ГАЗ-52, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 7,501120 | В-196, ИЯ-196 | 90
| | 7,50-20 | ИЯ-112А | 80
| | | МИ-173,МИ-173-1 | 80
| | | Я-151 | 75
2. | ГАЗ-53А, ГАЗ-3307, -3309, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 8,25-20 | ИК-6АМ. ИК-6АМ-1.ИК-6АМО | 75
| | 8.251120 | К-55А, КИ-55А | 70
| | | КИ-63 | 80
| | | К-84 | 85
| | | У-2 | 75
3. | ГАЗ-66, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 12,00R18 | К-70 | 50
| | 12,00-18 | КИ-115 | 65
4. | ЗИЛ-130, -431410, -433100, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 9,00-20 | ВИ-244, ВИ-244-1 | 75
| | | И-252Б | 70
| | 9,001120 | ИН-142БМ.      ИН-142Б-1 | 75
| | | СМ0-БМ-1 | 75
| | | М-184 | 75
| | | БЦИ-342 | 80
| | | БИ-366 | 80
5. | ЗИЛ-5301 "Бычок", в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 225/75В.16С | М-253 | 45
| | 12,00]Ш | Я-439, ДП-20, Я-462 | 50
6. | ЗИЛ-131, -4334, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 12,00-20 | КИ-113 | 75
| | | М-93 | 70
Грузовые автомобили полной массой свыше 12 т (категория N3)
1. | ЗИЛ-133, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 9,001120 | СИ0БМ-1 | 70
| | | И-Н142Б, И-Н142Б-1 | 70
| | | 0-43 | 70
| | 9,00-20 | ВИ-244. ВИ-244-1 | 70
2. | КамАЗ-5320, -53212-5,-54112, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 9,001120 | ИН-142БМ.      ИН-142Б-1 | 80
| | | СМО-БМ-1 | 80
| | | М-184 | 80
| | | БЦИ-342 | 80
| | | БИ-366 | 80
3. | КамАЗ-5315 и модификации | 11,001120 | И-111А | 85
4. | КамАЗ-55102, -5511 и модификации (самосвалы) | 9.001120 | ИН-142БМ,      ИН-142Б-1 | 80
| | | О-40-БМ-1 | 80
| | | БЦИ-342 | 80
5. | КамАЗ-55111, -551 18 (самосвалы) | 10.00R20 | И-281 | 85
6. | КамАЗ-5410. -54112 (седельные тягачи) | 9,00R20 | И-Н1+2Б. И-Н142Б-1 | 80
| | | СМ0БМ-1 | 80
| | | М-184 | 80
| | | БЦИ-342 | 75
| | | 0-43 | 75
7. | КамАЗ-43101, -43105, -43106, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 1220x400-533 | И-П184 | 60
8. | КрАЗ-250 (автомобильные шасси для установки специальных надстроек, оборудования и кузовов) | 11,00R20 | И-68А | 80
| | 12.00R20 | ИД-304 | 80
9. | КрАЗ-6444, -258Б1, -5444 (седельные тягачи) | 11.00R00 | И-68А | 70
| | 12.00R20 | И-109Б | 90
| | | ИД-304 | 80
| | 12,00-20 | ВИ-243 | 80
10. | КрАЗ-65032, -6510. -256Б-1 (самосвалы) | 12.00R20 | И-109Б | 85
| | | ИД-304 | 80
| | 12,00-20 | ВИ-243, ВИ-243-1 | 80
11. | КрАЗ-643701 (лесовоз) | 12,00-20 | ВИ-243 | 80
12. | КрАЗ-260, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 1300x530-533 | ВИ-З.ВИД-201 | 85

13

МАЗ-5337, -53373 (автомобильные шасси для комплектации
специализированных кузовов и установок), МАЗ-53371, -53368, -53363,-53366,-53362,-6303,-63035, -63038, -63035-100, -63171, -509А, -5434, -64255, -6303-26

11.00R20

И-ШАМ

100

| | | И-68А | 80
| | 12.00R20 | И-109Б | 90
| | | БЦИ-150А | 90
| | | ИД-304 | 80
| | | И-332 | 75
| | | БИ-368 | 85
| | 12,00-20 | ИЯВ-12Б | 80
| | | ВИ-243-1 | 80
| | | ВИ-243 А. Б. М |
14. | МАЗ-5433. -54331, -54323, -54328, -54329, -54326,-54327, -543268-020, -64221, -64229, -64224 (седельные тягачи) | 11.0R20 | И-111АМ | 90
| | | И-68А | 75
| | 12.00R20 | И-109Б | 85
| | | БЦИ-150А | 85
| | | ИД-304 | 75
| | | И-332 | 70
| | | БИ-368 | 80
15. | МАЗ-5549, -5551, -55516, -55513, -55514, -5552, -5516, 551603-023, -55165 (самосвалы) | 12.00-20 | ИЯВ-12Б | 80
| | | ВИ-243 | 80
| | 12.00R20 | И-109Б | 85
| | | ИД-304 | 85
| | 11.00R20 | И-68А | 75
16. | Урал-4320, -4320-10.4320-0611, -5323-20, в т.ч. специальные и специализированные на базе их шасси и модификации | 14,00-20 | ОИ-25 | 65
17. | Урал-4320-0911, -43206, -6361-01 | 1200x500-508 | ИД-П284 | 60
18. | Урал-4420-01,   -44202-10, 63614-01 (седельные тягачи) | 1100x400-533 | 0-47А | 50
| | 1200x500-508 | ИД-П284 | 55
19. | Урал-5960-10, -5960-10-04, -5960-10-02, -6902-10 (лесовозы) | 1200x500-508 | ИД-П284 | 55
20. | Урал-5557-10/31, -55571-30. -63615-01 (самосвалы) | 1200x500-508 | ИД-П284 | 55
21. | Урал-Р/ЕСО-63291, -632920 (седельные тягачи) | 12.00R20 | 0-75 | 80
Грузовые автомобили зарубежного производства
Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т включительно (категория N1)
1. | Mercedes-Benz       208      D "Спринтер" | 195R15 | шины зарубежного производства | 60
2. | Mercedes-Benz    308    D "Спринтер" | 225R15 | шины зарубежного производства | 60
3. | Ford Tranzit | 185R14 | шины зарубежного производства | 70
| | | Я-538 | 60

Грузовые автомобили полной массой
свыше 12 т (категория N3)

1.

Автомобили  Tatra,   LIAZ,
Magirus

12,00-20
1L00R20
12.00R20
1L00R20

ВИ-243

80

| | | И-111А.М | 95
| | | фирмы "Matador" | 90
| | | "Barum" | 95
| | | "Taurus" | 110
| | | "Bridgstone" | 130
| | | "Pirelli" | 130
| | | "Firestone" | 140
| | | "Semperit" | 140
| | | "Hankook" | 150
| | | "Continental" | 150
| | | "Mishelin" | 170

2.

Седельные тягачи Volvo, LIAZ,
Mercedes-Benz, Iveco,  Scania,
Tatra, Renault и полуприцепы

U.O0R20,
12.O0R20,
295/80R22.5,
315/80R22.5,
365/80R22A
385/65R22.5

фирмы "Matador"

90

| | | "Barum" | 100
| | | "Taurus" | 120
| | | "Bridgstone" | 140
| | | "Pirelli" | 140
| | | "Firestone" | 150
| | | "Semperit" | 150
| | | "Hankook" | 160
| | | "Continental" | 160
| | | "Mishelin" | 180
| | 11,00-20 | И-111А.М | 90
| | | И-303 | 100

Таблица 3
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ШИН
 АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ (КАТЕГОРИИ М2 И МЗ)

№ п/п | Базовая модель автомобиля | Обозначение (типоразмер) шины | Модель шины | Среднестатистический пробег шины, тыс. км
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Автобусы и троллейбусы производства России и стран - членов СНГ
1. | АКА 5225 "Россиянин", АКА 6226 "Россиянин" | 275/70R22,5 | КАМА-2001 | 65
2. | "Волжанин" 5256 "Волжанин" | 11/70R22.5 | И-305, И-334 | 60
| | 295/80R22.5 | Я-454 | 65

3.

Автобусы   семейства   ГАЗ-
221400, -3302, -3221, -2705, -
3232 "Газель" и модификации

175R16C

К-135, Я-462.И-512,
ВЛИ-10М,    Бр-
102, ВИ-14

60

| | 175/80R16C | Я-447, ДП-10 | 60

4.

Автобусы семейства ГАЗ-2217
"Соболь" и модификации

225/60R16

М-250,К-174

60

| | 215/65R16 | К-181 | 60
| | 185/75R16 | К-156, К-170, К-182. М-219 | 55
5. | ЗИЛ-3250, -3251  "Бычок" и модификации | 225/75R16C | М-253, Я-462. ДП-20, БЦ-26, И-359 | 55

6.

КАвЗ-3976, -39765, -3276, -
3275 и модификации

8.25R20

К-55А, КИ-55А

80

| | | Вл-25, И397 | 80
| | | КИ-63 | 80
| | | К-84.КИ-Ш | 95
| | | У-2 | 70
| | 8,25-20 | ИК-6АМ,ИК-6АМ-1. ИК-6АМО | 80
7. | КАвЗ-3244 | 225/75R16C | М-253. Я-439 | 60
8. | ЛАЗ-695, -699 и модификации | 10,00-20 | ИВЛ-1А. ИВЛ-1АБ | 80
| | 10,00R20 | ОИ-73А, Б И-А185, И-А185М,   БЦИ-185 Бел-25 | 80
| | | | 75
| | | | 80
9. | ЛА34202 | 10.00R20 | ОИ-73А, Б | 75
| | | И-А185,    И-А185М. БЦИ-185 | 75
| | | Бел-25 | 75
10. | ЛАЗ-52523 | 10,00R20 | ОИ-73А, Б | 70
| | | И-185.      И-А185М, БЦИ-185 | 70
| | | Бел-25 | 70
11. | ЛиАЗ-677 и модификации | 10.00R20 | ОИ-73А.Б | 80
| | | И-309 | 80
| | | ИА-265-1 | 70
| | | ИА-268 | 80
| | | Бел-25 | 75
| | | И-185А,    И-А185М. БЦИ-185 | 70
12. | ЛиАЗ-5256 и модификации | 11/70R22,5 | И-305 | 60
| | | И-334 | 60
13. | МАЗ-101,-103,-104 | U/70R22.5 | И-305, И-334 | 60
| | 11R22.5 | Я-467, VS-9 | 65
14. | МАРЗ-52661,-42191,-4219 | 11/70R22.5 | И-305, И-334 | 60

15.

ПАЗ-3205,         -3206        и
модификации

7,50-20

ИЯ-112А

80

| | 8,25-20 | ИК-6АМ, ИК-6АМ-1, ИК6АМО | 80
| | 8.25R20 | К-55А. КИ-55А | 80
| | | КИ-63 | 80
| | | К-84 | 95
| | | Вл-25. И-397 | 80
| | | КИ-111 | 100
| | | У-2 | 70
16. | ПАЗ-42231,-52691 | 295/80R22.5 | Я-454 | 85
17. | Псковавто-22.14 | 175R16C | К-135. Я-462, И-512, ВЛИ-10М. Бр-102. ВИ-14 | 60
18. | Псковавто АПВУ | 8.40-15 | Бел-11 | 50
19. | РАФ-2203-01 и модификации, | 185/80R15C | И-243, 0-95 | 45
| РАФ-22038-02 | 185/82R15C | Я-288 | 50
20. | САРЗ-3280, СЕМАР-3235 | 8,25R20 | К-55ЯА, КИ-55А | 80
| | | КИ-63 | 80
| | | K-84 | 95
| | | Вл-25, И-397 | 80
| | | КИ-111 | 100
| | | У-2 | 70
21. | УАЗ-452 | 8.40-15C | Я-245 | 50
| | 215/90-15C | Я-245-1 | 50
22. | УАЗ-2206, -22069 | 8.40-15C | Я-245, Я-192 | 50
23. | ЯАЗ-5267 | 1I/70R22.5 | И-305 | 60
| | | И-334 | 60
24. | Троллейбусы | 12,00-20 | ВИ-243М. ВИ-243А, Б | 55
| | | K-129, M-28 | 65
| | | ИЯ-241 | 65
| | 12,00R20 | ИД-109Б. 0-75 | 65
| | | VS-15 | 75
| | | И-332,И-368. БИ-368 | 80
| | | ИД-304 | 80
| | | И-150А.БЦИ-15ОА | 80
Автобусы зарубежного производства
1. | Volvo-B ЮМА "Safle" Volvo-B 12Carrusstar602 | 295/80-22.5 | шины   зарубежного производства | 95
| Volvo-B7RF Avtomontaza | 12R22.5 | шины   зарубежного производства | 85

2.

lkarus-260,         -280         и
модификации

11,00-20

В-195

70

| | | фирма "Taurus" | 80
| | | фирма "Barum" | 70
| | 11.00R20 | И-П1А.М | 75
| | | И-68А. М-206 | 75
| | | И-303 | 80
| | | VS-7 | 70
| | | В-212 | 70
| | | фирма "Вагшп" | 75
| | | фирма "Taurus" | 75
| | | фирма "Matador" | 75
| | 10,OOR20 | И-185А,    И-А185М. БЦИ-185 | 75
3. | Ikanis-350.00, -365.10 | 10.00R20 | И-185А,   И-А185М. БЦИ-185 | 80
4. | Ikarus-415.08 | 10,00R20 | И-185А,   И-А185М, БЦИ-185 | 75
| | 12R22.5 | фирма "Matador" | 90
| | | фирма "Taurus" | 75
5. | Ikarus-435.01 | 10,00R20 | И-185А,   И-А185М, БЦИ-185 | 75
| | 275/80R22 5 | фирма "Matador" | 65
| | | фирма "Taurus" | 85

6.

Ikarus-250,         -256         и
модификации

11.00R20

И-303

80

| | | И-111А.М | 80
| | | фирма "Matador" | 75
| | 10.00R20 | В-185А,    И-А185М. БЦИ-185 | 80
| | | И-321 | 65
| | | ИА-265-1 | 75
| | | фирма "Barum" | 80
| | | фирма "Taurus" | 80

7.

Ford Transit

185R14C

шины
зарубежного

60

| | 195R14C | шины зарубежного | 60
| | 205/70R14C | шины зарубежного | 55
| | 225/70R15C | шины зарубежного | 65

8.

Hyundai H 100

185R14

шины
зарубежного

50

9. | Karosa C834, C835, B831, B832 | 10.00R20 | фирма "Barum" | 75
10. | KarosaB931E | 10.00R20 | фирма "Barum" | 80
| | 275/70R22.5 | фирма "Barum" | 85
11. | MAN-192 | 11R22.5 | И-ЗЗб, И-346 | 70
12. | MAN SL 232/222 | U,00R20 | шины   зарубежного производства | 85
13. | Mercedes Benz 0 325 0 345, 0 345 G | 11R22.5 | шины    зарубежного производства | 95
14. | Mersedes Benz 0 330 | 12R22.5 | шины   зарубежного производства | 95
15. | Mersedes Benz 0 303 "Витязь", "Стайер" | 295/80R22.5 | шины   зарубежного производства | 100
16. | Mitsubishi L-30 | 6.00-14C | шины   зарубежного производства | 55
| | 185R14C | шины   зарубежного производства | 60
17. | Nissan Urvan | 6.00-14C | шины   зарубежного производства | 55
18. | Scania city bus | 11.00R20 | шины   зарубежного производства | 85
19. | TAM260A119T | 10.00R20 | шины    зарубежного производства | 100
20. | ТАМ 161 A85T | 8.25RR20 | шины   зарубежного производства | 90
21. | Volkswagen Caravella | 195/70R15C | шины   зарубежного производства | 60
| | 205/65R15C | шины   зарубежного производства | 50
| | 205/60R15 | шины зарубежного | 55

Таблица 4
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (К1) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п | Категория условий | Kl
1. | I | 1,0
2. | II | 1,0
3. | III | 0,95
4. | IV | 0,90

Таблица 5
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (К2) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п | Условия работы автотранспортных средств | К2*
1. | Постоянная работа в каменных карьерах | 0,85
2. | Постоянная работа на разработках угля и руды при добыче открытым способом, а также вывозе металлолома и стеклобоя | 0,85
3. | Постоянная работа на загрузке из бункеров или экскаватором, а также на лесоразработках, на стройках, на строительстве и ремонте дорог | 0,85
4. | Работа на вывозке нефтепродуктов и химикатов в условиях, разрушающих автомобильные шины | 0,85
5. | Постоянная работа с прицепами, полуприцепами | 0,90
6. | Постоянная    работа   автобусов    в   условиях международных    и междугородних перевозок | 0,90
7. | Работа скорой и неотложной медицинской помощи | 0,90
8. | Работа в условиях частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров | 0,95
9. | Почасовая работа при обслуживании предприятий | 1,10
* Для других условий работы автотранспортных средств К2 = 1.

Таблица 6
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Категория условий эксплуатации | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах(более 100 тыс. жителей) | Народнохозяйственное и административное значение автомобильной дороги
I | Д1 -Р1,Р2, РЗ | | | М -    магистральные автомобильные       дороги национального значения, в том числе для международного сообщения
II | Д1 - Р4 Д2 - Р1, Р2, РЗ, Р4 ДЗ -Р1,Р2,РЗ | Д1 -PI, Р2, РЗ, Р4Д2-Р1 | | Я - автомобильные дороги национального    (не отнесенные к категории I), республиканского, районного значения

III

Д1 - Р5 Д2 - Р5 ДЗ - Р4, Р5 Д4 -Р1,Р2,РЗ,Р4,Р5

Д1 - Р5 Д2 - Р2. РЗ. Р4. Р5 ДЗ -Pl, Р2, РЗ, Р4, Р5 Д4 - PI. Р2, РЗ, Р4.Р5

Д1-
Р1,Р2,РЗ, Р4, Р5 Д2-Р1,Р2, РЗ. Р4 ДЗ -PI, Р2, РЗ Д4 -Р1

Ь - автомобильные дороги национального, республиканского (не отнесенные к категории I и II), дороги местного значения

IV | Д5 - PI, Р2, РЗ, Р4.Р5 | Д5 - PI, Р2, РЗ, Р4.Р5 | Д2-Р5ДЗ-Р4, Р5 Д4 -PI, Р2, РЗ. Р4, Р5 Д5 -Pl, Р2, РЗ. Р4. Р5 | Автомобильные       дороги национального, и местного значения    (не отнесенные к категориям I, II и Ш)
V | Д6-Р1.Р2, РЗ,Р4.Р5 | Автомобильные      дороги местного значения (кроме отнесенных к категориям Ш, IV)

Дорожные покрытия:
Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);
ДЗ - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;
Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами;
Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами;
Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.
Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем
моря):
Р1 - равнинный (до 200 м); Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); РЗ - холмистый (свыше 300 до 1000 м); Р4 - гористый (свыше 1000 м до 2000 м); Р5 - горный (свыше 2000 м).
Порядок классификации автотранспортных средств утвержден приказом министра № 40 от 04.03.2005.