Title: № п/п
Author: Dascal Maia

№ п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Эффективность программы | Ответственные за исполнение | Сроки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| I. Модернизация и реконструкция существующих систем | Повышение эффективности функциониро-вания существующих систем в соответствии с современными требованиями | Достижение цели с минимальными затратами. | Органы местного публичного управления | 2006-2009 гг.
1. | Модернизация насосных станций. Внедрение оборудования с гарантией надежности в эксплуатации, автоматизация производственных процессов, установка электронных приборов трехтарифного учета  потребления электроэнергии, использование частотно-регулируемых электроприводов, оснащение приборами измерения и контроля. Проектирование и строительство насосных станций с использованием погружных насосов | Установление новых параметров функционирования и объективный анализ | Экономия энергозатрат, улучшение условий труда, повышение его безопасности | Агентство регионального развития | 2006-2010 гг.
2. | Реконструкция, замена сетей, строительство трубопроводов из материалов высокого качества  со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Обязательное выполнение мероприятий по защите от коррозии. Использование бестраншейной технологии ремонта трубопроводов | Объективный анализ и оптимизация режима функционирования системы | Защита окружающей среды, санитарная надежность системы | Органы местного публичного управления Агентство регионального развития | 2006-2015 гг.
3. | Основные направления совершенствова-ния технологии очистки сточных вод:в технологии механической очистки:  внедрение нового поколения оборудования, введение преаэрации и биокоагуляции, усреднение сточных вод;в технологии биологической очистки:применение на аэротенках новых типов мелкопузырчатых аэраторов;применение носителей с прикрепленным  биоценозом;расширение применения аэрофильтров и биофильтров с блочной пластмассовой загрузкой;применение эффективных направлений интенсификации: повышение концентрации активного ила; создание оптимальных условий для жизнедеятельности микроорганизмов активного ила; повышение интенсивности массообмена;применение  башенных аэротенков;реконструкция двухъярусных отстойников и осветлителей- перегнивателей в компактные сооружения биологической очистки | Увеличение механической и биологической надежности систем очистки сточных вод, сокращение энергозатрат, повышение эффективности работы сооружений | Предотвращение  загрязне-ния и охрана окружающей среды | Агентство регионального развития | 2006-2009 гг.
4. | В технологии окончательной очистки:переоборудование биологических прудов под биоинженерные сооружения | Интенсификация процесса доочистки, обеспечение очистки от ионов аммония, фосфатов, нитратов, бактерий Сoli, взвешанных веществ. | Сохранение и защита окружающей среды | Органы местного публичного управления | 2006-2015 гг.
5. | Проектирование и строительство компактных очистных установок с биологической очисткой  в биореакторах и с модулями биологической доочистки и обработкой осадка | Обеспечение функционирования и соответствия с современными требованиями | Снижение эксплуатационных, энергетических затрат, повышение эффективности процесса и качества очистки | Агентство регионального развития | 2010-2015 гг.
6. | Всемерное внедрение установок средней и малой мощности, полного заводского изготовления. Строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью использования оборотной воды в производственных циклах. | Рациональное использование площадей, сокращение затрат на строительно-монтажные работы | | Агентство регионального развития | 2010-2015 гг.
7. | В технологии обработки осадка на иловых площадках: оборудование площадок горизонтальным дренажем с вертикальными фильтрующими элементами;внедрение современной технологии рекультивации территорий, занятых осадками со  станций  очистки | Складирование, обезвоживание и утилизация осадка | Улучшение охраны окружающей среды, увеличение нагрузки на иловые площадки | Органы местного публичного управления | 2006-2010 гг.
8. | Основные направления совершенствования надежного обеззараживания сточных вод.Постепенный переход от использования жидкого хлора к использованию гипохлорида натрия | Применение безопасных дезинфицирующих средств | Охрана окружающего атмосферного воздуха | Органы местного публичного управления | 2006-2015 гг.