Author: Oxana
Company: Организация

Приложение 
к Акту о разграничении электроустановок 
Поставщика и электроустановок Потребителя 
на основе права собственности и 
ответственности за их эксплуатацию   
 
Однолинейная схема электроснабжения Потребителя

Примечания.
1. В схеме электроснабжения обязательно указывается: длина, поперечное сечение проводника воздушной линии электрической энергии или кабеля на участке между разграничительным пунктом и измерительного оборудования Потребителя, место установки измерительного оборудования, присоединенная мощность, автономный источник электроснабжения, параметры релейной защиты или предохранителей, разграничительный пункт.
2. В случае, когда Потребитель намеревается изменить схему электроснабжения или разграничительный пункт, он в срочном порядке должен проинформировать об этом Поставщика, а настоящий акт переоформляется в самый короткий срок.
3. При наличии у Потребителя автономного источника электропитания к настоящему акту прилагается акт о наличии автономного источника электроснабжения и о системе его подключения к действующим распределительным сетям.
4. Телефон Поставщика ___________________
5. Телефон Потребителя ___________________

  
XIV. Список функций ответственных лиц небытового Потребителя, уполномоченных присутствовать при осуществлении контроля измерительного оборудования 
 
Функция ответственного лица | Телефон
1. |
2. |
3. |
4. |