Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.918

din 18 noiembrie 2013

**CERINŢE MINIME**

**generale privind panourile**

**I. Caracteristici intrinseci de semnalizare**

1. Forma şi culorile panourilor sînt definite la punctele 9-15, în funcţie de obiectul lor specific (panouri de interdicţie, avertizare, obligativitate, ieşire de salvare, situaţie de urgenţă şi echipament de stingere a incendiilor).
2. Pictogramele panourilor trebuie să fie cît mai simple posibil şi să includă doar detaliile esenţiale.
3. Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decît cele prezentate la punctele 9-15 din prezenta anexă, cu condiţia ca semnificaţia lor să rămînă neschimbată şi nici o diferenţă sau adaptare să nu provoace confuzie asupra înţelesului.
4. Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cît mai rezistent la şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul ambiant.
5. Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor trebuie să garanteze o bună vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora.

**II. Condiţii de utilizare**

1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, orientate în funcţie de unghiul de vedere, ţinîndu-se cont de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă, pentru un pericol general, fie în imediata apropiere a unui risc anume sau a obiectului ce trebuie semnalat, într-un loc bine iluminat, uşor accesibil şi vizibil.
2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislaţiei în vigoare, se vor utiliza culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, în cazurile în care condiţiile de iluminare naturală sînt precare.
3. Panoul trebuie înlăturat cînd situaţia care îl justifică nu mai există.

**III. Panouri**

**Secţiunea 1. Panouri de interdicţie**

1. Caracteristicile intrinseci ale panourilor de interdicţie sînt următoarele:
   1. formă rotundă;
   2. pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie trebuie să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Fumatul interzis |  | | Focul deschis şi  fumatul interzise | | |  | Interzis accesul pietonilor | | |  | Interzisă stingerea  cu apă | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Apă nepotabilă | |  | | Accesul interzis persoanelor neautorizate |  | | | Interzis vehiculelor |  | | | A nu se atinge |

**Secţiunea a 2-a. Panouri de avertizare**

1. Caracteristicile intrinseci ale panourilor deavertizare sînt următoarele:
   1. formă triunghiulară;
   2. pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să ocupe cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiale inflamabile sau cu temperaturi ridicate | |  | Materiale explozive | | |  | | | Materiale toxice | | | |  | Materiale corozive | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiale radioactive | |  | Greutăţi suspendate | | |  | | | | Vehicule de manipulare | | |  | Pericol electric | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pericol general | |  | Radiaţii laser | | |  | | | | Materiale oxidante | | |  | Radiaţii neionizante | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cîmp magnetic puternic | |  | Pericol de împiedicare | | | |  | Pericol de cădere  cu denivelare | | | | |  | Pericol de alunecare | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Pericol biologic | | |  | Temperaturi joase | | | | | |  | Substanţe nocive  sau iritante | | |  |

1. Panoul „Materiale inflamabile sau cu temperaturi ridicate” se utilizează şi în lipsa unui panou specific pentru temperaturi ridicate.
2. Fondul panoului „Substanţe nocive sau iritante” poate fi, în mod excepţional, de culoare galben-oranj, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutieră.

**Secţiunea a 3-a. Panouri de obligativitate**

1. Caracteristicile intrinseci ale panourilor de obligativitate sînt următoarele:
   1. formă rotundă;
   2. pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| Obligativitatea purtării ochelarilor de protecţie |  | Obligativitatea purtării  căştii de protecţie | | | |  | | Protecţie obligatorie  a urechilor | |  | Obligativitatea purtării măştii de protecţie |
|  | | | | | | | | | | | |
| Obligativitatea purtării încălţămintei de protecţie |  | Obligativitatea purtării mănuşilor de protecţie | | | |  | | Obligativitatea purtării îmbrăcămintei de protecţie | |  | Protecţie  obligatorie a feţei |
|  | | | | | | | | | | | |
| Protecţie individuală obligatorie împotriva căderii de la înălţime | | |  | Drum obligatoriu  pentru pietoni |  | | Panou general de obligativitate (însoţit, dacă este cazul, de un alt panou) | |  | | |

**Secţiunea a 4-a. Panouri pentru ieşirile de**

**salvare sau pentru acordarea primului ajutor**

1. Caracteristicile intrinseci ale panourilor pentru ieşirile de salvare sau pentru acordarea primului ajutor sînt următoarele:
   1. formă dreptunghiulară sau pătrată;
   2. pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Căi sau ieşiri de salvare | | | | |
|  | | | | | |
| Direcţii de urmat  (panou cu indicaţii suplimentare) | | | | | |
|  | | | | | |
| Centru de  prim ajutor | Brancardă | Duş igienic | Curăţarea  ochilor | Telefon pentru prim ajutor sau salvare | |

**Secţiunea a 5-a. Panouri privind protecţia contra incendiilor**

1. Caracteristicile intrinseci ale panourilor privind protecţia contra incendiilor sînt următoarele:
   1. formă dreptunghiulară sau pătrată;
   2. pictogramă albă pe fond roşu (partea roşie trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Furtun de incendiu |  | Scară |  | Extinctor (stingător) |  | Telefon pentru cazurile de incendiu |
|  | | | | | | |
| Direcţii de urmat  (panou cu indicaţii suplimentare) | | | | | | |