Приложение №. 1

к Типовому Положению о регистрации

 и учете гужевых транспортных средств

**Регистрационный номер**

**для гужевого транспортного средства**

Регистрационный номер состоит из 2 букв (для муниципия Кишинэу из одной буквы), которые указывают на код административно-территориальной единицы Республики Молдова, последующие 2 буквы обозначают аббревиатуру населенного пункта и порядковый номер, начиная с 001, белого цвета, буквы и цифры будут следующих размеров:

1) высота букв и цифр 76 мм;

2) толщина линий, образующих буквы и цифры, 11 мм;

3) ширина букв и цифр соответственно 49,5 мм и 44 мм;

4) расстояние между кодом административно-территориальной единицы и аббревиатурой населенного пункта, а также между регистрационным номером – 10 мм;

5) другие расстояния между буквами и цифрами 5 мм. Модель:

 49,5 mm 5 49,5 mm 10 49,5 mm 5 49,5 mm 10 44 mm 5 44 mm 5 44 mm

 < ►— < --►- < ------ --------- ►—<---------- ----►---- < ----------►-<----------- ►--< ----------►

