Приложение № 6

к Положению

по эксплуатации

водохранилищ/прудов

Водохранилище/пруд \_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Владелец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пользователь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***РЕГИСТР №\_\_\_\_\_\_\_\_***

**учета ремонтных работ и работ по содержанию или реконструкции всех сооружений водохранилища/пруда**

**(месторасположение)**

Начат**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Завершен**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Владелец водохранилища/пруда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пользователь водохранилища/пруда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

**Учет ремонтных работ и работ по содержанию и реконструкции всех сооружений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Объект** | **Назначение, методы выполнения, объемы и стоимость выполненных работ,**  **исполнители** | **Подпись** | **Semnătura** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4** |

В настоящем Регистре фиксируются все работы по ремонту, техническому содержанию или реконструкции каждого сооружения водохранилища, электромеханического оборудования, автоматизированных средств, связи, дорог, обеспечение водой и электрической энергией, служебных помещений, помещений для приёма пищи, вспомогательного хозяйства и т.д.

В настоящем Регистре отражаются: дата начала и окончания ремонта, аргументирование необходимости, объем и состав работ, методы исполнения, качество выполненных работ, их стоимость, ссылки на проектную документацию и смету, исполнитель.

В Регистре описываются также обследование колодцев и другие работы, выполненные с целью уточнения причин ухудшения состояния сооружений. Ведение Регистра возлагается на пользователя водохранилища/озера или на аттестованное ответственное лицо.

**Таблица 2**

**Наблюдения за состоянием всех сооружений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата и время** | **Содержание обнаруженных**  **нарушений** | **Принятые меры** | **Подпись** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

В настоящем Регистре фиксируются все обнаруженные нарушения состояния и нормального функционирования всех сооружений водохранилища, электромеханического оборудования, автоматизированных средств, связи, дорог, обеспечение водой и электрической энергией, служебных помещений, помещений для приема пищи, вспомогательного хозяйства и т.д.

В Регистре фиксируются также инспекторские проверки состояния выше указанных сооружений и меры, предпринятые пользователем водохранилища/озера или аттестованным ответственным лицом.

Регистр заполняется наблюдателями, служебными лицами, которые осуществляют контрольные наблюдения и которые немедленно информируют ответственное лицо об обнаруженных повреждениях.

Аттестованное ответственное лицо информирует пользователя водохранилища/пруда и лиц, ответственных за эксплуатацию указанных объектов, обо всех зарегистрированных записях, а также о принятых мерах.

Заполняется в следующие сроки:

1. в период паводков и высокого уровня ежедневного заполнения водохранилища – ежедневно;
2. в остальное время – один раз в 10 дней.