|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Атрибуции (содержащиеся в профиле занятости) / рабочие задания (содержащиеся в профиле занятости)** | **Специфические компетенции и взаимосвязь с рабочими заданиями** | **Показатели эффективности** |
| **Атрибуция 1.01:****Организация рабочей деятельности****Задание 1.a:** Определение рабочих заданий в бригаде**Задание 1.b:** Обсуждение рабочего задания с ответственным персоналом**Задание 1.c:** Изучение / исследование исполненительного проекта **Задание 1.d:** Планирование текущей деятельности**Задание 1.e:** Анализ задания и методов работы**Задание 1.f:** Участие в выполнении обязанностей бригады**Задание 1.g:** Определение реализации индивидуального задания **Задание 1.h:** Установление рабочего задания на этапы и фазы выполнения**Задание 1.i:** Проверка / анализ рабочего задания **Задание 1.j:** Координирование деятельности с членами бригады**Задание 1.k:** Выбор оборудования, инструментов, рабочей экипировки**Задание 1.l :** Получение оборудования, инструментов, рабочей экипировки **Задание 1.m:** Транспортировка оборудования, инструментов на рабочем месте **Задание 1. n:** Распологает в порядок оборудование, инструменты, рабочую экипировку и материалы | **1. Организует рабочее место**(1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.k, 1.l, 1.m, 2.e; 2.f, 2.f, 2.g, 3.c, 3.b, 13.c, 13.d, 13.e) | 1. Определяет оперативно особенности рабочего фронта и текущую деятельность
2. Идентифицирует индивидуальное рабочее задание, учитывая все соответствующие аспекты для выполнения ожидаемого объема работы

1.3. Определяет оперативно индивидуальное рабочее задание в бригадном подряде, принимая во внимание все соответствующие аспекты по выполнению обема работ1.4. Консультирует тщательно сотрудников, по выявлению личной ответственности и обязанностей в бригаде1.5. Планирует с ответственностью текущие мероприятия, действия и их последовательность, рабочий процесс и ресурсы времени, согласно рабочей нагрузки1.6. Уточняет быстро любые неясности относительно заданий, рабочих процессов, инструкций определеных/полученых, обращаясь к компетентным лицам1.7. Применяет знания и практические навыки в соответствии с тенденциями развития в строительстве1.8. Использует постоянно индивидуальные средства защиты и труда согласно предусмотреным работам1.9. Устанавливает правильно количество материалов в соответствии с рабочим заданием1.10. Получает/отправляет ответственно инструменты и материалы, в соответствии с процедурами, установленными предприятием /заказчиком1.11. Разрабатывает конструктивно предложения по усовершенствованию рабочего процесса, в соответствии с особенностями рабочего места и конкретными работами |
| **2. Планирует индивидуальную текущую деятельность** (1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h 1.i) | 2.1. Определяет верно, поэтапно проведениеиндивидуальной деятельности в команде2.2. Планирует с ответственностью текущую деятельность с учетом приоритетных работ2.3. Планирует рабочие мероприятия бережливо, чтобы уложиться в введеные сроки2.4. Составляет последовательно график работы таким образом, чтобы принимать во внимание возможные непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть2.5. Планирует собственную работу с учетом существующего планирования во всех рабочих секторах 2.6. Обновляет программу поэтапно, с учетом появившихся ситуаций в ходе его реализации2.7. Сопоставляет установленную деятельность в программе работы таким образом, чтобы обеспечить соблюдение предлагаемых сроков |
| **3.** Согласовывает **деятельность с членами бригады**(1.j, 1.f) | 3.1. Решает профессиональные проблемы на основе обсуждений принимаемые всеми членами бригады 3.2. Использует правильную специализированную терминологию в собщениях, связанные с рабочими заданиями3.3. Участвует конструктивно в планировании трудовой деятельности бригады 3.4. Передает товарищам по бригаде правильно, кратко, оперативную информацию составленную на техническом языке для конкретного рабочего места  |
| **4.** **Подготовка рабочего места**(1.n, 1.m, 2.c, 2.h, 2.d, 3.f, 5.e, 6.a, 8.a, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.b, 11.c, 12.a) | 4.1. Осматривает внимательно, рабочее место, для обеспечения оптимальных условий труда4.2. Рационально использует личное рабочее пространство4.3. Обнаруживает дефектные поверхности и излишние предметы на рабочем месте4.4. Сообщает оперативно, ответственному персоналу об обнаруженных нарушениях4.5. Удаляет с ответственностью, повреждения и дефекты, обнаруженные при осмотре рабочего места4.6. Подготавливает рабочее место, в том числе необходимые материалы и оборудование соответствующим образом для обеспечения максимальной производительности4.7. Отмечает правильно места установки средств сигнализации и предупреждения 4.8. Устанавливает с ответственностю средства сигнализации и предупреждения, в отмеченых местах |
|  | **5. Принимает необходимые материалы длявыполнения работ**(1.n, 1.d, 1.k, 1.j, 1.m, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f) | 5.1. Проверяет с ответственностью принятые материалы для текущей деятельности в соответствии с исполнительным проектом5.2. Принимает необходимые материалы в соответствии с внутренними правилами предприятия5.3. Перевозит аккуратно материалы на рабочем месте, соблюдая правила перевозки 5.4. Обеспечивает необходимыми материалами, соответственно технической документации |
| **6. Готовит оборудование и необходимые рабочие средства** (1.k, 1.l, 1.m, 1.n, 6.c, 13.b, 13.c, 13.d, 13.e) | 6.1. Выбирает внимательно оборудование, инструменты и рабочие средства,необходимые для текущей деятельности в зависимости от специфики предстоящих работ6.2. Принимает с ответственностью оборудование, инструменты и рабочую экипировку в соответствии с внутренними правилами предприятия6.3. Проверяет тщательно функциональное состояние оборудования, необходимого для выполнения индивидуального рабочего задания6.4. Перевозит аккуратно оборудование, инструменты и экипировку на рабочем месте, соблюдая правила перевозки6.5. Распологает в порядке оборудование, инструменты и рабочую экипировку, обеспечивая свободный проход всех подъездных дорог |
|  | **7. Организует собственное рабочее пространство** (1.n, 1.e, 1.j) | 7.1. Подготавливает тщательно, собственное рабочее пространство в соответствии с технологическими нормами 7.2. Распологает эргономично материалы, оборудование, инструменты и рабочее оснащение на рабочем месте, соблюдая правила здоровья и безопасности труда7.3. Организовывает собственное рабочее пространство, обеспечивая все необходимые условия для проведения работ в технологическом потоке7.4. Организовывает собственное рабочее пространство с учетом потребностей деятельности других членов команды. |
| **Атрибуция 2.01:****Применение правовых норм по охране здоровья и безопасности труда и чрезвычайных ситуаций****Задание 2.a:** Участие в регулярных инструктажах**Задание 2.b:** Применение правовых положений и норм безопастности,характерные для данной отрасли**Задание 2.c:** Определение норм безопасности труда и здоровья на рабочем месте, экстренных ситуаций и охраны окружающей среды для данного рабочего места**Задание 2.d**: Определение символов и/или знаков охраны труда и средств сигнализации и оповещения**Задание 2.e**: Идентификация оборудования и инструментов защиты и пожаротушения объектов**Задание 2.f:** Проверка технического состояния оборудования защиты и пожаротушения**Задание 2.g:** Использование средств индивидуальной защиты и вмешательства**Задание 2.h:** Сигнализация рабочих мест относительно опасностей и несчастных случаев**Задание 2.i:** Применение экстренных мер и эвакуации**Задание 2.j:** Предоставление первой помощи при несчастных случаях**Задание 2.k:** Обучение правил охраны окружающей среды**Задание 2.l :** Применение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды | **8. Знает правила безопасности труда и здоровья**(2.a, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 4.a, 4.b) | 8.1. Участвует в семинарах по вопросам законодательства и норм безопасности труда и здоровья,общие и специфические для рабочего места, соответствующие виду деятельности8.2. Запоминает добросовестно нормы безопасности труда и здоровья на основе информации, полученной на конкретных инструктажах 8.3. Изучает нормы безопасности труда и здоровья в соответствии с конкретными особенностями предстоящих работ и специфики рабочего места8.4. Выявляет символы и / или знаки безопастности        труда и предоставляемые средства защиты8.5. Исследует с ответственностью значение средств сигнализации и оповещения, используемые в рабочем секторе,соблюдая нормы безопасности труда и здоровья  |
| **9. Применяет законодательство о безопасности труда и здоровья** (2.b, 2.c) | 9.1. Знает законодательство и правила безопасности труда и здоровья в соответствии с конкретным рабочим местом9.2. Использует постоянно правовые положения, касающиеся безопасности труда и здоровья на протяжении текущей деятельности в зависимости от специфики рабочего сектора и особенностей рабочего места9.3. Следит со строгостью за применением правовых положений о безопасности труда и здоровья для обеспечения личной безопасности и безопасности других участников рабчего процесса9.4. Обеспечивает выполнение правовых положений, касающихся безопасности труда и здоровья в соответствии с конкретными процедурами выполнения работ9.5. Внедряет правовые положения касающиеся безопасности труда и здоровья как это предусмотрено инструкциями и конкретными внутренними процедурами  |
| **10. Использует индивидуальные средства труда и защиты** (2.e, 2.f, 2.g, 2.h) | 10.1. Выбирает тщательно, полное защитное оборудование, в соответствии с предстоящими работами10.2. Использует правильно индивидуальные средства труда и защиты в соответствии с конкретным рабочим местом и потенциальными рисками10.3. Использует ответственно индивидуальные средства труда и защиты в соответствии с указаниями производителя и конкретными процедурами на рабочем месте10.4. Использует правильно и надлежаще индивидуальные средства защиты и знаки предупреждения и запрета10.5. Поддерживает средства защиты в соответствии с конкретными процедурами рабочего места |
| **11. Соблюдает правовые положения о чрезвычайных ситуациях**(2.1, 2.a, 2.b, 2.i) | 11.1. Осваивает правовые положения о чрезвычайных ситуациях11.2. Применяет правовые положения касающиеся чрезвычайных ситуаций, согласно требованиям предусмотреными в конкретных инструкциях11.3. Учитывает правовые положения, касающиеся чрезвычайных ситуаций в связи с конкретными сферами рабочей деятельности11.4. Применяет правовые положения, касающиеся чрезвычайных ситуаций в соответствии с внутренними процедурами. |
|  | **12. Вмешивается при рабочих несчастных случаях** (2.j, 2.i, 2.a, 2.b) | 12.1. Определяет оперативно риски исходя из-за специфики работ и особенностей рабочего места12.2. Запрашивает оперативно оказание первой помощи при рабочих несчастных случаях 12.2. Вмешивается оперативно при рабочих несчастных случаях в соответствии с процедурами, изложенными в плане действий при чрезвычайных ситуациях12.3. Действует с самоконтролем, соответствующими способами в зависимости от конкретной ситуации и типа произошедшего несчастного случая 12.4. Избегает при несчастном случае, обострение обстановки и ранение других лиц 12.5. Действует при несчастных случаях, оказывая поддержку уполномоченному персоналу, в зависимости от требований  |
| **13. Применяет** **нормы защиты окружающей среды и внутренние правила предприятия**(2.k, 2.l, 2.a, 2.c, 13.f, 13.g) | 13.1. Изучает нормы защиты окружающей среды на основе информации, полученной во время инструктажей в зависимости от специфики рабочего сектора и конкретного рабочего места13.2. Изучает нормы защиты окружающей среды в зависимости от выполнения конкретного задания и рабочего сектора13.3. Сопоставляет нормы защиты окружающей среды учитывая особенности рабочего места и географической области13.4. Применяет постоянно внутренние правила предприятия для предотвращения экологических аварий * 1. Использует эргономично и правильно природные ресурсы

13.5. Распоряжается аккуратно отходами для предотвращения экологических инцидентов/ аварий13.6. Складирует с ответственностью отходы, возникшие в результате деятельности, согласно внутренним правилам предприятия в специально оборудованных местах, чтобы избежать загрязнение окружающей среды13.7. Распоряжается отходами постоянно, на протяжении всего рабочего процесса, для избежания загрязнения окружающей среды. |
| **Атрибуция 3.01****Составление перечня расходных материалов для монтажа гипсокартонных стен и потолков****Задание 3.a:** Определение основных материалов**Задание 3.b:** Выполнение расчетов о необходимых материалах**Задание 3.c:** Проверка необходимых материалов **Задание 3.d:** Проверка соответствия и качества материалов**Задание 3.e:** Прием материалов**Задание 3.f:** Транспортировка материалов на рабочем месте | **14. Рассчитывает необходимые материалы для выполнения рабочего задания**(3.a , 3.b, 3.c) | 14.1. Выполняет правильно простые расчеты, используя: сложение, вычитание, умножение и деление14.2.. Выполняет правильно простые расчеты для определения площади, периметра, веса, объема, развернутой площади и т.д. 14.3. Рассчитывает точное количество требуемых материалов для выполнения рабочего задания, на основе проекта исполнения/ заказа 14.4. Определяет правильно тип и количество необходимого сырья, учитывая качество материалов и сложность работ 14.5. Определяет правильно и аккуратно материалы в зависимости от типа выполняемой работы. |
| **15. Проверяет соответствие и качество материалов**(3.d; 3.e; 3.c) | 15.1. Оценивает качество полученных материалов в соответствии с сопутствующими сертификатами качества 15.2. Использует умело соответствующие инструменты, для обнаружения потенциальных производственных дефектов15.3.. Устраняет внимательно возможные несоответствия, оперативно выявленные в рабочей команде.15.4. Определяет быстро материалы, которые с технической точки зрения, не соответствуют 15.5. Убеждается, что необходимые материалы соответствуют с точки зрения качества, для предстоящих работ |
| **Атрибуция 4.01.****Применение технических процедур исполнения и контроля качества****Задание 4.a:** Определение технических норм исполнения и контроля качества**Задание 4.b:** Изучение технологий исполнения **Задание 4.c:** Соблюдение технологических процедур исполнения**Задание 4.d:** Принятие ответственности за качество выполненных работ**Задание 4.e:** Устранение обнаруженных дефектов во время выполнения рабочего задания | **16. Определяет технические** **процессы исполнения и контроля качества**(4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 6.a, 11.a) | 16.1. Анализирует внимательно, рабочие процессы, согласно показаниям технологических карт, для обеспечения качественного выполнения работ16.2. Изучает технические нормы исполнения и контроля качества, в зависимости от специфики рабочего задания16.3. Устанавливает быстро конкретные процессы по обеспечению качества для каждого типа облицовки16.4. Сопоставляет внимательно результаты облицовочных работ с требованиями проекта и, при необходимости, предлагает меры по исправлению16.5. Докладывает быстро,оперативно и своевременно о несоответствиях качества и их причины, в соответствии с процессом работы / контроля с рабочего сектора /места работы |
| **17. Применяет технологические процессы исполнения**(4.c, 4,d, 3.d, , 5.a, 5.b, 6.a, 11.a) | 17.1. Анализирует особенности каждого типа материала, используемого для монтажа, в соответствии с техническими требованиями 17.2. Определяет требования к качеству монтажных работ на стенах и потолках в соответствии с технологическими требованиями17.3. Применяет, аккуратно,технологические процессы исполнения на протяжении выполнения рабочего задания в зависимости от конкретного вида деятельности и типа выполняемой работы17.4. Использует правильно технологические процессы исполнения, в зависимости от особенностей каждого типа использованного материала и типа выполненных работ |
| **18. Устраняет несоответствия, обеспечивая качество выполненных работ**(4.d, 4.e, 5.c, 5.d, 7.g, 7.h, 8.h, 8.i, 9.g, 9.h, 10.i, 10.k, 11.i, 11.k, 12.d, 12.e) | 18.1. Проверяет, тщательно, качество работ выполненных поэтапно, сравнивая их с техническими характеристиками, установленными в соответствии с технологией исполнения18.2. Проверяет, с ответственностью, качество работвыполненных соответствующими методами (визуальный, измерительными устройствами, измерительными и контрольными приборами, и т.д.) в зависимости от типа работы и заданных технических характеристик 18.3. Устраняет аккуратно и ответственно, выявленные несоответствия в ходе выполнения работ, соответствующим способом и в зависимости от их типа18.4. Проверяет исправления, тщательно и профессионально, так чтоб выполненые работы соответствовали качественно и конструктивно технической документации18.5. Устраняет с ответственностю дефекты при завершении любого вида деятельности |
| **Атрибуция 5.01.****Определение метода выполнения работ****Задание 5. a:** Определение технических и технологических процедур монтажа **Задание 5. b:** Приспособление технологических параметров для конкретных условий места монтажа**Задание 5. c:** Проверка состояния поверхностей, на которых устанавливается каркас**Задание 5. d:** Устранение несоответствий, найденых на монтажных поверхностях**Задание 5. e:** Определение типа и метода монтажа опорного каркаса (металл, дерево и т.д.)**Задание 5. f:** Определение типа и метода закрепления гипсокартонных плит | **19. Определяет методы монтажа систем опоры и плит**(5.a, 1.c, 1.e, 1.j, 1.i, 5.l, 5.f) | 19.1. Определяет быстро методы монтажа систем опоры и плит, согласно технологической карте19.2. Координирует соответствующе методы монтажа с ответственным персоналом и членами бригады19.3. Согласовывает оперативно изменение метода монтажа в зависимости от появившихся изменений |
| **20. Адаптирует технологические параметры к условиям места** монтажа(5.b, 1.c, 1.k, 1.g, 5.a) | 20.1. Определяет правильно процесс облицовки детально, используя исполнительную документацию20.2. Оценивает влияние технологических параметров на результат работ при внимательном изучении технологии работ20.3. Проверяет внимательно рабочее оснащение для облицовки с точки зрения функциональности и конструктивности20.4. Адаптирует правильно технические параметры исполнения к конкрктным условиям монтажа |
| **21. Проверяет методы монтажа систем опоры и плит**(5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 7.g, 7.h, 8.h, 8.i, 9.g, 9.h, 10.i, 10.k, 11.i, 11.k, 11.d, 11.e) | 21.1. Оценивает с проницательностью степень повреждения стен и потолков, для установки соответствующего металлического каркаса21.2. Оценивает внимательно, совместно с бригадой, используя соответствующее оборудование / механизмы плоскостность стен на которых будет монтирован каркас21.3. Проверяет вручную, скрупулезно, степень крепления металического или деревянного каркаса21.4. Обеспечивает, совместно с рабочей бригадой, соответствие степени крепления металического или деревянного каркаса с установленным процессом работ21.5. Исправляет оперативно, совместно с рабочей бригадой, конкретные обнаруженные несоответствия |
| **Атрибуция 6.01.****Подготовка** **монтажных** **работ****Задание 6. a:** Определение деталей рабочего задания (пространство, порядок выполнения работ, технические условия для выполнения и контроля качества выполненных работ)**Задание 6. b:** Монтаж лесов и подмостей **Задание 6. c:** Проверка функциональности установленного оборудования и рабочей экипировки **Задание 6. d:** Устранение обнаруженных неисправностей в работе, установленного оборудования и рабочей экипировки  | **22.** Определяет детали монтажных работ(6.a, 6.b, 1.a, 1.c, 1.e, 1.i) | 22.1. Определяет правильно конструктивные и функциональные характеристики помещения где ведутся монтажные работы22.2. Анализирует инструкции, методы работы, технические спецификации из технической и исполнительной документации22.3. Определяет, в зависимости от приоритетов, порядок выполнения и технические и исполнительные требования монтажного прцесса 22.4. Уточняет, по необходимости, инструкции, методы работы, технические спецификации монтажного прцесса22.5. Монтирует качественно подмосты и леса, закрепляя оборудование и соблюдая последовательность исполнительных работ |
| **23. Проверяет функциональность рабочего оснащения /** **установленного оборудования**(6.c, 6.d, 1.c, 1.i, 1.m, 4.e) | 23.1. Оценивает с ответственностью функциональность и целостность рабочего оснащения23.2. Устраняет оперативно, в соответствии с рабочей процедурой, обнаруженные несоответствия в функционировании рабочего оснащения23.3. Исправляет внимательно обнаруженные несоответствия в функционировании установленного оборудования и рабочего оснащения23.4. Сообщает оперативно о неисправленных дефектах ответственному персоналу/ вышестоящему начальнику |
| **Атрибуция7.01.****Выполнение работ по монтажу разделительных стен из гипсокартона****Задание 7. a:** Разметка разделительных стен из гипсокартона**Задание 7. b:** Установка несущей конструкции / каркаса на поверхности стены**Задание 7. c:** Выполнение проемов дверей/окон **Задание 7. d:** Разметка электрических, отопительных, сантехнических, кондиционерных и т.д. комуникаций**Задание 7. e:** Установка тепловой и звуковой изоляции, при необходимости **Задание 7. f:** Закрепление гипсокартонных плит на каркас**Задание 7. g:** Проверка работ по монтажу стен **Задание 7. h:** Устранение обнаруженных дефектов | **24. Устанавливает несущую конструкцию/опору для монтажа разделительных стен**(7.a, 7.b, 7.d) | 24.1. Отмечает/размечает правильно место монтажа конструкции опоры, согласно чертежам проекта24.2. Использует соответствующе специальные устройства для разметки разделительных стен в соответствии с рабочим процессом24.3. Устанавливает соответствующе несущую конструкцию в зависимости от типа запрашиваемой облицовки24.4. Распологает правильно электрические, отопительные, сантехнические, кондиционерные комуникации, в порядке предусмотренном технологическим процессом, используя необходимые инструменты |
| **25. Монтирует разделительные стены из гипсокартона**(7.c, 7.f, 7.g, 7.h, 4.e, 8.h, 8.i, 9.g, 9.h, 10.i, 10.k, 11.i, 11.k, 12.d, 12.e) | 25.1. Выполняет аккуратно проемы дверей/окон в местах намеченных исполнительным проектом, соблюдая технические решения данные поставщиком/вышестоящим25.2. Монтирует с ответственностью, своевременно, тепло- и звукоизоляцию25.3. Производит предварительное крепление гипсокартонных листов на конструкцию согласно процедуре25.4. Проверяет тщательно качество работ по временному монтажу стен 25.5. Выполняет стабильный и постоянный монтаж разделительных стен25.6. Устраненяет с ответственностью обнаруженные дефекты |
| **Атрибуция 8.01.****Монтаж гипсокартонных плит на каркас из металла /дерева** **Задание 8.a:** Проверка состояния поверхностей подлежащих облицовки **Задание 8.b:** Разметка металического каркаса стен**Задание 8.c:** Расположение и крепление каркаса из металла / дерева и т.д.**Задание 8.d:** Разметка электрических, отопительных, сантехнических, кондиционерных и т.д. комуникаций **Задание 8.e:** Установка тепловой и звуковой изоляции, при необходимости**Задание 8.f:** Корректировка гипсокартонных плит на каркас**Задание 8.g:** Закрепление гипсокартонных плит на металлический или деревянный каркас стен**Задание 8.h:** Проверка работ по монтажу гипсокартонных плит на каркас **Задание 8.i:** Устранение обнаруженных дефектов | **26. Устанавливает несущую конструкцию из металла / дерева в зависимости от типа запрашиваемой облицовки**(8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 7.b, 7.d, 7.e) | 26.1. Размечивает правильно монтажные поверхности металлической / деревянной конструкции подлежащие облицовке26.2. Использует соответствующе, для размеки поверхностей, необходимые инструменты и приспособления26.3. Распологает тщательно конструкцию из металла / дерева в зависимости от типа запрашиваемой облицовки26.4. Устанавливает с ответственностью, сопутствующие сооружения, перед закреплением плит на каркас, используя инструменты, специфические для каждого типа установки 26.5. Устанавливает ответственно тепло и звукоизоляцию в пространстве, во время указанной в документации и после выполнения всех необходимых проверок. |
| **27. Устанавливает гипсокартонные плиты на опорную конструкцию** (8.f, 8.g, 8.h, 8.i, 4.e, 7.f, 7.g, 7.h, 9.g, 9.h, 10.i, 10.k, 11.g, 11.h, 11.i, 11.k, 12.d, 12.e) | 27.1. Устанавливает тщательно гипсокартонные плиты на опорную конструкцию 27.2. Наблюдает чтобы вся деятельность вписалась в рабочее время, предусмотренное в технологической карте27.3. Регулирует точно гипсокартонные плиты, в соответствии с технологическим листом27.4. Монтирует гипсовые плиты с помощью болтов / винтов на стальной или деревянной опорной конструкции стен27.5. Проверяет с ответственностью работы по монтажу гипсокартонных плит на конструкцию опоры, чтобы исключить неровности27.6. Устраненяет с ответственностью обнаруженные дефекты для обеспечения качества выполненных работ |
| **Атрибуция 9.01.****Монтаж гипсокартонных плит на стены с клеевым покрытием****Задание 9. a:** Проверка состояния стен подлежащие облицовки **Задание 9. b:** Подготовка существующих стен для облицовки, при необходимости **Задание 9. c:** Разметка стен в соответствии с рабочим заданием**Задание 9. d:** Корректировка плит на стены подлежащие облицовки**Задание 9. e:** Закрепление гипсокартонных плит, клеем**Задание 9. f:** Укрепление гипсокартонных плит необходимыми средствами крепления (винты, болты, гвозди и т.д.) **Задание 9. g:** Проверка работ по монтажу гипсокартонных плит **Задание 9. h:** Устранение обнаруженных дефектов | **28. Подготавливает стены для облицовки**(9.a, 9.b, 9.c) | 28.1. Проверяет внимательно состояние стен которые подлежат облицовки28.2. Проверяет с помощью соответствующих инструментов вертикальность и геометрия осей стен подлежащих облицовки 28.3. Подготавливает с ответственностью существующие стены для облицовки путем удаления несоответствий28.4. Производит правильную разметку стен подлежащих облицовки, в соответствии с процессом работ, вместе с командой, используя специальные инструменты. |
| **29. Устанавливает гипсокартонные плиты облицовочным клеем**(9.d, 9.e, 9.f, 9.g, 9.h, 4.e, 7.g, 7.h, 8.h, 8.i, 10.i, 10.k, 11.g, 11.h, 11.i, 11.k) | 29.1. Подготавливает с ответственностью клеевой материал согласно техническому сертификату29.2. Подготавливает гипсокартонные плиты, нанеся с осторожностью облицовочнй клей29.3. Устанавливает тщательно гипсокартонные плиты на стену с облицовочным клеем/сухой смесью, соблюдая расстояния нанесения клея на плиту и стену29.4. Корректирует умело гипсокартонные плиты на стенах, подлежащих облицовки 29.5. Проверяет соответствие плоскостности, вертикальности и геометрию осей в соответствии с данными документации, с точки зрения внедрения отклонений в установленных пределах 29.6. Укрепляет соответствующе гипсокартонные плиты необходимыми средствами крепления (шурупы, болты, гвозди и т.д.)29.7. Проверяет внимательно качество выполненой стены в плане ее стойкости29.8. Устраненяет с ответственностью обнаруженные дефекты |
| **Атрибуция 10.01.****Монтаж потолков гипсокартонными плитами на металлическом / деревянном каркасе** **Задание 10. a:** Проверка состояния поверхностей потолков, подлежащие облицовки**Задание 10. b:** Подготовка поверхностей потолков, подлежащие облицовки**Задание 10. c:** Разметка фиксированных или подвесных потолков из гипсокартона**Задание 10. d:** Крепление металлического / деревяного каркаса в соответствии с видом потолка **Задание 10. e:** Установка тепловой и звуковой изоляции на всю поверхность потолков**Задание 10. f:** Проверка расположения электрического / вентиляционного оборудования**Задание 10. g:** Корректировка гипсокартонных листов на каркас**Задание 10. h:** Фиксация листов гипсокартона на каркас**Задание 10. i:** Проверка облицовочных работ потолков**Задание 10. k:** Устранение обнаруженных дефектов | **30. Подготавливает поверхности потолков, подлежащие облицовки**(10.a, 10.b, 10.c, 5.e, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.c, 11.b) | 30.1. Устанавливает тип потолка (фиксированный, подвесной) подлежащему облицовки30.2. Проверяет внимательно поверхности потолка подлежащие облицовки 30.3. Устраняет с ответственностью обнаруженные дефекты и несоответствия30.4. Производит разметку с точностью, на поверность подлежащую облицовки, в соответствии с требованиями документации используя соответсвующие инструменты /оборудование |
| **31. Выполняет конструкцию опоры**(10.d, 10.e, 10.f, 8.c, 8.e, 8.h, 9.g, 9.h, 11.h) | 31.1. Устанавливает правильно последовательность крепления конструкции опоры в зависимости от типа потолка(фиксированный, подвесной)31.2. Вырезает аккуратно элементы конструкции опоры металлической / деревянной в соответствии с техническим чертежом31.3. Устанавливает с ответственностью металлическую конструкцию опоры в соответствии с размеченными поверхностями31.4. Устанавливает тщательно деревянную или металлическую конструкцию опоры в соответствии типу потолка, используя специальные инструменты и материалы31.5. Проверяет устойчивость и жесткость металлической конструкции потолков в соответствии с требованиями технологической карты31.6. Выполняет с ответственностью тепло и звукоизоляцию на всю поверхность потолков, перед их облицовкой31.7. Проверяет размещение электрических/вентиляционных комуникаций путем координации действий с данными специалистами |
| **32. Выполняет облицовку поверхностей потолка гипсокартонными плитами**(10.g, 10.h, 10.i, 10.k, 8.f, 8.g, 8.i, 8.h, 8.i, 9.g, 9.h, 11.g, 11.i, 11.k, 12.d, 12.e) | 32.1. Корректирует умело гипсокартонные плиты на конструкцию опоры металлическую / деревянную32.2. Выполняет с ответственностью полный монтаж гипсокартонных плит на металлическую конструкцию опоры 32.3. Использует, подходяще, при установке плит соответствующие инструменты и оборудование, постоянно соблюдая соответствование в рабочее время32.4. Проверяет плоскостность, вертикальность и геометрию осей в соответствии с допустимыми отклонениями установленными в исполнительной документации 32.5. Устраненяет с ответственностью обнаруженные дефекты |
| **Атрибуция 11.01.****Выполнение декоративных поверхностей из гипсокартонных плит****Задание 11. a:** Изучение эскиза чертежа / дизайна поверхностей, подлежащие декоративной облицовки**Задание 11. b:** Проверка поверхностей, подлежащие декоративной облицовки**Задание 11. c:** Подготовка поверхностей для монтажа конструкции основы**Задание 11. d:** Разметка эскиза дизайна на поверхность подлежащую облицовки**Задание 11. e:** Выполнение изогнутых элементов из металлического профиля**Задание 11. f** Изготовление изогнутых основ конструкций сложной конфигурации, архитектурных элементов и деталей (колонны, закругленные углы, арочный дизайн, архитектурные элементы и детали, и т.д.) **Задание 11. g:** Корректировка гипсокартонных листов на установленых металлических конструкциях**Задание 11. h:** Закрепление изогнутых конструкций сложных конфигураций, архитектурных элементов и деталей на каркас**Задание 11. i:** Проверка выполненых работ**Задание 11. k:** Устранение обнаруженных дефектов | **33. Подготавливает поверхности для декоративной облицовки**(11.a, 11.b, 11.c, 11.d) | 33.1. Исследует внимательно эскиз дизайна поверхностей, подлежащий декоративной облицовки 33.2. Проверяет тщательно поверхности подлежащие декоративной облицовки 33.3. Удаляет уклонения / несоответствия поверхностей подлежащие декоративной облицовки33.4. Подготавливает с ответственностью поверхности для монтажа конструкции опоры33.5. Производит точную разметку эскиза дизайна на поверхности подлежащие облицовки |
| **34. Выполняет конструкцию опоры и элементы дизайна**(11.e, 11.f) | 34.1. Вырезает аккуратно изогнутые элементы сложных конфигураций, архитектурные элементы и деталей (колонны, закругленные углы, арочный дизайн, архитектурные элементы и детали, и т.д.) из металлического профиля в соответствии с чертежами дизайна34.2. Изготавливает с точностью изогнутые элементы из металлического профиля34.3. Устанавливает элементы конструкции опоры в соответствии с чертежами дизайна34.4. Проверяет соответствие установки элементов опоры с чертежами дизайна 34.5. Устраняет обнаруженные неточности в строгом соответствии с чертежами дизайна |
| **35. Устанавливает гипсокартонные плиты на элементы опоры**(11.g, 11.h, 11.i, 11.k, 10.g, 10.h,7.e, 8.g, 10.g, 10.h) | 35.1. Вырезает аккуратно гипсокартонные плиты в строгом соответствии с чертежами дизайна и технологическими картами 35.2. Корректирует умело элементы и гипсокартонные плиты на элементы опоры35.3. Устанавливает тщательно гипсокартонные плиты на элементы опоры, изогнутые элементы сложных конфигураций, архитектурные элементы и детали35.4. Проверяет выполненные работы в соответствии с чертежами дизайна35.5. Исправляет с ответственностью выявленные несоответствия  |
| **Атрибуция 12.01.****Отделка швов****Задание 12. a:** Проверка обрабатываемых швов**Задание 12. b:** Определение технологического метода отделки швов**Задание 12. c:** Обработка швов соответствующими материалами, по необходимости**Задание 12. d:** Проверка обработки швов**Задание 12. e:** Устранение обнаруженных дефектов | **36. Определяет технологические методы и соответствующие материалы для отделки швов**(12.a, 12.b) | 36.1. Проверяет тщательно, швы, предстоящие отделки 36.2. Определяет точьно технологические методы отделки швов36.3. Выбирает соответственно нужные материалы для процесса обработки швов |
| **37. Обрабатывает швы**(12.c, 12,b, 12.e) | 37.1. Выполняет при помощи соответствующих инструментов и материалов, обработку швов в области соединений37.2. Заполняет швы тщательно, с удалением избытка наполнителя37.3. Наносит,с осторожностью, крепежную ленту, перед обработкой шва37.4. Обрабатывает швы согласно процедур, для достижения плоскостности и соединения двух плит37.5. Проверяет внимательно визуально / с уровнем края для выявления возможных отклонений от плоскостности37.6. Расматривает внимательно соединения стыков на счет оперативных исправлений дефектов обработки37.7. Исправляет несоответствия оперативно и с чувством ответственности   |
| **Атрибуция 13.01.****Завершение** **рабочего процесса****Задание 13. a:** Демонтаж лесов и подмостей **Задание 13. b:** Подготовка рабочей экипировки, инструментов, оборудования для возврата**Задание 13. c:** Проверка состояния и количества инструментов, оборудования**Задание 13. d:** Возврат инструментов, оборудования и неиспользованных материалов на склад**Задание 13. e:** Чистка индивидуальных средств защиты и труда**Задание 13. f:** Уборка рабочего места**Задание 13. g:** Вывоз отходов в специально оборудованных местах**Задание 13. h:** Доклад ответственному персоналу о завершении заданных работ | **38. Завершает рабочий процесс**13.a, 13.b, 13.c, 13.d, 13.e, 13.f, 13.g, 13.h,  | 38.1. Демонтирует леса/подмосты соблюдая порядок работ38.2. Проверяет внимательно количество инструментов, оборудования и рабочей экипировки, готовля их к возврату38.3. Транспортирует, осторожно, инструменты, оборудования,леса и неиспользованные материалы и возврващает на склад38.4. Чистит внимательно индивидуальные средства защиты и труда 38.5. Убирает с ответственностью рабочее место в соответствии с потребностями бригады38.6. Собирает отходы, остатки материалов и примеси в специально оборудованных местах38.7. Докладывает четко и точьно ответственному персоналу о завершении заданных работ в соответствии с установленными внутренними процедурами |