Приложение 8

 **Основной регламент по законодательной метрологии**

 **RGML 16:2016 „ Утверждение типа средств измерений**

 **в Национальной системе по метрологии "**

**Форма и размеры знака утверждения типа**

Форма и размеры знака высотой 125 mm должны соответствовать указанным на чертеже.

Номинальные значения высот следует выбирать из ряда: 11; 15; 22; 31; 44; 63; 88; 125 mm.



Поле для вписывания

регистрационного номера

в Государственном реестре средств

измерений допущенных к применение

в Республике Молдова

Шрифт В 20