Приложение № 1

к Санитарному регламенту для

учреждений раннего образования

**Уровень шума на территории учреждений раннего образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления (уровень давления эквивалентного звука), L, дБ, в октавных полосах со средней геометрической частот Гц | Уровень шума, LA | Максимальный уровень шума |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 55 | 70 |
| 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 |