Приложение № 3

к Положению о требованиях к

экологическому проектированию

простых модулей преобразования сигнала

**Ориентировочные контрольные значения**

1. В применении подпункта 3.2 части 3 приложения 1 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий определены следующие контрольные значения (они отражают лучшую технологию, доступную на момент утверждения настоящего Положения).
2. ПМПС без каких-либо дополнительных характеристик:

* активный режим: 4,00 ватт;
* режим ожидания без функции отображения (дисплея): 0,25 ватт;
* режим выключения: 0 ватт;

1. ПМПС со встроенным жестким диском:

* активный режим: 10,00 ватт;
* режим ожидания без функции отображения (дисплея): 0,25 ватт;
* режим выключения: 0 ватт.

1. Приведенные выше контрольные значения установлены для ПМПС с базовой конфигурацией, предусмотренной функцией «автоматического перехода в режим ожидания» и с кнопкой выключения.