Приложение 2

**Границы зон автомобильных дорог общего пользования
и особые требования к владельцам и пользователям
земель охранных зон автомобильных дорог**

**I. Границы зон автомобильных дорог общего пользования**

1. Зоны безопасности автомобильных дорог заключены между внешними границами полосы отвода и внешними краями дорожных насаждений.

2. В случае отсутствия дорожных насаждений ширина зоны безопасности составляет:

а) до 5,0 метра от внешнего края кюветов или до 7,0 метра от внешнего края обочины – для автомобильных дорог, расположенных в нулевых отметках;

b) до 7,0 метра от низа откоса – для автомобильных дорог в насыпи;

с) до 7,0 метра от верхнего края откоса или от внешнего края нагорной канавы – для автомобильных дорог в выемке высотой до 5,0 метра включительно;

d) до 9,0 метра от верхнего края откоса или от внешнего края нагорной канавы – для автомобильных дорог в выемке высотой более 5,0 метра.

3. Охранные зоны размещаются вдоль автомобильной дороги за внешними краями зон безопасности, показатели их ширины представлены в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория автомобильных дорог** | **Ширина охранной зоны, метры** |
| Автомагистрали | 20,0 |
| Скоростные автомобильные дороги | 15,0 |
| Республиканские и региональные автомобильные дороги | 10,0 |
| Автомобильные дороги местного значения | 5,0 |

**II. Особые требования к владельцам и пользователям земель охранных зон автомобильных дорог**

1. Земли охранных зон автомобильных дорог остаются в собственности и пользовании их владельцев и пользователей, которые не вправе своей деятельностью наносить ущерб автомобильной дороге или препятствовать движению по ней посредством:

а) выполнения неразрешенных работ по строительству и размещению объектов, не относящихся к автомобильной дороге;

b) установки конструкций, ограждений или посадки насаждений, могущих привести к образованию на дорогах снежных заносов или препятствовать видимости;

c) выполнения работ, нарушающих устойчивость, целостность, эстетический вид автомобильной дороги или изменяющих режим подземных или поверхностных вод.

2. Владельцы и пользователи земель охранных зон автомобильных дорог общего пользования обязаны разрешить установку на этих землях снегозащитных щитов, без взимания какой-либо платы, при условии, что данное действие не препятствует выполнению сельскохозяйственных работ и не наносит вреда растущим на этих землях культурам.

3. Физическое или юридическое лицо, выполняющее работы в охранной зоне автомобильной дороги, обеспечивает безопасность дорожного движения и соблюдает сроки выполнения работ и предписания, указанные в разрешении на размещение объекта, выданном администратором автомобильной дороги.

4. Если работы по развитию автомобильной дороги, спрямлению трассы или другие, связанные с автомобильной дорогой, требуют занятия земель охранной зоны, экспроприация таковых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. В случае планирования модернизации автомобильной дороги запрещается строительство капитальных строений в ее охранной зоне.