Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii

nr. 541 din 20 noiembrie 2018

**LISTA**

**standardelormoldovenești care adoptăstandardeleeuropene**

 **armonizate la Reglementareatehnicăprivindsiguranţajucăriilor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.ord.** | **Indicativulstandarduluimoldovenesc** | **Titlulstandarduluimoldovenescînlimbaromână** | **Indicativulși titlul standarduluieuropean** | **Indicativulstandarduluiînlocuit****Nota 4** | **Data la care****înceteazăprezumția****de conformitate** **a standarduluiînlocuit Nota 1** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | SM EN 71-1+A1:2018  | Siguranţajucăriilor. Partea 3: Migrareaanumitorelemente | EN 71-1:2014+A1:2018 (new)Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties | EN 71-1:2014[Nota 2](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 2.1)SM EN 71-1:2016 | 28.02.2019 |
| **2** | SM EN 71-2+A1:2014 | Securitateajucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate | EN 71-2:2011+A1:2014Safety of toys - Part 2: Flammability   | EN 71-2:2011[Nota 2](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 2.1)SM SR EN 71-2:2012 | 30.09.2014 |
| **3** | SM EN 71-3+A3:2018 | Siguranţajucăriilor. Partea 3: Migrareaanumitorelemente | EN 71-3:2013+A3:2018 (new)Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements | EN 71-3:2013+A1:2014[Nota 2](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 2.1)SM EN 71-3+A1:2016 | 28.02.2019 |
| Nota: Pentru plumb, începând cu 28 octombrie 2018, valorilelimitelor de migraresunturmătoarele: 2,0 mg/kg înmaterialuluscat, friabil, sfărâmiciossauflexibil al jucăriei; 0,5 mg/kg înmaterialullichidsaulipicios al jucăriei; 23mg/kg înmaterialulrăzuit al jucăriei. Nota: Pentrucrom (VI), începând cu 18noiembrie 2019, valorilelimitelor de migraresunturmătoarele: 0,02 mg/kg înmaterialuluscat, friabil, sfărâmiciossauflexibil al jucăriei; 0,005 mg/kg înmaterialullichidsaulipicios al jucăriei; 0,053 mg/kg înmaterialulrăzuit al jucăriei. |
| **4** | SM EN 71-4:2014 | Securitateajucăriilor. Partea 4: Trusepentruexperienţechimiceşiactivităţiconexe | EN 71-4:2013Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities |   |  |
| **5** | SM EN 71-5:2016 | Siguranţajucăriilor. Partea 5: Jocurichimice (seturi) alteledecîttruselepentruexperienţechimice | EN 71-5:2015Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets | EN 71-5:2013[Nota 2](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 2.1)SM SR EN 71-5:2014 | 31.05.2016 |
| **6** | SM EN 71-7+A2:2018 | Securitateajucăriilor. Partea 7: Vopselepentrupictarea cu degetul. Cerinţeşimetode de încercare | EN 71-7:2014+A2:2018 (new)Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods | EN 71-7:2014[Nota 2](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 2.1)SM EN 71-7:2014 | 28.02.2019 |
| Nota: Înceeaceeacepriveșteconservantulautorizat „climbazol” (rubrica 22 din tabelul B.1 din anexa B la standardul EN 71-7:2014+A2:2018), prezumția de conformitate se aplicăpână la concentrațiamaximăautorizată de 0,2 % (nu de 0,5 %). Aceastăvaloare se bazeazăpedocumentulîntitulat „ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13”, adoptat de Comitetulștiințificpentrusiguranțaconsumatorilor (CSSC) dupăpublicareastandardului de cătreComitetul European de Standardizare.Nota: Conservanții permiși: (a) amestec de 5-Cloro-2-metil-izotiazol-3(2H)-onăși 2-metilizotiazol-3(2H)-onă cu clorură de magneziu și nitrat de magneziu; și (b) 2-metilizotiazol-3(2H)-onă (MIT) (rubricile 31 și 32 din standardul înlocuit EN 71-7:2014) au fost limitați la: (a) 1 mg/kg (limita conținutului); și (b) 0,25 mg/kg (limita conținutului) în soluțiile apoase pentru joacă. Ambele limite ale conținutului sunt aplicabile de la 24 noiembrie 2017. Prin urmare, standardul înlocuit nu mai conferă prezumția de conformitate în cazul acestor doi conservanți. |
| **7** | SM EN 71-8:2018 | Securitateajucăriilor. Partea 8: Jucării de activitatepentruuzcasnic | EN 71-8:2018 (new)Safety of toys - Part 8: Activity toys for domestic use | EN 71-8:2011SM SR EN 71-8:2014 | 28.02.2019 |
| **8** | SM EN 71-12:2014 | Siguranţajucăriilor.Partea 12: N-Nitrozamineşisubstanţe N-nitrozabile | EN 71-12:2013Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances  |  |  |
| **9** | SM EN 71-13:2014 | Securitateajucăriilor. Partea 13: Jocuri de masăolfactive, kituricosmeticeşijocuri gustative | EN 71-13:2014Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games |  |  |
| **10** | SMEN 71-14+A1:2018 | Siguranţajucăriilor. Partea 14: Trambuline de uzcasnic | EN 71-14:2014+A1:2017 (new)Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use | EN 71-14:2014[Nota 2](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 2.1)SM EN 71-14:2016 | 28.02.2019 |
| **11** | SM EN 62115:2010 | Jucăriielectrice. Securitate | EN 62115:2005Electric toys - Safety |  |  |
| **12** | SM EN 62115:2010/A2:2013 | Jucăriielectrice. Securitate | EN 62115:2005/A2:2011 | [Nota 3](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 3) | 11.08.2011 |
| **13** | SM EN 62115:2010/A2:2013/AC:2013 | Jucăriielectrice. Securitate | EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 |  |  |
| **14** | SMEN 62115:2005/A11:2016 | Jucăriielectrice. Securitate | EN 62115:2005/A11:2012 | [Nota 3](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 3) | 15.11.2012 |
| **15** | SM EN 62115:2005/A11:2016/AC:2018 | Jucăriielectrice. Securitate | EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 |  |  |
| **16** | SM EN 62115:2005/A12:2016 | Jucăriielectrice. Securitate | EN 62115:2005/A12:2015 | [Nota 3](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en#Note 3) | 03.06.2017 |

*Nota 1:* În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

*Nota 2:* Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare.

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare.

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare al noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare al standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

*Nota 3:* În cazul amendamentelor, standardul de referință este SM CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din SM CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare

*Notă 4:* Standardele europene anulate de către Organismul european de standardizare, pentru care a fost atins termenul la care încetează prezumția conformității și nu au fost adoptate ca standarde moldovenești, nu se adoptă ca standarde moldovenești după acest termen. Aceste standarde europene anulate pot fi utilizate direct, în caz de necesitate.