|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexa nr.4**  **la Regulamentul cu privire la procesarea electronică**  **a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto**    TABEL  de concordanţă a tipului de autovehicul din Registrul de stat al mijloacelor  de transport cu categoria de autovehicul din Sistemul informaţional automatizat de stat  RCA Data la asigurarea „Carte Verde” cu modificările de rigoare ulterioare | | | | | |
| **Tipul de autovehicul conform Registrului de stat al mijloacelor de transport, tip vechi** | | **Tipul de autovehicul conform Registrului de stat al mijloacelor de tip nou** | **Valoare  pentru  tipar** | **Categoria de autovehicul conform RCA  Data** | **Codul categoriei de autovehicul conform RCA Data la asigurarea „Carte Verde”** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Autocamion**  **Autotractor**  **Autotractor cu şa** | | Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t) | N1 | **Autocamioane cu masa totală până la 3,5 tone inclusiv sau Autocamioane şi autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone** | **(C1) sau (C2), în dependenţă de masa totală** |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), vehicul de teren | N1 G |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), vehicul blindat | N1SB |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), grup special | N1 SG |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), vehicul pentru transport de echipamente multiple | N1 SM |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t) | N2 |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t), vehicul de teren | N2G |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t), vehicul blindat | N2 SB |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t), grup special | N2 SG |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t), vehicul pentru transport de echipamente multiple | N2SM |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t) | N3 |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), vehicul de teren | N3G |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), vehicul blindat | N3 SB |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), macara mobilă | N3 SF |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), grup special | N3 SG |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), autovehicul pentru transportul unei încărcături excepţionale | N3 SL |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), vehicul pentru transport de echipamente multiple | N3 SM |
| **Autospecială** | | Autovehicul pentru transportul persoanelor, vehicul blindat, <nouă locuri aşezate | M1 SB | **Autocamioane cu masa totală până la 3,5 tone inclusiv sau Autocamioane şi autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone** | **(C1) sau (C2), în dependenţă de masa totală** |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, ambulanţă, <nouă locuri aşezate | M1 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, autovehicul funerar, <nouă locuri aşezate | M1 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, cu spaţiu pentru pasageri în picioare, vehicul de teren | M2G |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul blindat | M2 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, ambulanţă | M2 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul blindat | M3 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, ambulanţă | M3 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, autovehicul funerar | M3 SD |
| **Pasager marfar** | | Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t) | N1 | **Autocamioane cu masa totală până la 3,5 tone inclusiv sau Autocamioane şi autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone** | **(C1) sau (C2), în dependenţă de masa totală** |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), vehicul de teren | N1 G |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), vehicul blindat | N1SB |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), grup special | N1 SG |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (<3,5 t), vehicul pentru transport de echipamente multiple | N1 SM |
| **Vehicule speciale** | | Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, autorulotă | M2SA | **Autocamioane şi autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone** | **(C1)** |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul blindat | M2 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, ambulanţă | M2 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, autovehicul funerar | M2 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, grup special | M2 SG |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, autorulotă | M3 SA |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul blindat | M3 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, ambulanţă | M3 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, autovehicul funerar | M3 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, grup special | M3 SG |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t), vehicul blindat | N2 SB |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t), grup special | N2 SG |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>3,5 t, <12 t), vehicul pentru transport de echipamente multiple | N2SM |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), vehicul blindat | N3 SB |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), macara mobilă | N3 SF |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), grup special | N3 SG |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), autovehicul pentru transportul unei încărcături excepţionale | N3 SL |
| Autovehicul pentru transportul mărfurilor (>12 t), vehicul pentru transport de echipamente multiple | N3 SM |
| **Autoturism** | | Autovehicul pentru transportul persoanelor, <nouă locuri aşezate, fără spaţiu pentru pasageri în picioare | M1 | **Autoturisme cu până la 9 locuri, inclusiv al conducătorului auto** | **(A)** |
| Autovehiculul pentru transportul persoanelor, vehicul de teren, <nouă locuri aşezate | M1 G |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, autorulotă, <nouă locuri aşezate | M1 SA |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, vehicul blindat, <nouă locuri aşezate | M1 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, ambulanţă, <nouă locuri aşezate | M1 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, autovehicul funerar, <nouă locuri aşezate | M1 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, vehicul accesibil scaunelor rulante, <nouă locuri aşezate | M1 SH |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, grup special, <nouă locuri aşezate | M1 SG |
| **Microbuz** | | Autovehicul pentru transportul persoanelor, <nouă locuri aşezate, fără spaţiu pentru pasageri în picioare | M1 | **Autovehicule destinate transportului de persoane, cu până la 17 locuri inclusiv** | **(E1)** |
| Autovehiculul pentru transportul persoanelor, vehicul de teren, <nouă locuri aşezate | M1 G |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, autorulotă, <nouă locuri aşezate | M1 SA |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, vehicul blindat,<nouă locuri aşezate | M1 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, ambulanţă, <nouă locuri aşezate | M1 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, autovehicul funerar, <nouă locuri aşezate | M1 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, vehicul accesibil scaunelor rulante, <nouă locuri aşezate | M1 SH |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor, grup special, <nouă locuri aşezate | M1 SG |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, cu spaţiu pentru pasageri în picioare | M2 |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, cu spaţiu pentru pasageri în picioare, vehicul de teren | M2G |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, autorulotă | M2SA |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul blindat | M2 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, ambulanţă | M2 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, autovehicul funerar | M2 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, grup special | M2 SG |
| **Autocar**  **Autobuz** | | Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, cu spaţiu pentru pasageri în picioare | M2 | **Autovehicule destinate transportului de persoane, cu până la 17 locuri inclusiv sau Autovehicule destinate transportului de persoane, cu peste 17 locuri** | **(E1) sau (E2), în dependenţă de numărul de locuri** |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, cu spaţiu pentru pasageri în picioare, vehicul de teren | M2G |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, autorulotă | M2SA |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul blindat | M2 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, ambulanţă | M2 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, autovehicul funerar | M2 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, grup special | M2 SG |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), > nouă locuri aşezate, cu spaţiu pentru pasageri în picioare | M3 |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul de teren | M3G |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, autorulotă | M3 SA |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, vehicul blindat | M3 SB |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, ambulanţă | M3 SC |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, autovehicul funerar | M3 SD |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, grup special | M3 SG |
| **Transport moto** | **Motociclete** | Motocicletă cu performanţe reduse, V motorului <125 cm3, puterea <11 kW şi putere/ masă <0,1 kW/kg | L3E-A1 | **Motocicletă** | **(B)** |
| Motocicletă cu performanţe reduse „enduro” <0,1 kW/kg | L3E-A1E |
| Motocicletă cu performanţe reduse „trial” <0,1 kW/kg | L3E-A1T |
| Motocicletă cu performanţe medii |  |
| Motocicletă cu performanţe medii, puterea <35 kW şi putere/ masă <0,2 kW/kg | L3E-A2 |
| Motocicletă cu performanţe medii „enduro” <0,2 kW/kg | L3E-A2E |
| Motocicletă cu performanţe medii „trial” <0,2 kW/kg | L3E-A2T |
| Motocicletă cu performanţe ridicate |  |
| Motocicletă cu performanţe ridicate, alte decât L3e-A1 sau L3e-A2 | L3E-A3 |
| Motocicletă cu performanţe ridicate „enduro” >0,2 kW/kg | L3E-A3E |
| Motocicletă cu performanţe ridicate „trial” >0,2 kW/kg | L3E-A3T |
| Motocicletă cu două roţi cu ataş | L4E |
| **Moped** | Bicicletă cu motor | L1E-A |  | **(B)** |
| Moped cu două roţi | L1E-B | **Motocicletă** |
| Moped cu trei roţi destinat transportului de pasageri | L2E-P |  |
| Moped cu trei roţi proiectat pentru scopuri utilitare | L2E-U |  |
| **Motoreta** | Bicicletă cu motor | L1E-A | **Motocicletă** | **(B)** |
| Moped cu două roţi | L1E-B |
| Moped cu trei roţi destinat transportului de pasageri | L2E-P |
| Moped cu trei roţi proiectat pentru scopuri utilitare | L2E-U |
| Motocicletă cu performanţe reduse, V motorului <125 cm3, puterea <11 kW şi putere/ masă <0,1 kW/kg | L3E-A1 |
| Motocicletă cu performanţe reduse „enduro” <0,1 kW/kg | L3E-A1E |
| Motocicletă cu performanţe reduse „trial” <0,1 kW/kg | L3E-A1T |
| Motocicletă cu performanţe medii |  |
| Motocicletă cu performanţe medii, puterea <35 kW şi putere/ masă <0,2 kW/kg | L3E-A2 |
| Motocicletă cu performanţe medii „enduro” <0,2 kW/kg | L3E-A2E |
| Motocicletă cu performanţe medii „trial” <0,2 kW/kg | L3E-A2T |
| Motocicletă cu performanţe ridicate |  |
| Motocicletă cu performanţe ridicate, alte decât L3e-A 1 sau L3e-A2 | L3E-A3 |
| Motocicletă cu performanţe ridicate „enduro” >0,2 kW/kg | L3E-A3E |
| Motocicletă cu performanţe ridicate „trial” >0,2 kW/kg | L3E-A3T |
| **Motocicleta cu ataş** | Motocicletă cu două roţi cu ataş | L4E | **Motocicletă** | **(B)** |
| **Mototriciclu**  **Snowmobil** | Triciclu destinat transportului de pasageri | L5E-A | **Motocicletă** | **(B)** |
| Triciclu utilitar destinat transportului de mărfuri | L5E-B |
| **Cvadriciclu** | Vehicul rutier de tip „Quad” uşor <4 kW | L6E-A | **Motocicletă** | **(B)** |
| Cvadrimobil uşor pentru transportul de pasageri <6 kW | L6E-BP |
| Cvadrimobil uşor pentru scopuri utilitare <6 kW | L6E-BU |
| Cvadriciclu greu |  |
| Vehicul „Quad” rutier greu, <15 kW |  |
| Vehicul „Quad” rutier greu Al (comanda direcţiei prin ghidon), <două locuri aşezate tip şa | L7E-A1 |
| Vehicul „Quad” rutier greu A2 (alte decât L7e-Al), <două locuri aşezate tip şa | L7E-A2 |
| Vehicul „Quad” greu de teren |  |
| Vehicul „Quad de teren” (comanda direcţiei prin ghidon), <două locuri aşezate tip şa, <90 km/h | L7E-B1 |
| Vehicul „Buggy cu locuri alăturate” (alte decât L7e-Bl), <trei locuri aşezate nu tip şa, <15 Kw | L7E-B2 |
| Cvadrimobil greu, compartimentul închis, <patru locuri, <15kW |  |
| Cvadrimobil greu pentru transportul de pasageri <patru locuri aşezate nu tip şa | L7E-CP |
| Cvadrimobil greu pentru scopuri utilitare | L7E-CU |
| **Tractor, maşini mecanism special** | **Tractor**  **Tractor cu pneuri** | **Tractor pe roţi (>600 kg) cu gardă la sol >600 mm şi <1000 mm** |  | **Autocamioane şi autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone** | **(C1)** |
| Tractor pe roţi (>600 kg), cu gardă la sol >600 mm şi <1000 mm, cu viteză maximă <40 km/h | T1A |
| Tractor pe roţi (>600 kg), cu gardă la sol >600 mm şi <1000 mm, cu viteză maximă >40 km/h | T1B |
| Tractor pe roţi (>600 kg), cu gardă la sol <600 mm |  |
| Tractor pe roţi (>600 kg), cu gardă la sol <600 mm, cu viteză maximă prin construcţie <40 km/h | T2A |
| Tractor pe roţi (>600 kg), cu gardă la sol <600 mm, cu viteză maximă prin construcţie >40 km/h | T2B |
| Tractor pe roţi (<600 kg) |  |
| Tractor pe roţi (<600 kg), cu viteză maximă <40 km/h | T3A |
| Tractor pe roţi (<600 kg), cu viteză maximă >40 km/h | T3B |
| **Tractor pe roţi cu destinaţie specială, cu garda la sol mare** |  |
| Tractor pe roţi cu destinaţie specială, cu garda la sol mare, viteză maximă prin construcţie <40 km/h | T4.1A |
| Tractor pe roţi cu destinaţie specială, cu garda la sol mare, viteză maximă prin construcţie >40 km/h | T4.1B |
| Tractor pe roţi cu destinaţie speciali, tractoare de lăţime mare |  |
| Tractor pe roţi cu destinaţie specială, tractoare de lăţime mare, viteză maximă prin construcţie <40 km/h | T4.2A |
| Tractor pe roţi cu destinaţie specială, tractoare de lăţime mare, viteză maximă prin construcţie >40 km/h | T4.2B |
| Tractor pe roţi cu destinaţie specială, cu garda la sol joasă |  |
| Tractor pe roţi cu destinaţie specială, cu garda la sol joasă, viteză maximă prin construcţie <40 km/h | T4.3A |
| Tractor pe roţi cu destinaţie specială, cu garda la sol joasă, viteză maximă prin construcţie >40 km/h | T4.3B |
| Tractor pe şenile (>600 kg), cu gardă la sol >600 mm şi <1000 mm | CI |  |
| Tractor pe şenile (>600 kg), cu gardă la sol <600 mm | C2 |
| Tractor pe şenile cu roţi (<600 kg) | C3 |
| Tractor pe şenile cu destinaţie specială | C4 |
| **Autorulota** | | Autovehicul pentru transportul persoanelor, autorulotă, <nouă locuri aşezate | M1SA | **Autoturisme cu până la 9 locuri, inclusiv al conducătorului auto** | **(A)** |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (<5 t), >nouă locuri aşezate, autorulotă | M2SA |
| Autovehicul pentru transportul persoanelor (>5 t), >nouă locuri aşezate, autorulotă | M3 SA |
| **Remorcă rulotă** | | Remorcă (<0,75 t), rulotă | O1 SE | **Remorcă** | **(F)** |
| Remorcă (>0,75 t, <3,5 t), rulotă | O2 SE |
| Remorcă (>3,5 t, <10 t), rulotă | O3 SE |
| **Remorcă**  **Semiremorcă** | | Remorcă (<0,75 t) | O1 |
| Remorcă (<0,75 t), vehicul blindat | O1SB |
| Remorcă (<0,75 t), dispozitiv de tractare tip „dolly” | O1 SJ |
| Remorcă (>0,75 t,<3,5 t) | O2 |
| Remorcă (>0,75 t, <3,5 t), vehicul blindat | O2 SB |
| Remorcă (>0,75 t, <3,5 t), dispozitiv de tractare tip „dolly” | O2SJ |
| Remorcă (>3,5 t, <10 t) | O3 |
| Remorcă (>3,5 t, <10 t), vehicul blindat | O3 SB |
| Remorcă (>3,5 t, <10 t), dispozitiv de tractare tip „dolly” | O3 SJ |
| Remorcă (>10 t) | O4 |
| Remorcă (>10 t), vehicul blindat | O4 SB |
| Remorcă (>10 t), dispozitiv de tractare tip „dolly” | O4 SJ |
| Remorcă (>10 t), remorcă de transport a unei încărcături excepţionale | O4 SK |
| **Remorca specială** | | Echipament remorcat interschimbabil |  | **Remorcă** | **(F)** |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă <3500 kg, viteză maximă <40 km/h | S1A |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă <3500 kg, viteză maximă >40 km/h | S1B |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă >3500 kg |  |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă <1500 kg, viteză maximă >40 km/h | R1B |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >1500 kg şi <3500 kg |  |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >1500 kg şi <3500 kg, viteză maximă <40 km/h | R2A |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >1500 kg şi <3500 kg, viteză maximă >40 km/h | R2B |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >3500 kg şi <21000 kg |  |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >3500 kg şi <21000 kg, viteză maximă <40 km/h | R3A |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >3500 kg şi <21000 kg, viteză maximă >40 km/h | R3B |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >21000 kg |  |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >21000 kg, viteză maximă <40 km/h | R4A |
| Remorcă, suma maselor tehnic admise per axă >21000 kg, viteză maximă >40 km/h | R4B |
| Echipament remorcat interschimbabil |  |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă <3500 kg |  |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă <3500 kg, viteză maximă <40 km/h | S1A |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă <3500 kg, viteză maximă >40 km/h | S1B |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă >3500 kg |  |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă >3500 kg, viteză maximă <40 km/h | S2A |
| Echipament remorcat interschimbabil, suma maselor tehnic admise per axă >3500 kg, viteză maximă >40 km/h | S2B |