 Anexa nr.3

la Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale,

aprobat prin Hotărârea ANRE nr.113/2019 din 19 aprilie 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametri pentru determinarea consumului de gaze naturale**  **după sistemul paușal**    a) pentru consumatorii casnici | | | |
| **Nr. d/o** | **Aparatele de utilizare** |  | |
| **În perioada de încălzire** | **În perioada de vară** |
| 1 | Mașină de gătit (în lipsa apei calde de consum) | 5 ore /zi | 3 ore / zi |
| 2 | Mașină de gătit (la alimentare cu apă caldă de consum) | 3 ore/zi | 2,5 ore/ zi |
| 3 | Încălzitor de apă instantaneu (pentru prepararea locală a apei calde menajere) | 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| 4 | Centrală termică de apartament | 10 m3/m2 lunar + 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| 5 | Cazan de încălzire cu boiler | 10 m3/ m2 lunar + 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| 6 | Cazan de încălzire în lipsa boilerului | 10 m3/m2 lunar | - |
| 7 | Încălzitor de apă volumetric (utilizat pentru prepararea apei calde menajere) | 12,8 m3/ (persoană în lună) | 11,4 m3/ (persoană în lună) |
| b) Pentru Consumatorii noncasnici numărul de ore pentru determinarea consumului de gaze naturale după sistemul paușal se stabilește în contractele pentru furnizarea gazelor naturale. | | | |