Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei

și Infrastructurii

nr. 34 din 6 februarie 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modelul, marca, modificația automobilului** | **Norma de bază, l/100 km** | **Combusti-bilul** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| Dacia Logan (1390 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 6,8 | B |
| Dacia Logan (1598 cm3, 86 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 7,2 | B |
| Dacia Logan (1461 cm3, 65 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 4,8 | M |
| Dacia Logan (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 4) | 4,1 | M |
| Dacia Logan (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2015, Euro 5) | 5,9 | B |
| Dacia Logan II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 5,2 | B |
| Dacia Logan II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Dacia Logan II (898 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Dacia Logan II (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2015-1017, Euro 5) | 3,6 | M |
| Dacia Logan II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 3,6 | M |
| Dacia Logan II (1461 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| Dacia Logan II (999 cm3, 73 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,4 | B |
| Dacia Sandero (1390 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2012, Euro 3) | 6,8 | B |
| Dacia Sandero (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2012, Euro 5) | 5,9 | B |
| Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 5,3 | B |
| Dacia Sandero II (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 3,9 | M |
| Dacia Sandero II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 3,9 | M |
| Dacia Sandero II (1461 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 5,3 | B |
| Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Dacia Sandero II (898 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Dacia Sandero II (999 cm3, 73 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,4 | B |
| Dacia Logan MCV (1461 cm3, 65 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 4,8 | M |
| Dacia Logan MCV (1598 cm3, 86 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2010, Euro 3) | 7,3 | B |
| Dacia Logan MCV (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2010-2012, Euro 5) | 3,9 | M |
| Dacia Logan MCV II (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 5,9 | B |
| Dacia Logan MCV II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2017, Euro 5) | 5,2 | B |
| Dacia Logan MCV II (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Dacia Logan MCV II (898 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Dacia Logan MCV II (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 3,9 | M |
| Dacia Logan MCV II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| Dacia Logan MCV II (1461 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| Dacia Dokker VAN (1598 cm3, 85 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 7,5 | B |
| Dacia Dokker VAN (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 6,2 | B |
| Dacia Dokker VAN (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 4,5 | M |
| Dacia Dokker VAN (1598 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,2 | B |
| Dacia Dokker VAN (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6 | B |
| Dacia Dokker VAN (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| Dacia Dokker VAN (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,1 | M |
| Dacia Dokker (1598 cm3, 85 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 7,5 | B |
| Dacia Dokker (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 6,2 | B |
| Dacia Dokker (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-1017, Euro 5) | 4,5 | M |
| Dacia Dokker (1598 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,2 | B |
| Dacia Dokker (1598 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5,7 | B |
| Dacia Dokker (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,2 | M |
| Dacia Dokker (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,2 | M |
| Dacia Lodgy (1598 cm3, 85 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 7,1 | B |
| Dacia Lodgy (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 6 | B |
| Dacia Lodgy (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 4,2 | M |
| Dacia Lodgy (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2015, Euro 5) | 4,4 | M |
| Dacia Lodgy (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| Dacia Lodgy (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,5 | B |
| Dacia Lodgy (1461 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| Dacia Duster (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 7,1 | B |
| Dacia Duster (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x4, 2011-2015, Euro 5) | 8 | B |
| Dacia Duster (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 5 | M |
| Dacia Duster (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x4, 2011-2015, Euro 5) | 5,3 | M |
| Dacia Duster (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 5,3 | M |
| Dacia Duster (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x4, 2011-2015, Euro 5) | 5,6 | M |
| Dacia Duster II (1598 cm3, 114 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,4 | B |
| Dacia Duster II (1598 cm3, 114 [C.P.], MT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 6,8 | B |
| Dacia Duster II (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6,1 | B |
| Dacia Duster II (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 6,4 | B |
| Dacia Duster II (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,4 | M |
| Dacia Duster II (1461 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,4 | M |
| Dacia Duster II (1461 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 4,7 | M |
| Dacia Duster III (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6,6 | B |
| Dacia Duster III (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7 | B |
| Dacia Duster III (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6,2 | B |
| Dacia Duster III (1197 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 6,4 | B |
| Dacia Duster III (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,4 | M |
| Dacia Duster III (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,4 | M |
| Dacia Duster III (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,5 | M |
| Dacia Duster III (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 4,7 | M |
| RENAULT CLIO 3 hatchback (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2012, Euro 4) | 5,9 | B |
| RENAULT CLI0 3 hatchback (1390 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2012, Euro 4) | 6,6 | B |
| RENAULT CLIO 3 hatchback (1598 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2012, Euro 4) | 7,5 | B |
| RENAULT CLIO 3 hatchback (1598 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2012, Euro 4) | 7,5 | B |
| RENAULT CLIO 3 hatchback (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2012, Euro 5) | 5,9 | B |
| RENAULT CLIO 3 hatchback (1598 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2012, Euro 5) | 7,5 | B |
| RENAULT CLIO 3 hatchback (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2013, Euro 5) | 3,6 | M |
| RENAULT CLIO 3 hatchback (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2012, Euro 5) | 3,4 | M |
| RENAULT Clio 3 Estate (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2012, Euro 5) | 6,8 | B |
| RENAULT CUo 3 Estate (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2012, Euro 5) | 4 | M |
| RENAULT Clio 3 Estate (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2012, Euro 5) | 4 | M |
| RENAULT Clio Symbol (1390 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2002-2008, Euro 4) | 7,1 | B |
| RENAULT Clio Symbol (1390 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2002-2008, Euro 4) | 7 | B |
| RENAULT Twingo (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2014, Euro 5) | 5,1 | B |
| RENAULT Modus (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2008, Euro 4) | 6 | B |
| RENAULT Modus (1390 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2008, Euro 4) | 6,7 | B |
| RENAULT Modus (1598 cm3, 115 [C.P.], AT, 4x2, 2004-2008, Euro 4) | 6,8 | B |
| RENAULT Kangoo Express (1390 cm3, 114 [C.P.], MT, 4x2, 1998-2008, Euro 4) | 7,5 | B |
| RENAULT Kangoo Express (1870 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 1998-2008, Euro 4) | 6,8 | M |
| RENAULT Kangoo Express Generaţie 2011 L1H1 (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2011-prezent, Euro 5) | 5,2 | M |
| RENAULT Kangoo Express Generaţie 2011 L1H1 (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2011-prezent, Euro 5) | 5,2 | M |
| RENAULT Kangoo Express Generaţie 2011 MAXI (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2011-prezent, Euro 5) | 5,3 | M |
| RENAULT Kangoo (1598 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x4, 1998-2008, Euro 4) | 8,6 | B |
| RENAULT Laguna 2 FAZA 2 (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2007, Euro 4) | 7,4 | B |
| RENAULT Laguna 2 FAZA 2 (1998 cm3, 135 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2007, Euro 4) | 7,9 | B |
| RENAULT Laguna 2 FAZA 2 (1998 cm3, 135 [C.P.], AT, 4x2, 2005-2007, Euro 4) | 8,6 | B |
| RENAULT Latitude (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 7,9 | B |
| RENAULT Latitude (1995 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 5,3 | M |
| RENAULT Latitude (1995 cm3, 175 [C.P.], AT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 6,5 | M |
| RENAULT Latitude (2993 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 7,2 | M |
| RENAULT Megane 2 hatchback (1390 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 6,8 | B |
| RENAULT Megane 2 hatchback (1598 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 6,8 | B |
| RENAULT Megane 2 hatchback (1598 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 7,7 | B |
| RENAULT Megane 2 Sedan (1390 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 6,7 | B |
| RENAULT Megane 2 Sedan (1390 cm3, 100 [C.P.], AT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 6,7 | B |
| RENAULT Megane 2 Sedan (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 6,8 | B |
| RENAULT Megane 2 Sedan (1598 cm3, 115 [C.P.], AT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 6,8 | B |
| RENAULT Megane 2 Sedan (1998 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2002-2009, Euro 4) | 8 | B |
| RENAULT Scenic 2 (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2003-2009, Euro 4) | 7,2 | B |
| RENAULT Koleos (2488 cm3, 170 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2015, Euro 4) | 9,9 | B |
| RENAULT Koleos (1995 cm3, 175 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2015, Euro 5) | 6,4 | M |
| RENAULT Koleos (1995 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2007-2015, Euro 5) | 7,1 | M |
| RENAULT New Symbol (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2013, Euro 4) | 5,9 | B |
| RENAULT New Symbol (1390 cm3, 98 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2013, Euro 4) | 7 | B |
| RENAULT New Symbol (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2013, Euro 5) | 4,8 | B |
| RENAULT New Symbol (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2013, Euro 5) | 5,2 | B |
| RENAULT Fluence (1598 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 6,5 | B |
| RENAULT Fluence (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 6,4 | B |
| RENAULT Fluence (1997 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 7,7 | B |
| RENAULT Fluence (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 4,4 | M |
| RENAULT Fluence (1461 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 4,1 | M |
| RENAULT Fluence (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 4,6 | M |
| RENAULT Fluence (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 4,4 | M |
| RENAULT Fluence (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 6) | 4,6 | M |
| RENAULT Scenic (1870 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 5,6 | M |
| RENAULT Scenic (1598 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 7,4 | B |
| RENAULT Scenic (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2016, Euro 5) | 5,2 | M |
| RENAULT Megane 3 hatchback (1598 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 6,5 | B |
| RENAULT Megane 3 hatchback (1997 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 7,7 | B |
| RENAULT Megane 3 hatchback (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 4,4 | M |
| RENAULT Megane 3 hatchback (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 4,6 | M |
| RENAULT Megane 3 Coupe (1598 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 7,1 | B |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1598 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 7,1 | B |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1198 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 5,4 | B |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1198 cm3, 130 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 5,6 | B |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 4,4 | M |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 4,6 | M |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 4,6 | M |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1397 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 6,3 | B |
| RENAULT Megane 3 Sport Tourer (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2015, Euro 5) | 4 | M |
| RENAULT Kangoo 2 (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 5) | 5,2 | M |
| RENAULT Kangoo 2 (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 5) | 5,2 | M |
| RENAULT Kangoo 2 Pasager (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 5) | 4,3 | M |
| RENAULT Kangoo 2 Pasager (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 5) | 4,3 | M |
| RENAULT Kangoo 2 Pasager (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 5) | 5,3 | M |
| RENAULT Kangoo 2 Pasager (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 5) | 6,1 | B |
| RENAULT Kangoo 2 Pasager (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 6) | 4,2 | M |
| RENAULT Kangoo 2 Pasager (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 6) | 4,2 | M |
| RENAULT Kangoo 2 Pasager (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2007-prezent, Euro 6) | 5,3 | M |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 5,5 | B |
| RENAULT Clio 4 hatchback (899 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 4,5 | B |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1197 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 5,2 | B |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 3,7 | M |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 3,4 | M |
| RENAULT Clio 4 Estate (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 5,5 | B |
| RENAULT Clio 4 Estate (899 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 4,5 | B |
| RENAULT Clio 4 Estate (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 3,7 | M |
| RENAULT Clio 4 Estate (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 3,4 | M |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 5,5 | B |
| RENAULT Clio 4 hatchback (899 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 4,5 | B |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1197 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 5,2 | B |
| RENAULT Clio 4 hatchback (.1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 3,6 | M |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1461 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2012-prezent, Euro 5) | 3,7 | M |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1618 cm3, 200 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 5,9 | B |
| RENAULT Clio 4 hatchback (1618 cm3, 201 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 5,9 | B |
| RENAULT Clio 4 Estate (1149 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 5,5 | B |
| RENAULT Clio 4 Estate (1197 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 5,4 | B |
| RENAULT Clio 4 Estate (899 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 4,5 | B |
| RENAULT Clio 4 Estate (1461 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Clio 4 Estate (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 3,4 | M |
| RENAULT Clio 4 Estate (1461 cm3, no [C.P.], MT, 4x2, 2012-prezent, Euro 6) | 3,3 | M |
| RENAULT Captur (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 5) | 4,9 | B |
| RENAULT Captur (1197 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2013-prezent, Euro 5/6) | 5,4 | B |
| RENAULT Captur (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 5) | 3,7 | M |
| RENAULT Captur (898 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 4,9 | B |
| RENAULT Captur (1197 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 5,4 | B |
| RENAULT Captur (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Captur (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Laguna 3 (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2015, Euro 4) | 7,9 | B |
| RENAULT Laguna 3 (1997 cm3, 170 [C.P.], AT, 4x2, 2007-2015, Euro 5) | 8,9 | B |
| RENAULT Laguna 3 (1995 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2015, Euro 5/6) | 4,8 | M |
| RENAULT Laguna 3 (1995 cm3, 175 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2015, Euro 5/6) | 5,7 | M |
| RENAULT Laguna 3 (1995 cm3, 175 [C.P.], AT, 4x2, 2007-2015, Euro 5/6) | 6,3 | M |
| RENAULT Espace (1598 cm3, 160 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 4,6 | M |
| RENAULT Kadjar (1197 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,8 | B |
| RENAULT Kadjar (1197 cm3, 130 [C.P.], AT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,8 | B |
| RENAULT Kadjar (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 3,8 | M |
| RENAULT Kadjar (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 3,9 | M |
| RENAULT Kadjar (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 4,5 | M |
| RENAULT Kadjar (1598 cm3, 130 [C.P.], AT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5 | M |
| RENAULT Kadjar (1598 cm3, 131 [C.P.], MT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 4,9 | M |
| RENAULT NEW Koleos (1995 cm3, 175 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,5 | M |
| RENAULT NEW Koleos (1995 cm3, 175 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,9 | M |
| RENAULT Megane4 Estate (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 6,3 | B |
| RENAULT Megane 4 Estate (1198 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 5,3 | B |
| RENAULT Megane 4 Estate (1618 cm3, 205 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 6 | B |
| RENAULT Megane 4 Estate (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Estate (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Estate (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Estate (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| RENAULT Megane 4 Sedan (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 6,3 | B |
| RENAULT Megane 4 Sedan (1198 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 5,3 | B |
| RENAULT Megane 4 Sedan (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Sedan (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Sedan (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Sedan (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 6,3 | B |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1198 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 5,3 | B |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1618 cm3, 205 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 6 | B |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,7 | M |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1461 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,8 | M |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| RENAULT Megane 4 Hatchback (1598 cm3, 165 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4,6 | M |
| RENAULT Talisman (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,6 | M |
| RENAULT Talisman (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 3,9 | M |
| RENAULT Talisman (1598 cm3, 160 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4,5 | M |
| RENAULT Talisman (1618 cm3, 200 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 5,8 | B |
| RENAULT Trafic furgon (1995 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 4/5) | 7,9 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1995 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 4/6) | 7,1 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1598 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 6,6 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 6,6 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1598 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 5,7 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1598 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 6,2 | M |
| RENAULT Trafic furgon (1598 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 6,5 | M |
| RENAULT Trafic furgon (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 6,5 | M |
| RENAULT Trafic furgon (1598 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 5,9 | M |
| RENAULT Trafic furgon (1598 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 5) | 6,1 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1598 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 6 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1598 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,6 | M |
| RENAULT Trafic pasager (1598 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,9 | M |
| RENAULT Trafic Furgon (1598 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 6,7 | M |
| RENAULT Trafic Furgon (1598 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 6,7 | M |
| RENAULT Trafic Furgon (1598 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 6,8 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 8,2 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 8,2 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 8,9 | M |
| RENAULT Master MINIBUS (16+1, (2299 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 8,9 | M |
| RENAULT Master Saşiu (2299 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 9,2 | M |
| RENAULT Master Saşiu (2299 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 9,4 | M |
| RENAULT Master Trabus (2299 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 8,9 | M |
| RENAULT Kangoo Express (1461 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 4,7 | M |
| RENAULT Trafic Furgon (1995 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 7,8 | M |
| RENAULT Trafic Passenger (1995 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 7,6 | M |
| RENAULT Master Combi (8+1, (2299 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 7,4 | M |
| RENAULT Master Combi (8+1, (2299 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 7,4 | M |
| RENAULT Master Combi (8+1, (2299 cm3, 135 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 6,4 | M |
| REMAULT Master Combi (8+1, (2299 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 6,3 | M |
| RENAULT Master Combi (8+1, (2299 cm3, 165 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 7,4 | M |
| RENAULT Master Saşiu (2299 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 6,9 | M |
| RENAULT Master Saşiu (2299 cm3, 135 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 5) | 6,3 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 8,2 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 8,2 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 7,4 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 165 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 7,5 | M |
| RENAULT Master Furgon (2299 cm3, 170 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 7,5 | M |
| RENAULT Master MINIBUS (16+1, (2299 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 6,3 | M |
| RENAULT Master Saşiu (2299 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 7,4 | M |
| RENAULT Master Saşiu (2299 cm3, 165 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 7,5 | M |
| RENAULT Master Saşiu (2299 cm3, 170 [C.P.], MT, 4x2, 2010-prezent, Euro 6) | 7,5 | M |
| NISSAN X-Trail (1995 cm3, 177 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,6 | M |
| NISSAN X-Trail (1995 cm3, 177 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 6 | M |
| NISSAN X-Trail (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 4,9 | M |
| NISSAN X-Trail (1598 cm3, 130 [C.P.], AT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 5,1 | M |
| NISSAN X-Trail (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x4, 2014-prezent, Euro 6) | 5,3 | M |
| NISSAN X-Trail (1618 cm3, 163 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 6,2 | B |
| NISSAN X-Trail (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2013, Euro 5) | 8,5 | B |
| NISSAN X-Trail (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2013, Euro 5) | 8,7 | B |
| NISSAN X-Trail (1997 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x4, 2007-2013, Euro 5) | 8,5 | B |
| NISSAN X-Trail (2488 cm3, 169 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2013, Euro 5) | 9,6 | B |
| NISSAN X-Trail (2488 cm3, 169 [C.P.], AT, 4x4, 2007-2013, Euro 5) | 9,3 | B |
| NISSAN X-Trail (1995 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2013, Euro 5) | 7,1 | M |
| NISSAN X-Trail (1995 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2007-2013, Euro 5) | 8,1 | M |
| NISSAN X-Trail (1995 cm3, 173 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2013, Euro 5) | 7,4 | M |
| NISSAN Qashqai (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 5,6 | B |
| NISSAN Qashqai (1197 cm3, 115 [C.P.], AT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 5,6 | B |
| NISSAN Qashqai (1618 cm3, 163 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 5,8 | B |
| NISSAN Qashqai (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 3,8 | M |
| NISSAN Qashqai (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 4,4 | M |
| NISSAN Qashqai (1598 cm3, 130 [C.P.], AT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 4,7 | M |
| NISSAN Qashqai (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x4, 2014-prezent, Euro 6) | 4,9 | M |
| NISSAN Qashqai (1598 cm3, 117 [C.P.], AT, 4x2, 2006-2013, Euro 5) | 6,4 | B |
| NISSAN Qashqai (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2013, Euro 5) | 8 | B |
| NISSAN Qashqai (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2006-2013, Euro 5) | 8,4 | B |
| NISSAN Qashqai (1997 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x4, 2006-2013, Euro 5) | 8,2 | B |
| NISSAN Qashqai (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2013, Euro 5) | 5,3 | M |
| NISSAN Qashqai (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2013, Euro 5) | 4,7 | M |
| NISSAN Qashqai (1598 cm3, 130 [C.P.], MT, 4x4, 2006-2013, Euro 5) | 5,3 | M |
| NISSAN Qashqai (1995 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2006-2013, Euro 5) | 7,1 | M |
| NISSAN Juke (1197 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,7 | B |
| NISSAN Juke (1598 cm3, 94 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 6 | B |
| NISSAN Juke (1598 cm3, 117 [C.P.], AT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 6 | B |
| NISSAN Juke (1618 cm3, 190 [C.P.], MT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 6 | B |
| NISSAN Juke (1618 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 6,5 | B |
| NISSAN Juke (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| NISSAN Juke (1598 cm3, 94 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2014, Euro 5) | 6,3 | B |
| NISSAN Juke (1598 cm3, 117 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2014, Euro 5) | 6,3 | B |
| NISSAN Juke (1618 cm3, 190 [C.P.], MT, 4x4, 2009-2014, Euro 5) | 6,9 | B |
| NISSAN Juke (1618 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2009-2014, Euro 5) | 7,6 | B |
| NISSAN Juke (1461 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2014, Euro 5) | 5,1 | M |
| NISSAN Micra (1198 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2010-2016, Euro 6) | 5 | B |
| NISSAN Micra (1198 cm3, 80 [C.P.], AT, 4x2, 2010-2016, Euro 6) | 5,4 | B |
| NISSAN Micra (1198 cm3, 98 [C.P.], MT, 4x2, 2010-2016, Euro 6) | 4,3 | B |
| NISSAN Micra (1198 cm3, 98 [C.P.], AT, 4x2, 2010-2016, Euro 6) | 5 | B |
| NISSAN Murano (3498 cm3, 256 [C.P.], AT, 4x4, 2008-2014, Euro 5) | 10,6 | B |
| NISSAN Murano (2488 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2008-2014, Euro 5) | 8 | M |
| NISSAN Navara (2488 cm3, 144 [C.P.], MT, 4x4, 2004-2013, Euro 5) | 8,2 | M |
| NISSAN Navara (2488 cm3, 190 [C.P.], MT, 4x4, 2004-2013, Euro 5) | 8,4 | M |
| NISSAN Navara (2488 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2004-2013, Euro 5) | 8,9 | M |
| Ford Fusion (1242 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 6,5 | B |
| Ford Fusion (1388 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 6,5 | B |
| Ford Fusion (1596 cm3, 101 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 6,6 | B |
| Ford Fusion (1399 cm3, 68 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 4,4 | M |
| Ford Fusion (1560 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 4,6 | M |
| Ford Fiesta (1388 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2001-2008, Euro 4) | 6,5 | B |
| Ford Fiesta (1399 cm3, 68 [C.P.], MT, 4x2, 2001-2008, Euro 4) | 4,4 | M |
| Ford Fiesta (1596 cm3, 101 [C.P.], MT, 4x2, 2001-2008, Euro 4) | 6,6 | B |
| Ford Fiesta (1242 cm3, 82 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2017, Euro 5) | 5,6 | B |
| Ford Fiesta (1388 cm3, 96 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2017, Euro 5) | 5,8 | B |
| Ford Fiesta (1388 cm3, 96 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 6,6 | B |
| Ford Fiesta (1596 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 5,8 | B |
| Ford Fiesta (1399 cm3, 70 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 4,2 | M |
| Ford Fiesta (1560 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 4,1 | M |
| Ford Fiesta (999 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 4,6 | B |
| Ford Fiesta (999 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 4,5 | B |
| Ford Fiesta (999 cm3, 100 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 4,9 | B |
| Ford Fiesta (999 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 4,3 | B |
| Ford Fiesta (1596 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 5,9 | B |
| Ford Fiesta (1499 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 4) | 4,4 | M |
| Ford Fiesta (1499 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 5) | 3,7 | M |
| Ford Fiesta (1560 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 5) | 3,7 | M |
| Ford Focus/C-Max (1388 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 6,7 | B |
| Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro4) | 6,6 | B |
| Fora Focus/C-Max (1596 cm3, 100 [C.P.], AT, 4x2, 2005-2011, Euro4) | 7,5 | B |
| Ford Focus/C-Max (1798 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro4) | 7 | B |
| Ford Focus/C-Max (1999 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 7 | B |
| Ford Focus/C-Max (1560 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 4,7 | M |
| Ford Focus/C-Max (1560 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 5 | M |
| Ford Focus/C-Max (1997 cm3, 136 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2011, Euro 4) | 5,8 | M |
| Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2018, Euro 5) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2018, Euro 5) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 125 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2018, Euro 5) | 6,6 | B |
| Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2014, Euro 5) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (1596 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2014, Euro 5) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (999 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (999 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (999 cm3, 125 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (1499 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,8 | B |
| Ford Focus/C-Max (1499 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,8 | B |
| Ford Kuga (1997 cm3, 136 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 6,3 | M |
| Ford Kuga (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 6,3 | M |
| Ford Kuga (1997 cm3, 136 [C.P.], MT, 4x4, 2008-2012, Euro 5) | 6,4 | M |
| Ford Kuga (1997 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2008-2012, Euro 5) | 6,4 | M |
| Ford Kuga (1560 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x4, 2012-2016, Euro 5) | 7,7 | B |
| Ford Kuga (1560 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2016, Euro 5) | 6,6 | B |
| Ford Kuga (1499 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2016-2018, Euro 6) | 6,6 | B |
| Ford Kuga (1499 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x4, 2016-2018, Euro 6) | 7,7 | B |
| Ford Ecosport (1499 cm3, 112 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2017, Euro 6) | 6,3 | B |
| Ford Ecosport (999 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 5,8 | B |
| Ford Ecosport (1499 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| Suzuki Grand Vitara (2393 cm3, 169 [C.P.], MT, 4x4, 2005-2014, Euro 4) | 9,7 | B |
| Suzuki Swift (1242 cm3, 94 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2018, Euro 5) | 5 | B |
| Suzuki Swift (1242 cm3, 94 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2019, Euro 5) | 5,6 | B |
| Suzuki Swift new (1242 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,3 | B |
| Suzuki Swift new (1242 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,6 | B |
| Suzuki Swift new (998 cm3, 112 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,6 | B |
| Suzuki Swift new (998 cm3, 112 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Suzuki Splash (1242 cm3, 94 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 5,1 | B |
| Suzuki Splash (1242 cm3, 94 [C.P.], AT, 4x2, 2006-2014, Euro 6) | 5,7 | B |
| Suzuki SX4 (1586 cm3, 117 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 4) | 6,1 | B |
| Suzuki SX4 (1586 cm3, 117 [C.P.], AT, 4x2, 2006-2015, Euro 4) | 7,2 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (1586 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2013-2016, Euro 6) | 5,5 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (1586 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x4, 2013-2016, Euro 6) | 5,9 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (1586 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2016, Euro 6) | 5,5 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (1586 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x4, 2013-2016, Euro 6) | 5,7 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (1373 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 5,4 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (1373 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 5,6 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (1373 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 5,7 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (998 cm3, 112 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (998 cm3, 112 [C.P.], MT, 4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 4,7 | B |
| Suzuki SX4 S-Cross (998 cm3, 112 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 5,2 | B |
| Suzuki Vitara (1586 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,3 | B |
| Suzuki Vitara (1586 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 5,6 | B |
| Suzuki Vitara (1586 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,5 | B |
| Suzuki Vitara (1586 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 5,7 | B |
| Suzuki Vitara (1373 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,2 | B |
| Suzuki Vitara (1373 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 5,4 | B |
| Suzuki Vitara (1373 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 5,5 | B |
| Suzuki Ignis (1242 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,6 | B |
| Suzuki Ignis (1242 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Suzuki Baleno (1242 cm3, 89 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4,2 | B |
| Suzuki Baleno (1242 cm3, 89 [C.P.], MT, 4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 3,6 | B |
| Suzuki Baleno (998 cm3, 112 [C.P.], MT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4,4 | B |
| Suzuki Baleno (998 cm3, 112 [C.P.], AT, 4x2, 2016-prezent, Euro 6) | 4,7 | B |
| Suzuki Jimny (1373 cm3, 85 [C.P.], MT, 4x4, 2005-prezent, Euro 6) | 7,1 | B |
| Mazda 2 (1388 cm3, 80 [C.P.], MT, 4x2, 2003-2007, Euro 4) | 6,5 | B |
| Mazda 2 (1349 cm3, 86 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2010, Euro 4) | 5,4 | B |
| Mazda 2 (1498 cm3, 103 [C.P.], AT, 4x2, 2007-2010, Euro 4) | 6,8 | B |
| Mazda 2 (1498 cm3, 103 [C.P.], MT, 4x2, 2007-2010, Euro 4) | 5,9 | B |
| Mazda 2 (1498 cm3, 102 [C.P.], AT, 4x2, 2010-2014, Euro 5) | 6,3 | B |
| Mazda 2 (1498 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2010-2014, Euro 5) | 5,8 | B |
| Mazda 2 (1496 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 4,7 | B |
| Mazda 2 (1496 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 4,5 | B |
| Mazda 2 (1496 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2014-prezent, Euro 6) | 4,8 | B |
| Mazda 3 (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2009, Euro 4) | 5,9 | B |
| Mazda 3 (1598 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2006-2009, Euro 4) | 7,6 | B |
| Mazda 3 (1349 cm3, 84 [C.P.], MT, 4x2, 2003-2006, Euro 4) | 7,1 | B |
| Mazda 3 (1560 cm3, 109 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2009, Euro 4) | 4,8 | M |
| Mazda 3 (1999 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2011, Euro 5) | 7,7 | B |
| Mazda 3 (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2011, Euro 5) | 6,3 | B |
| Mazda 3 (1598 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2013, Euro 5) | 7,6 | B |
| Mazda 3 (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2013, Euro 5) | 6,4 | B |
| Mazda 3 (1999 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2013, Euro 5) | 7,6 | B |
| Mazda 3 (1496 cm3, 100 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 5 | B |
| Mazda 3 (1998 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 5,6 | B |
| Mazda 3 (2191 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 3,9 | M |
| Mazda 5 (1798 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2008, Euro 4) | 7,9 | B |
| Mazda 5 (1999 cm3, 146 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2008, Euro 4) | 8,2 | B |
| Mazda 5 (1998 cm3, 143 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2008, Euro4) | 6,3 | M |
| Mazda 5 (1999 cm3, 146 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2010, Euro4) | 8,2 | B |
| Mazda 5 (1999 cm3, 144 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 8,3 | B |
| Mazda 5 (1999 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2011-2015, Euro 5) | 6,9 | B |
| Mazda 6 (1798 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2008, Euro 4) | 7,7 | B |
| Mazda 6 (1999 cm3, 147 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2008, Euro 4) | 7,8 | B |
| Mazda 6 (1999 cm3, 147 [C.P.], AT, 4x2, 2006-2008, Euro 4) | 8,6 | B |
| Mazda 6 (1998 cm3, 143 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2008, Euro 4) | 6 | M |
| Mazda 6 (1798 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 4) | 6,6 | B |
| Mazda 6 (1999 cm3, 155 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 7 | B |
| Mazda 6 (1999 cm3, 155 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 7,7 | B |
| Mazda 6 (2488 cm3, 170 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 8,1 | B |
| Mazda 6 (1998 cm3, 145 [C.P.], MT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 5,6 | B |
| Mazda 6 (1998 cm3, 165 [C.P.], AT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 6 | B |
| Mazda 6 (2191 cm3, 175 [C.P.], AT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 4,9 | M |
| Mazda 6 (2488 cm3, 192 [C.P.], AT, 4x2, 2013-prezent, Euro 6) | 6,4 | B |
| Mazda CX-3 (1499 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| Mazda CX-3 (1499 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 5,2 | M |
| Mazda CX-3 (1998 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,9 | B |
| Mazda CX-3 (1998 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 5,8 | B |
| Mazda CX-3 (1998 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 6,3 | B |
| Mazda CX-5 (1998 cm3, 160 [C.P.], AT, 4x4, 2012-prezent, Euro 6) | 6,6 | B |
| Mazda CX-5 (2191 cm3, 175 [C.P.], AT, 4x4, 2012-prezent, Euro 6) | 5,5 | M |
| Mazda CX-5 (2488 cm3, 192 [C.P.], AT, 4x4, 2012-prezent, Euro 6) | 7,2 | B |
| Mazda CX-7 (2184 cm3, 173 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2012, Euro 5) | 7,5 | M |
| Mazda CX-7 (2261 cm3, 260 [C.P.], MT, 4x4, 2007-2012, Euro 5) | 10,4 | B |
| Mazda CX-7 (2260 cm3, 238 [C.P.], AT, 4x4, 2007-2012, Euro 3) | 11,5 | B |
| Mazda CX-9 (3726 cm3, 273 [C.P.], AT, 4x4, 2007-2009, Euro 4) | 10,7 | B |
| Mazda BT-50 (2500 cm3, 143 [C.P.], AT, 4x4, 2007-2012, Euro 4) | 9,3 | M |
| Mazda MX-5 (1798 cm3, 126 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2008, Euro 4) | 7,8 | B |
| Mazda MX-5 (1999 cm3, 161 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2012, Euro 5) | 7,6 | B |
| Mazda MX-5 (1998 cm3, 160 [C.P.], MT, 4x2, 2015-prezent, Euro 6) | 6,6 | B |
| Mazda RX-8 (1308 cm3, 215 [C.P.], MT, 4x2, 2005-2006, Euro 4) | 11,2 | B |
| SKODA Fabia (999 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,9 | B |
| SKODA Fabia (999 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,4 | B |
| SKODA Fabia (999 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,4 | B |
| SKODA Fabia (999 cm3, 110 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,6 | B |
| SKODA Fabia (1422 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 3,9 | M |
| SKODA Fabia (1422 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4 | M |
| SKODA Fabia (1198 cm3, 60 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 5,5 | B |
| SKODA Fabia (1198 cm3, 69 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 5,5 | B |
| SKODA Fabia (1390 cm3, 86 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 5,9 | B |
| SKODA Fabia (1197 cm3, 86 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 5,2 | B |
| SKODA Fabia (1197 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 5,3 | B |
| SKODA Fabia (1197 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 5,3 | B |
| SKODA Fabia (1199 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 3,8 | M |
| SKODA Fabia (1598 cm3, 75 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 4,2 | M |
| SKODA Fabia (1598 cm3, 90 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 4,2 | M |
| SKODA Fabia (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2006-2014, Euro 5) | 4,2 | M |
| SKODA Rapid (999 cm3, 95 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 4,5 | B |
| SKODA Rapid (999 cm3, 95 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 4,6 | B |
| SKODA Rapid (999 cm3, 110 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 4,6 | B |
| SKODA Rapid (1395 cm3, 125 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 4,9 | B |
| SKODA Rapid (1422 cm3, 90 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2018, Euro 6) | 4 | M |
| SKODA Rapid (1595 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2012-2018, Euro 5) | 7,2 | B |
| SKODA Octavia (999 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,9 | B |
| SKODA Octavia (999 cm3, 115 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,8 | B |
| SKODA Octavia (1395 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 5,3 | B |
| SKODA Octavia (1395 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 5 | B |
| SKODA Octavia (1798 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 6,1 | B |
| SKODA Octavia (1798 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 5,8 | B |
| SKODA Octavia (1798 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x4, 2014-2018, Euro 6) | 6,6 | B |
| SKODA Octavia (1598 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,2 | M |
| SKODA Octavia (1598 cm3, 115 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4 | M |
| SKODA Octavia (1968 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,4 | M |
| SKODA Octavia (1968 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| SKODA Octavia (1968 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x4, 2014-2018, Euro 6) | 4,8 | M |
| SKODA Octavia (1968 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2014-2018, Euro 6) | 5 | M |
| SKODA Octavia (1968 cm3, 184 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2018, Euro 6) | 4,9 | M |
| SKODA Octavia (1595 cm3, 102 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 7,1 | B |
| SKODA Octavia (1197 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 5,7 | B |
| SKODA Octavia (1197 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 5,9 | B |
| SKODA Octavia (1390 cm3, 122 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 6,3 | B |
| SKODA Octavia (1390 cm3, 122 [C.P.], AT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 6,3 | B |
| SKODA Octavia (1798 cm3, 160 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 6,9 | B |
| SKODA Octavia (1798 cm3, 160 [C.P.], AT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 6,6 | B |
| SKODA Octavia (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 4,5 | M |
| SKODA Octavia (1598 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 4,7 | M |
| SKODA Octavia (1968 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 4,8 | M |
| SKODA Octavia (1968 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x2, 2004-2014, Euro 5) | 5,3 | M |
| SKODA Superb (1395 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5,7 | B |
| SKODA Superb (1395 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,1 | B |
| SKODA Superb (1395 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5,9 | B |
| SKODA Superb (1798 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,1 | B |
| SKODA Superb (1798 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5,9 | B |
| SKODA Superb (1984 cm3, 220 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,5 | B |
| SKODA Superb (1984 cm3, 280 [C.P.], AT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 7,1 | B |
| SKODA Superb (1598 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,3 | M |
| SKODA Superb (1598 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,3 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,3 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 5 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 190 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,7 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 5,2 | M |
| SKODA Superb COMBI (1395 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5,7 | B |
| SKODA Superb COMBI (1395 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,1 | B |
| SKODA Superb COMBI (1395 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 5,9 | B |
| SKODA Superb COMBI (1798 cm3, 180 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,2 | B |
| SKODA Superb COMBI (1798 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,1 | B |
| SKODA Superb COMBI (1984 cm3, 220 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 6,5 | B |
| SKODA Superb COMBI (1984 cm3, 280 [C.P.], AT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 7,2 | B |
| SKODA Superb COMBI (1598 cm3, 120 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,4 | M |
| SKODA Superb COMBI (1598 cm3, 120 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,4 | M |
| SKODA Superb COMBI (1968 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,4 | M |
| SKODA Superb COMBI (1968 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| SKODA Superb COMBI (1968 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 5 | M |
| SKODA Superb COMBI (1968 cm3, 190 [C.P.], MT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| SKODA Superb COMBI (1968 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x2, 2015-2018, Euro 6) | 4,7 | M |
| SKODA Superb COMBI (1968 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2015-2018, Euro 6) | 5,2 | M |
| SKODA Superb (1390 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 5,9 | B |
| SKODA Superb (1798 cm3, 160 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 6,8 | B |
| SKODA Superb (1798 cm3, 160 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 7 | B |
| SKODA Superb (1984 cm3, 200 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 7,9 | B |
| SKODA Superb (1598 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 4,5 | M |
| SKODA Superb (1598 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 4,6 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 4,6 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 5,2 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2008-2014, Euro 5) | 5,3 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 170 [C.P.], MT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 4,6 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 170 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2014, Euro 5) | 5,3 | M |
| SKODA Superb (1968 cm3, 170 [C.P.], AT, 4x4, 2008-2014, Euro 5) | 5,6 | M |
| SKODA Kodiaq (1395 cm3, 125 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6,2 | B |
| SKODA Kodiaq (1395 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 6,3 | B |
| SKODA Kodiaq (1395 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 6,9 | B |
| SKODA Kodiaq (1395 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,1 | B |
| SKODA Kodiaq (1984 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,4 | B |
| SKODA Kodiaq (1968 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5 | M |
| SKODA Kodiaq (1968 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,5 | M |
| SKODA Kodiaq (1968 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,7 | M |
| SKODA Kodiaq (1968 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,7 | M |
| SKODA Karoq (999 cm3, 115 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,4 | B |
| SKODA Karoq (999 cm3, 115 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,3 | B |
| SKODA Karoq (1498 cm3, 150 [C.P.], MT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,5 | B |
| SKODA Karoq (1498 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 5,6 | B |
| SKODA Karoq (1598 cm3, 115 [C.P.], AT, 4x2, 2017-prezent, Euro 6) | 4,3 | M |
| SKODA Karoq (1968 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,2 | M |
| SKODA Yeti (1197 cm3, 105 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2017, Euro 5) | 6,4 | B |
| SKODA Yeti (1197 cm3, 105 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2018, Euro 5) | 6,6 | B |
| SKODA Yeti (1390 cm3, 122 [C.P.], MT, 4x2, 2009-2019, Euro 5) | 6,8 | B |
| SKODA Yeti (1798 cm3, 160 [C.P.], MT, 4x4, 2009-2020, Euro 5) | 8 | B |
| SKODA Yeti (1968 cm3, 140 [C.P.], MT, 4x4, 2009-2021, Euro 5) | 6 | M |
| SKODA Yeti (1968 cm3, 140 [C.P.], AT, 4x4, 2009-2022, Euro 5) | 6,5 | M |
| Jaguar XK R (4200 cm3, 420 [C.P.], AT, 4x2, 2006-2013, Euro 3) | 11,1 | B |
| Jaguar XJ (2700 cm3, 204 [C.P.], AT, 4x2, 2007-2013, Euro 4) | 8,1 | M |
| Jaguar XF (4200 cm3, 410 [C.P.], AT, 4x2, 2007-2013, Euro 3) | 12 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 235 [C.P.], AT, 4x2, 2007-2013, Euro 3) | 10,5 | B |
| Jaguar XF (2700 cm3, 204 [C.P.], AT, 4x2, 2007-2013, Euro 4) | 7,5 | M |
| Jaguar XK RS (4200 cm3, 410 [C.P.], AT, 4x2, 2008-2013, Euro 3) | 12,3 | B |
| Jaguar XK R (5000 cm3, 503 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 4) | 12,3 | B |
| Jaguar XK (5000 cm3, 385 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 5) | 11,2 | B |
| Jaguar XJ (5000 cm3, 503 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 5) | 12,9 | B |
| Jaguar XJ (5000 cm3, 464 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 5) | 12,6 | B |
| Jaguar XJ (5000 cm3, 380 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 5) | 11,1 | B |
| Jaguar XJ (3000 cm3, 275 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 4) | 7,6 | M |
| Jaguar XF (5000 cm3, 507 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 5) | 12,5 | B |
| Jaguar XF (5000 cm3, 385 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 5) | 11,2 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 271 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 4) | 6,8 | M |
| Jaguar XF (3000 cm3, 237 [C.P.], AT, 4x2, 2009-2013, Euro 4) | 6,7 | M |
| Jaguar XK RS (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 12,1 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 275 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2013, Euro 5) | 6,3 | M |
| Jaguar XF (3000 cm3, 237 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2013, Euro 5) | 6,1 | M |
| Jaguar XF (2200 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x2, 2011-2013, Euro 5) | 5,8 | M |
| Jaguar XJ (3000 cm3, 238 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 11,6 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 271 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 6 | M |
| Jaguar XF (3000 cm3, 274 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 6,1 | M |
| Jaguar XF (2200 cm3, 197 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2012, Euro 5) | 5,1 | M |
| Jaguar XF (2200 cm3, 161 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 5 | M |
| Jaguar XF RS (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 12,1 | B |
| Jaguar XF R (5000 cm3, 464 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 11,3 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 9,8 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 335 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 9,4 | B |
| Jaguar XF (2200 cm3, 200 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro5) | 5,4 | M |
| Jaguar XF (2200 cm3, 163 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 5) | 5 | M |
| Jaguar XF (2000 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 6) | 11,6 | B |
| Jaguar F-TYPE (5000 cm3, 488 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 6) | 11,1 | B |
| Jaguar F-TYPE S (3000 cm3, 375 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 6) | 9,1 | B |
| Jaguar F-TYPE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2, 2012-2013, Euro 6) | 9 | B |
| Jaguar XKR S GT (5000 cm3, 550 [C.P.], AT/MT, 4x2, 2013-2013, Euro 6) | 12,3 | B |
| Jaguar XJ (3000 cm3, 345 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2013, Euro 6) | 11,5 | B |
| Jaguar XJ (3000 cm3, 271 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2013, Euro 5) | 9,2 | M |
| Jaguar XJ (2000 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2013, Euro 6) | 9,4 | B |
| Jaguar F-TYPE S (5000 cm3, 488 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2013, Euro 6) | 11,1 | B |
| Jaguar F-TYPE R (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2014, Euro 6) | 12,1 | B |
| Jaguar F-TYPE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2, 2013-2013, Euro 6) | 9 | B |
| Jaguar XE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2016, Euro 6) | 8,7 | B |
| Jaguar XE (2000 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2016, Euro 6) | 11,4 | B |
| Jaguar XE (2000 cm3, 197 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2014, Euro 6) | 10,4 | B |
| Jaguar XE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 5) | 5,1 | M |
| Jaguar XE (2000 cm3, 163 [C.P.], AT, 4x2, 2014-2016, Euro 5) | 5 | M |
| Jaguar F.-TYPE S (3000 cm3, 380 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 6) | 11,1 | B |
| Jaguar F-TYPE R (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 6) | 12,1 | B |
| Jaguar F-TYPE (3000 cm3, 335 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2014-2014, Euro 6) | 9,1 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 380 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 6) | 10,1 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x4, 2016-2016, Euro 6) | 9,6 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 6,1 | M |
| Jaguar XF (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 5,4 | M |
| Jaguar XF (2000 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 5 | M |
| Jaguar XF (2000 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 5,2 | M |
| Jaguar XE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 5 | M |
| Jaguar F TYPE SVR (5000 cm3, 575 [C.P.], AT, 4x4, 2016-2016, Euro 6) | 12,5 | B |
| Jaguar F PACE (3000 cm3, 380 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 6) | 9,1 | B |
| Jaguar F PACE (3000 cm3, 340 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 6) | 8,9 | B |
| Jaguar F PACE (3000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2016, Euro 5) | 7,7 | M |
| Jaguar F PACE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2017, Euro 5) | 5,8 | M |
| Jaguar F PACE (2000 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-2017, Euro 5) | 5,2 | M |
| Jaguar XJ R (5000 cm3, 575 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 11,6 | B |
| Jaguar XJ (5000 cm3, 510 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 11,2 | B |
| Jaguar XJ (5000 cm3, 470 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 11 | B |
| Jaguar XJ (3000 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 10,7 | B |
| Jaguar XJ (3000 cm3, 250 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 10,1 | B |
| Jaguar XJ (3000 cm3, 300 [C.P.], AT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6,6 | M |
| Jaguar XF (3000 cm3, 380 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,2 | B |
| Jaguar XF (3000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6,4 | M |
| Jaguar XF (2000 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 10 | B |
| Jaguar XF (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,8 | M |
| Jaguar XF (2000 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,3 | M |
| Jaguar XF (2000 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,2 | M |
| Jaguar XE (2000 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5 | M |
| Jaguar XE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,1 | M |
| Jaguar XE (2000 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 9,1 | B |
| Jaguar XE (2000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 10,1 | B |
| Jaguar XE (2000 cm3, 200 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 9,8 | B |
| Jaguar F-TYPE (2000 cm3, 300 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 9,4 | B |
| Jaguar E-PACE (2000 cm3, 300 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 8 | B |
| Jaguar E-PACE (2000 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,7 | B |
| Jaguar E-PACE (2000 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,8 | M |
| Jaguar E-PACE (2000 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,5 | M |
| Jaguar E-PACE (2000 cm3, 150 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,6 | M |
| Jaguar F-PACE (3000 cm3, 575 [C.P.], AT, 4x4, 2018, Euro 6) | 11,6 | B |
| Volvo XC90 (3192 cm3, 238 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2007-2014, Euro 5) | 10,9 | B |
| Volvo XC90 (2400 cm3, 200 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2010-2014, Euro 5) | 8,2 | M |
| Volvo XC90 (2400 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2014, Euro 5) | 8,1 | M |
| Volvo XC90 (1969 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 7,9 | B |
| Volvo XC90 (1969 cm3, 310 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 8,1 | B |
| Volvo XC90 (1969 cm3, 235 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2015-prezent, Euro 6) | 6 | M |
| Volvo XC60 (1999 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2008-2012, Euro 5) | 8,5 | B |
| Volvo XC60 (2953 cm3, 304 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2008-2012, Euro 5) | 10,7 | B |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 245 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 6,7 | B |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 306 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 7 | B |
| Volvo XC60 (2497 cm3, 254 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 8,4 | B |
| Volvo XC60 (1984 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2008-2012, Euro 5) | 6,8 | M |
| Volvo XC60 (2400 cm3, 215 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2008-2012, Euro 5) | 6,8 | M |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 150 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 4,7 | M |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 4,7 | M |
| Volvo XC60 (2400 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 5,7 | M |
| Volvo XC60 (2400 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 5,7 | M |
| Volvo XC60 (2400 cm3, 220 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2012-2018, Euro 6) | 5,7 | M |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,5 | B |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 310 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,6 | B |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,6 | M |
| Volvo XC60 (1969 cm3, 235 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,8 | M |
| Volvo XC40 (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2018-prezent, Euro 6) | 7 | B |
| Volvo XC40 (1969 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2018-prezent, Euro 6) | 7,1 | B |
| Volvo XC40 (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2018-prezent, Euro 6) | 5 | M |
| Volvo S90 (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 6,7 | B |
| Volvo S90 (1969 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 6,6 | B |
| Volvo S90 (1969 cm3, 310 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 7,6 | B |
| Volvo S90 (.1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 4,6 | M |
| Volvo S90 (1969 cm3, 235 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2016-prezent, Euro 6) | 5,4 | M |
| Volvo V90CC (1969 cm3, 250 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,4 | B |
| Volvo V90CC (1969 cm3, 310 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 7,6 | B |
| Volvo V90CC (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,3 | M |
| Volvo V90CC (1969 cm3, 235 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2017-prezent, Euro 6) | 5,6 | M |
| Volvo S80 (2400 cm3, 185 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2006-2009, Euro 4) | 7,3 | M |
| Volvo S80 (2521 cm3, 231 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2009-2011, Euro 5) | 9,6 | B |
| Volvo S80 (2953 cm3, 285 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2009-2011, Euro 5) | 11,3 | B |
| Volvo S80 (2400 cm3, 175 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2009-2011, Euro 5) | 6,6 | M |
| Volvo S80 (2400 cm3, 205 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2009-2011, Euro 5) | 6,7 | M |
| Volvo S80 (3192 cm3, 243 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2011-2013, Euro 5) | 9,4 | B |
| Volvo S80 (2953 cm3, 304 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2011-2013, Euro 5) | 9,9 | B |
| Volvo S80 (2400 cm3, 215 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2011-2013, Euro 5) | 6,4 | M |
| Volvo S80 (1984 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2011-2013, Euro 5) | 6 | M |
| Volvo S80 (1596 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2017, Euro 5) | 7,1 | B |
| Volvo S80 (1969 cm3, 245 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2017, Euro 5) | 6,2 | B |
| Volvo S80 (2953 cm3, 304 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2017, Euro 5) | 9,9 | B |
| Volvo S80 (1984 cm3, 136 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2017, Euro 5) | 5 | M |
| Volvo S80 (1984 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2017, Euro 5) | 6 | M |
| Volvo S80 (1969 cm3, 181 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2017, Euro 5) | 4,5 | M |
| Volvo S80 (2400 cm3, 215 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2014-2017, Euro 5) | 5,9 | M |
| Volvo S60 (1596 cm3, 150 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2010-2013, Euro 5) | 5,8 | B |
| Volvo S60 (1596 cm3, 180 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2010-2013, Euro 5) | 6,4 | B |
| Volvo S60 (1999 cm3, 240 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2010-2013, Euro 5) | 7,9 | B |
| Volvo S60 (1984 cm3, 163 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2010-2013, Euro 5) | 5,8 | M |
| Volvo S60 (2400 cm3, 215 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2010-2013, Euro 5) | 5,9 | M |
| Volvo S60 (1498 cm3, 152 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2018, Euro 6) | 5,8 | B |
| Volvo S60 (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2018, Euro 6) | 5,8 | B |
| Volvo S60 (1969 cm3, 245 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2018, Euro 6) | 6,2 | B |
| Volvo S60 (1969 cm3, 120 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2018, Euro 6) | 4,2 | M |
| Volvo S60 (1969 cm3, 150 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2018, Euro 6) | 4,2 | M |
| Volvo S60 (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2018, Euro 6) | 4,3 | M |
| Volvo V60CC (1969 cm3, 245 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2015-2018, Euro 6) | 7,4 | B |
| Volvo V60CC (1969 cm3, 150 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2015-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| Volvo V60CC (1969 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2015-2018, Euro 6) | 4,6 | M |
| Volvo V60CC (2400 cm3, 190 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2015-2018, Euro 6) | 5,7 | M |
| Volvo V40CC (1969 cm3, 245 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-prezent, Euro 6) | 6,4 | B |
| Volvo V40CC (1969 cm3, 120 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-prezent, Euro 6) | 3,9 | M |
| Volvo V40CC (1969 cm3, 150 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-prezent, Euro 6) | 4 | M |
| Volvo XC70 (2400 cm3, 205 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2009-2011, Euro 5) | 7,5 | M |
| Volvo XC70 (2400 cm3, 181 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2017, Euro 5) | 6,4 | M |
| Volvo XC70 (2400 cm3, 215 [C.P.], AT/MT, 4x2/4x4, 2013-2017, Euro 5) | 6,4 | M |
| Land Rover Freelander (1951 cm3, 112 [C.P.], AT, 4x4, 2003/2006, Euro 2) | 7,6 | M |
| Land Rover Freelander (2179 cm3, 160 [C.P.], AT, 4x4, 2006/2010, Euro 3) | 7,5 | M |
| Land Rover Freelander (2179 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2010/2014, Euro 4) | 7 | M |
| Land Rover Freelander (2179 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2010/2014, Euro 4) | 7 | M |
| Land Rover Freelander (1999 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2012/2014, Euro 2) | 9,6 | B |
| Land Rover Freelander (3192 cm3, 233 [C.P.], AT, 4x4, 2010/2012, Euro 2) | 11,2 | B |
| Land Rover Discovery (2721 cm3, 191 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2009, Euro 3) | 10,4 | M |
| Land Rover Discovery (3999 cm3, 218 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2008, Euro 2) | 15,2 | B |
| Land Rover Discovery (4394 cm3, 295 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2009, Euro 2) | 11,6 | B |
| Land Rover Discovery (2993 cm3, 211 [C.P.], AT, 4x4, 2011/2013, Euro 4) | 8,5 | M |
| Land Rover Discovery (2993 cm3, 245 [C.P.], AT, 4x4, 2009/2013, Euro 4) | 9,3 | M |
| Land Rover Discovery (2993 cm3, 256 [C.P.], AT, 4x4, 2011/2013, Euro 4) | 8,8 | M |
| Land Rover Discovery (4999 cm3, 375 [C.P.], AT, 4x4, 2009/2013, Euro 2/5/6) | 14,1 | B |
| Land Rover Discovery (2995 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017, Euro 2/5/6) | 11,5 | B |
| Land Rover Discovery (1999 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5/6) | 6,4 | M |
| Land Rover Range Rover Sport (2721 cm3, 191 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2009, Euro 3) | 10,4 | M |
| Land Rover Range Rover Sport (3630 cm3, 272 [C.P.], AT, 4x4, 2006/2009, Euro 3) | 11,1 | M |
| Land Rover Range Rover Sport (4196 cm3, 395 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2009, Euro 2) | 15,9 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (4394 cm3, 300 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2010, Euro 2) | 14,9 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (2993 cm3, 245 [C.P.], AT, 4x4, 2009/2012, Euro 4) | 9,2 | M |
| Land Rover Range Rover Sport (5000 cm3, 510 [C.P.], AT, 4x4, 2009/2017, Euro 2/5/6) | 14,9 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017, Euro 2/5/6) | 14,7 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (5000 cm3, 575 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017, Euro 2/5/6) | 12,8 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (2995 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017, Euro 2/5/6) | 10,8 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (2995 cm3, 380 [C.P.], AT, 4x4, 2015/2017, Euro 2/5/6) | 10,8 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (2993 cm3, 292 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017, Euro 4/5) | 7,5 | M |
| Land Rover Range Rover Sport (4367 cm3, 339 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017, Euro 4/5) | 8,4 | M |
| Land Rover Range Rover Sport (1999 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6,5 | M |
| Land Rover Range Rover Sport (1997 cm3, 300 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5/6) | 9,4 | B |
| Land Rover Range Rover Sport (1999 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6,3 | M |
| Land Rover Range Rover (4196 cm3, 395 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2009, Euro 2) | 15,9 | B |
| Land Rover Range Rover (4394 cm3, 306 [C.P.], AT, 4x4, 2005/2009, Euro 2) | 14,9 | B |
| Land Rover Range Rover (3628 cm3, 271 [C.P.], AT, 4x4, 2006/2009, Euro 3) | 11,3 | M |
| Land Rover Range Rover (4367 cm3, 339 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017, Euro 4/5) | 8,4 | M |
| Land Rover Range Rover (4367 cm3, 313 [C.P.], AT, 4x4, 2010/2013, Euro 4) | 9,4 | M |
| Land Rover Range Rover (5000 cm3, 550 [C.P.], AT, 4x4, 2016-prezent, Euro 5/6) | 12,8 | B |
| Land Rover Range Rover (5000 cm3, 510 [C.P.], AT, 4x4, 2013-prezent, Euro 2/5/6) | 12,8 | B |
| Land Rover Range Rover (2995 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x4, 2013-prezent, Euro 2/5/6) | 10,7 | B |
| Land Rover Range Rover (2993 cm3, 258 [C.P.], AT, 4x4, 2012-prezent, Euro 4/5) | 6,9 | M |
| Land Rover Range Rover Velar (1999 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,4 | M |
| Land Rover Range Rover Velar (1999 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,8 | M |
| Land Rover Range Rover Velar (2993 cm3, 300 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6,4 | M |
| Land Rover Range Rover Velar (1998 cm3, 250 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5/6) | 7,6 | B |
| Land Rover Range Rover Velar (1998 cm3, 300 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5/6) | 7,8 | B |
| Land Rover Range Rover Velar (2995 cm3, 380 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5/6) | 9,4 | B |
| Land Rover Discovery Sport (1999 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,3 | M |
| Land Rover Discovery Sport (1999 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,3 | M |
| Land Rover Discovery Sport (1999 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 6,4 | M |
| Land Rover Discovery Sport (1998 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 4) | 8 | B |
| Land Rover Discovery Sport (1998 cm3, 290 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 8,2 | B |
| Land Rover Discovery Sport (2179 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2015-prezent, Euro 4) | 6 | M |
| Land Rover Discovery Sport (2179 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2015-prezent, Euro 4) | 6,1 | M |
| Land Rover Range Rover Evoque (1999 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,1 | M |
| Land Rover Range Rover Evoque (1999 cm3, 180 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,1 | M |
| Land Rover Range Rover Evoque (1999 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 5,8 | M |
| Land Rover Range Rover Evoque (2179 cm3, 150 [C.P.], AT, 4x4, 2011/2016, Euro 4) | 6 | M |
| Land Rover Range Rover Evoque (2179 cm3, 190 [C.P.], AT, 4x4, 2011/2016, Euro 4) | 6,9 | M |
| Land Rover Range Rover Evoque (1999 cm3, 240 [C.P.], AT, 4x4, 2011/2016, Euro 4/5) | 8,4 | B |
| Land Rover Range Rover Evoque (1998 cm3, 250 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 7,3 | B |
| Land Rover Range Rover Evoque (1998 cm3, 290 [C.P.], AT, 4x4, 2017-prezent, Euro 5) | 7,6 | B |
| Land Rover Defender (2198 cm3, 122 [C.P.], AT, 4x4, 2012-prezent, Euro 4) | 11,1 | M |

**Notă:**

**- marcarea parametrilor principali ai motorului şi cutiei de viteze (conform datelor producătorilor):**

***I. [Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M)]***

*- Skoda – marca autovehiculului;*

*- Octavia Combi – modelul autovehiculul;*

*- 1.6 - modificația autovehiculului;*

*- 4L – numărul de cilindri și modul de amplasare a acestora;*

*- 1,595 - capacitate cilindrică a motorului în centimetri cubi;*

*- 101 – Puterea motorului în cai-putere;*

*- 5M – tipul cutiei de viteze.*

***II. [KIA STINGER (2.0 , 1998 cm3, AT8 Sportmatic, Turbo, RWD)]***

*- KIA – marca autovehiculului;*

*- STINGER – modelul autovehiculul;*

*- 2.0 - modificația autovehiculului;*

*- 1998 cm3– capacitate cilindrică a motorului în centimetri cubi;*

*- AT8 Sportmatic – tipul cutiei de viteze (MT..- manuală, AT....- automată);*

*- Turbo – motorul este dotat cu turbină;*

*- RWD – Tipul de tracțiune (FW- tracțiune din față, RW- tracțiune din spate, AWD- tracțiune integrată).*

***III. [Land Rover Discovery (2995 cm3, 340 [C.P.], AT, 4x4, 2013/2017)]***

*- Land Rover - marca autovehiculului;*

*- Discovery - modelul autovehiculul;*

*-2995 cm3 - capacitate cilindrică a motorului în centimetri cubi;*

*- 340 [C.P.] - Puterea motorului în cai-putere;*

*- AT - tipul cutiei de viteze (MT..- manuală, AT....- automată);*

*- 4x4 - Tipul de tracțiune (4x2- tracțiune pe două roți, 4x4- tracțiune integrată).*

*- 2013/2017 – anii de producere.*